| Основная страница > Обслуживание Транспортировка принтера Ручка, которой оснащен принтер, позволяет легко переносить его на короткие расстояния. Для транспортировки на длинные расстояния принтер необходимо тщательно упаковать, чтобы защитить от повреждений.
| Предостережение:
Избегайте попадания на принтер прямых солнечных лучей и не оставляйте его в машине или в других местах, где он может перегреться.
| Если принтер включен, выключите его.
| Подождите пока сообщения на ЖК-дисплее не погаснут, и отсоедините шнур питания от электрической розетки.
| Выньте всю бумагу из податчика и уберите ее с передней крышки.
| Закройте ЖК-дисплей.
| Закройте верхнюю и переднюю крышки.
| Отсоедините шнур питания и кабель USB на задней панели принтера.
| Упакуйте шнур питания, адаптер переменного тока, бумагу, и все инструкции в пластиковую коробку.
| Упакуйте принтер и переносную сумку в оригинальную упаковку.
| Предостережение:
Перед транспортировкой убедитесь, что картридж установлен. Не переворачивайте принтер на бок или вверх дном, иначе чернила могут протечь.
| Примечание:
Если вы заметите ухудшение качества печати после транспортировки, попробуйте выполнить калибровку печатающей головки. См. раздел Калибровка печатающей головки