| Основная страница > Информация о продукте Технические характеристики Слоты для карт памяти Привод для компакт-дисков Фотокартридж Механические характеристики Электрические характеристики Условия окружающей среды Соответствие стандартам и допускам Интерфейс USB Внешние запоминающие устройства Слоты для карт памяти
Совместимые карты памяти | CompactFlash Memory Stick* Memory Stick PRO Memory Stick Duo** Memory Stick PRO Duo** MagicGate Memory Stick* MagicGate Memory Stick Duo** Microdrive SDHC Memory Card SD Memory Card miniSDHC card** miniSD card** microSDHC card** microSD card** MultiMediaCard xD-Picture Card xD-Picture Card Type M xD-Picture Card Type H
Требования к напряжению | 3,3 В 3,3 В или 5 В комбинированное использование Макс. ток 500 мА
* Максимальный объем 128 МБ. ** Необходим адаптер.
| Примечание:
Свежую информацию о картах памяти, подходящих для вашего принтера, вы можете получить у вашего поставщика или в региональном офисе продаж Epson.
Совместимость слотов для карт памяти:
Слот для карт памяти CF Type II | Совместим со спецификациями «CF+ and CompactFlash Specification 1.4»
Слот для карт памяти Memory Stick/ MemoryStick PRO | Совместим со спецификациями «Memory Stick Standard» версии 1.3 и «Memory Stick Standard Memory Stick PRO Format» версии 1.0
Слот для карт памяти SD/MMC | Совместим со спецификациями «SD Memory Card Specifications / PART1». «Physical Layer Specification Version 2.00» и «MultiMediaCard Standard version 4.1»
Слот для карты памяти xD-Picture | Совместим со спецификациями «xD-Picture Card™ Card Specification Version 1.20 Type M cards / Type H cards»
К началу Привод для компакт-дисков Только для PictureMate PM 280 Совместимые типы CD (чтение и запись)
• CD-R | • CD-RW Multi
• CD-RW High | • CD-RW Ultra
Поддерживаются перечисленные выше типы компакт-дисков емкостью 650 МБ (74 мин) и 700 МБ (80 мин). Скорость передачи данных
| При использовании адаптера переменного тока | При использовании батареи
Скорость чтения и проверки | 24x CAV CD-ROM | 12x CAV CD-ROM
Скорость записи | 8x CD-R, 4x CD-RW Multi, 8x CD-RW High, 8x CD-RW Ultra | 8x CD-R, 4x CD-RW Multi, 8x CD-RW High, 8x CD-RW Ultra
К началу Фотокартридж
Цвет чернил | Черный, Голубой, пурпурный и желтый
Срок службы картриджа | До 6 месяцев после вскрытия упаковки.
Температура | Хранение: от -30 до 40˚ C 1 месяц при 40˚ C Заморозка:* -15 ˚ С
* Чернила оттаивают и годны к употреблению приблизительно через 3 часа хранения при температуре 25° C.
| Предостережение:
Epson рекомендует использовать только оригинальные чернильные картриджи из комплекта Epson PictureMate PicturePack. Продукты, произведенные не Epson, могут повредить ваш принтер, и эти повреждения не подпадают под гарантийные условия Epson. При определенных условиях они могут привести к неустойчивой работе принтера. Не используйте фотокартридж, если срок годности, указанный на упаковке, истек. Не заправляйте фотокартридж. Продукты, произведенные не Epson, могут повредить ваш принтер, и эти повреждения не подпадают под гарантийные условия Epson. При определенных условиях они могут привести к неустойчивой работе принтера.
| Примечание:
Фотокартридж, который прилагается к принтеру, частично расходуется во время первоначальной установки. Для обеспечения высокого качества отпечатков печатающая головка принтера будет полностью заправлена чернилами. Заправка выполняется один раз и требует некоторого количества чернил; последующие наборы картриджей отработают весь положенный срок службы.
К началу Механические характеристики
| PictureMate PM 240 | PictureMate PM 280
Размеры | Хранение Ширина: 215 мм Глубина: 152 мм Высота: 145 мм | Хранение Ширина: 215 мм Глубина: 152 мм Высота: 178 мм
Печать Ширина: 215 мм Глубина: 339 мм Высота: 261 мм | Печать Ширина: 215 мм Глубина: 339 мм Высота: 293 мм
Область печати | Печать с полями: поля шириной 3 мм по всем сторонам бумаги Печать без полей: поля шириной 0 мм
Емкость лотка для бумаги | 20 листов
Вес | 2,4 Кг без адаптера переменного тока и фотокартриджа | 3,0 Кг без адаптера переменного тока и фотокартриджа
К началу Электрические характеристики Номинальные характеристики Принтер
| Работа от адаптера переменного тока | Работа от дополнительной батареи
Вход | 20 В пост. тока, 1,6 A | 14,8 В пост. тока, 1,1 А
Адаптер переменного тока
Модель | A381H
Вход | 100–240 В перем. тока, 50–60 Гц, 0,8–0,4 А, 42 Вт
Выход | 20 В пост. тока, 1,68 А
Работа от адаптера переменного тока (PM 240)
| Когда не заряжается дополнительная батарея | Во время зарядки дополнительной батареи
| Входное напряжение 100-120 В перем. тока | Входное напряжение 220-240 В перем. тока | Входное напряжение 100-120 В перем. тока | Входное напряжение 220-240 В перем. тока
Потребляемая мощность при использовании адаптера переменного тока | Непрерывная печать | Прибл. 19 Вт | Прибл. 19 Вт | Прибл. 34 Вт | Прибл. 33 Вт
Режим низкого потребления | Прибл. 4,0 Вт | Прибл. 4,0 Вт | Прибл. 24 Вт | Прибл. 24 Вт
Режим отключения | Прибл. 0,4 Вт | Прибл. 0,4 Вт | Прибл. 25 Вт | Прибл. 25 Вт
Входной ток при использовании адаптера переменного тока (непрерывная печать) | 0,4 A (макс. 0,5 A) | 0,2 A (макс. 0,3 A) | 0,7 A (макс. 0,8 A) | 0,4 A (макс. 0,5 A)
Работа от адаптера переменного тока (PM 280)
| Когда не заряжается дополнительная батарея | Во время зарядки дополнительной батареи
| Входное напряжение 100-120 В перем. тока | Входное напряжение 220-240 В перем. тока | Входное напряжение 100-120 В перем. тока | Входное напряжение 220-240 В перем. тока
Потребляемая мощность при использовании адаптера переменного тока | Непрерывная печать | Прибл. 19 Вт | Прибл. 19 Вт | Прибл. 34 Вт | Прибл. 33 Вт
Режим низкого потребления | Прибл. 5,0 Вт | Прибл. 5,0 Вт | Прибл. 24 Вт | Прибл. 24 Вт
Режим отключения | Прибл. 0,4 Вт | Прибл. 0,4 Вт | Прибл. 25 Вт | Прибл. 25 Вт
Входной ток при использовании адаптера переменного тока (непрерывная печать) | 0,4 A (макс. 0,5 A) | 0,2 A (макс. 0,3 A) | 0,7 A (макс. 0,8 A) | 0,4 A (макс. 0,5 A)
К началу Условия окружающей среды
Температура | Работа: от 10 до 35˚ C Хранение: от -20 до 60˚ C 1 месяц при 40˚ C
Влажность | Работа:* 20—80% относит. влажности
* Без конденсации К началу Соответствие стандартам и допускам Принтер Модель для Европы
Электромагнитная совместимость | EN55022 Class B EN55024 Директива об электромагнитной совместимости 89/336/EEC
Модель соответствует требованиям нормативных документов | ГОСТ Р МЭК 60950-2002 ГОСТ 26329-84 ГОСТ Р 51318.22-99 (Класс Б) ГОСТ Р 51318.24-99 ГОСТ Р 51317.3.2-99 ГОСТ Р 51317.3.3-99
Адаптер переменного тока Модель для Европы
Безопасность | Директива о низком напряжении 72/23/EEC EN60950-1
Электромагнитная совместимость | Директива об электромагнитной совместимости 89/336/EEC EN55022 Class B EN55024 EN61000-3-2 EN61000-3-3
К началу Интерфейс USB
Стандарт | Базируется на Universal Serial Bus Specifications Revision 2.0 (Спецификациях универсальной последовательной шины (редакция 2.0)), Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Devices Version 1.1 (Описании класса устройств универсальной последовательной шины для печатающих устройств (версия 1.1)) и Universal Serial Bus Mass Storage class Bulk-Only Transport Revision 1.0 (Спецификации запоминающих устройств универсальной последовательной шины класса Bulk-Only Transport (редакция 1.0)).
Скорость передачи в битах | 480 Мб/сек (режим High speed)
Кодирование данных | NRZI
Подходящий разъем | USB серии B
Рекомендуемая длина кабеля | До 2 метров
К началу Внешние запоминающие устройства
Возможность подключения | Интерфейс универсальной последовательной шины (Universal Serial Bus)* Скорость передачи в битах: 480 Мб/сек (режим High speed) Тип разъема: USB серии A Кодирование данных: NRZI Рекомендуемая длина кабеля: не более 1,8 метров
* Поддерживаются не все устройства USB. Подробности вы можете узнать в региональной службе поддержки. К началу |