| Основная страница > Обслуживание Прочистка печатающей головки Утилита Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) (для Windows) Утилита Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) (для Mac OS X) Если вас не удовлетворяет качество печати, фотографии слишком светлые или бледные или некоторые цвета отсутствуют, возможно, забились дюзы печатающей головки. Прочистить печатающую головку можно с компьютера при помощи утилиты Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) драйвера принтера или при помощи кнопок на панели управления принтера. Для получения подробной информации о работе с панелью управления принтера обратитесь к Руководству пользователя для использования без компьютера.
| Примечание:
Чтобы избежать ненужной траты чернил, прочищайте печатающую головку, только когда качество печати резко снижается (например, отпечаток смазан, цвета неправильные или отсутствуют). Сначала проверьте дюзы с помощью утилиты Nozzle Check (Проверка дюз), чтобы убедиться, что прочистка необходима. Это позволяет экономить чернила. Если на ЖК-дисплее отображается информация о заканчивающемся или израсходованном картридже из комплекта PicturePack, прочистить печатающую головку невозможно. В этом случае необходимо сначала заменить картридж.
Утилита Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) (для Windows) Сделайте следующее для прочистки печатающей головки при помощи утилиты Head Cleaning (Прочистка печатающей головки).
| Удостоверьтесь, что питание принтера включено, и на ЖК-дисплее нет предупреждений или сообщений об ошибках.
| Убедитесь, что в податчик загружена бумага.
| Щелкните значок принтера на панели задач правой кнопкой мыши и выберите Head Cleaning (Прочистка печатающей головки).
Если на панели задач отсутствует значок принтера, обратитесь к разделу Из значка принтера на панели задач для добавления значка на панель задач.
| Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.
|  | Предостережение:
Не отключайте принтер от источника питания, если на ЖК-дисплее отображается индикатор хода выполнения. Это может повредить принтер.
| Когда цикл прочистки завершится, загрузите в принтер несколько листов бумаги и щелкните Print Nozzle Check Pattern (Напечатать шаблон проверки дюз) в диалоговом окне Head Cleaning (Прочистка печатающей головки), чтобы удостовериться, что печатающая головка очищена.
Ниже приведены два примера шаблонов проверки дюз. Сравните качество напечатанной страницы с примером, приведенным ниже. Если шаблон напечатался без пропущенных линий или сегментов, печатающую головку не нужно прочищать. Если фрагменты линий на странице проверки не пропечатались, как показано на рисунке ниже, это означает, что забились дюзы или неоткалибрована печатающая головка. Если тестовая страница проверки дюз была напечатана плохо, возможно, понадобится повторить прочистку печатающей головки и напечатать шаблон проверки дюз еще раз. См. раздел Проверка дюз печатающей головки
| Примечание:
Если качество печати не улучшилось после проведения этой процедуры два раза, оставьте принтер выключенным как минимум на 6 часов. Затем еще раз проверьте дюзы и, если необходимо, заново очистите печатающую головку. Если качество печати не удалось улучшить, возможно, фотокартридж слишком старый или поврежден, и его необходимо заменить. Для замены картриджа из комплекта PicturePack обратитесь к Руководству пользователя для использования без компьютера Если качество печати не улучшилось после замены картриджа для фотопечати, обратитесь к поставщику. Чтобы поддерживать хорошее качество печати, мы рекомендуем печатать несколько страниц, по крайней мере, раз в месяц.
К началу Утилита Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) (для Mac OS X) Сделайте следующее для прочистки печатающей головки при помощи утилиты Head Cleaning (Прочистка печатающей головки).
| Удостоверьтесь, что питание принтера включено, и на ЖК-дисплее нет предупреждений или сообщений об ошибках.
| Убедитесь, что в податчик загружена бумага.
| Откройте диалоговое окно EPSON Printer Utility (Утилиты принтера EPSON).
| Доступ к ПО принтера в Mac OS X
| В диалоговом окне Utility (Утилиты) щелкните кнопку Head Cleaning (Прочистка печатающей головки).
| Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.
|  | Предостережение:
Не отключайте принтер от источника питания, если на ЖК-дисплее отображается индикатор хода выполнения. Это может повредить принтер.
| По окончании цикла прочистки щелкните кнопку Confirmation (Проверка) в диалоговом окне Head Cleaning (Прочистка печатающей головки), чтобы напечатать шаблон проверки дюз. Просмотрите шаблон проверки, чтобы убедиться, что печатающая головка прочищена.
Ниже приведены два примера шаблонов проверки дюз. Сравните качество напечатанной страницы с примером, приведенным ниже. Если шаблон напечатался без пропущенных линий или сегментов, печатающую головку не нужно прочищать. Если фрагменты линий на странице проверки не пропечатались, как показано на рисунке ниже, это означает, что забились дюзы или неоткалибрована печатающая головка. Если тестовая страница проверки дюз была напечатана плохо, возможно, понадобится повторить прочистку печатающей головки и напечатать шаблон проверки дюз еще раз. См. раздел Проверка дюз печатающей головки
| Примечание:
Если качество печати не улучшилось после проведения этой процедуры два раза, оставьте принтер выключенным как минимум на 6 часов. Затем еще раз проверьте дюзы и, если необходимо, заново очистите печатающую головку. Если качество печати не удалось улучшить, возможно, фотокартридж слишком старый или поврежден, и его необходимо заменить. См. раздел Замена картриджа из комплекта PicturePack Если качество печати не улучшилось после замены картриджа для фотопечати, обратитесь к поставщику. Чтобы поддерживать хорошее качество печати, мы рекомендуем печатать несколько страниц, по крайней мере, раз в месяц.
К началу |