| Основная страница > Обслуживание Калибровка печатающей головки Утилита Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) (для Windows) Утилита Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) (для Mac OS X) Если вы перенесли принтер в другое место и качество печати ухудшилось, например, на отпечатках смещены вертикальные линии или появились светлые или темные горизонтальные полосы, возможно, необходимо выполнить калибровку печатающей головки. Утилита Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) (для Windows) Сделайте следующее для калибровки печатающей головки при помощи утилиты Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).
| Удостоверьтесь, что на ЖК-дисплее нет предупреждений и сообщений об ошибках.
| Щелкните значок принтера на панели задач правой кнопкой мыши и выберите Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).
Если на панели задач отсутствует значок принтера, обратитесь к разделу Из значка принтера на панели задач для добавления значка на панель задач.
| Убедитесь, что в податчик загружена бумага.
| Следуйте инструкциям на экране для калибровки печатающей головки.
К началу Утилита Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) (для Mac OS X) Сделайте следующее для калибровки печатающей головки при помощи утилиты Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).
| Удостоверьтесь, что на ЖК-дисплее нет предупреждений и сообщений об ошибках.
| Убедитесь, что в податчик загружена бумага.
| Откройте диалоговое окно EPSON Printer Utility (Утилиты принтера EPSON).
| Доступ к ПО принтера в Mac OS X
| В диалоговом окне Utility (Утилиты) щелкните кнопку Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).
| Следуйте инструкциям на экране для калибровки печатающей головки.
К началу |