| Основная страница > Информация о продукте Элементы принтера и функции панели управления PictureMate PM 240 PictureMate PM 280 PictureMate PM 240 Элементы принтера Слот для карты памяти (рисунок увеличен) 1. Верхняя крышка: удерживает бумагу, поступающую из принтера. 2. Боковые направляющие: помогают ровно размещать бумагу. Передвиньте обе боковые направляющие вплотную к стопке бумаги. 3. Податчик бумаги: предназначен для загрузки бумаги и подачи ее во время печати. 4. Панель управления: управляет различными функциями принтера. Подробнее о панели управления — в следующем разделе. 5. Передняя крышка: принимает бумагу, поступающую из принтера. Открывайте крышку для установки и изъятия карт памяти. 6. Ручка 7. Слот для карт памяти xD-Picture Card/Memory Stick/Memory Stick PRO/SD/MultiMediaCard: служит для установки карт памяти xD-Picture Card, Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, MagicGate Memory Stick, MagicGate Memory Stick Duo, SDHC, SD, miniSDHC, miniSD, microSDHC, microSD Card and MultiMediaCard. 8. Слот для карт памяти CompactFlash Type II: служит для установки карт памяти CompactFlash или Microdrive. 9. Индикатор карты памяти: горит, если в слот для карт памяти вставлена карта памяти. Мигает во время обмена данными между принтером и картой памяти. 1. Разъем для шнура питания 2. Рычаг фотокартриджа 3. Фотокартридж 4. Крышка отсека картриджа 5. USB-разъем для подключения к компьютеру: предназначен для подключения принтера к компьютеру при помощи USB-кабеля. 6. Порт EXT. I/F (USB): используется для подключения к принтеру дополнительного адаптера для фотопечати Bluetooth и цифровых камер, поддерживающих технологии PictBridge или USB DIRECT-PRINT. 7. Крышка отсека для батарей: откройте крышку для установки и замены приобретаемых отдельно батарей. Панель управления 1. Левая программируемая кнопка: выполняет функцию, показанную в левом нижнем углу ЖК-дисплея. 2. Правая программируемая кнопка: выполняет функцию, показанную в правом нижнем углу ЖК-дисплея. 3. ЖК-дисплей: отображает состояние принтера и параметры панели управления. 4. Кнопка Print (Печать): нажмите, чтобы начать печать. 5. Кнопка Cancel (Отмена): нажмите для отмены печати или сделанных настроек. 6. Кнопка OK: выполняет функцию, показанную на ЖК-дисплее. 7. Навигационная кнопка: перемещает указатель (курсора) на ЖК-дисплее. 8. Кнопка Menu (Меню): нажмите, чтобы войти в меню для настроек печати или обслуживания. 9. Кнопка Open (Открыть): нажмите, чтобы открыть переднюю крышку. 10. Кнопка Display (Дисплей): нажмите, чтобы изменить режим отображения на ЖК-дисплее. 11. Кнопка On (Вкл.): нажмите, чтобы включить или выключить устройство. 12. Индикатор питания: горит, когда питание принтера включено и он готов к печати.
| Примечание:
Все кнопки на панели управления, кроме кнопок Cancel (Отмена), Open (Открыть) и On (Вкл.), используются только при прямой печати с карты памяти или цифровой камеры.
К началу PictureMate PM 280 Элементы принтера Слот для карты памяти (рисунок увеличен) 1. Верхняя крышка: удерживает бумагу, поступающую из принтера. 2. Боковые направляющие: помогают ровно размещать бумагу. Передвиньте обе боковые направляющие вплотную к стопке бумаги. 3. Податчик бумаги: предназначен для загрузки бумаги и подачи ее во время печати. 4. Панель управления: управляет различными функциями принтера. Подробнее о панели управления — в следующем разделе. 5. Передняя крышка: принимает бумагу, поступающую из принтера. открывайте крышку для установки и изъятия карт памяти. 6. Привод для компакт-дисков: считывает данные с компакт-дисков и сохраняет данные на CD. 7. Ручка 8. Слот для карт памяти xD-Picture Card/Memory Stick/Memory Stick PRO/SD/MultiMediaCard: служит для установки карт памяти xD-Picture Card, Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, MagicGate Memory Stick, MagicGate Memory Stick Duo, SDHC, SD, mini SDHC, mini SD, micro SDHC, micro SD Card and MultiMediaCard. 9. Слот для карт памяти CompactFlash Type II: служит для установки карт памяти CompactFlash или Microdrive. 10. Индикатор карты памяти: горит, если в слот для карт памяти вставлена карта памяти. Мигает во время обмена данными между принтером и картой памяти. 1. Разъем для шнура питания 2. Рычаг фотокартриджа 3. Фотокартридж 4. Крышка отсека картриджа 5. USB-разъем для подключения к компьютеру: предназначен для подключения принтера к компьютеру при помощи USB-кабеля. 6. Порт EXT. I/F (USB): используется для подключения к принтеру дополнительного адаптера для фотопечати Bluetooth и цифровых камер, поддерживающих технологии PictBridge или USB DIRECT-PRINT. 7. Крышка отсека для батарей: откройте крышку для установки и замены приобретаемых отдельно батарей. Панель управления 1. Левая программируемая кнопка: выполняет функцию, показанную в левом нижнем углу ЖК-дисплея. 2. Правая программируемая кнопка: выполняет функцию, показанную в правом нижнем углу ЖК-дисплея. 3. ЖК-дисплей: отображает состояние принтера и параметры панели управления. 4. Кнопка Save (Сохранить): Кнопка перехода к меню записи на CD с помощью внешнего или внутреннего привода для компакт-дисков. 5. Кнопка Print (Печать): нажмите, чтобы начать печать. 6. Кнопка Cancel (Отмена): нажмите для отмены печати или сделанных настроек. 7. Кнопка OK: выполняет функцию, показанную на ЖК-дисплее. 8. Навигационная кнопка: перемещает указатель (курсора) на ЖК-дисплее. 9. Кнопка Menu (Меню): нажмите, чтобы войти в меню для настроек печати или обслуживания. 10. Кнопка Open (Открыть): нажмите, чтобы открыть переднюю крышку. 11. Кнопка Display (Дисплей): нажмите, чтобы изменить режим отображения на ЖК-дисплее. 12. Кнопка On (Вкл.): нажмите, чтобы включить или выключить устройство. 13. Индикатор питания: горит, когда питание принтера включено и он готов к печати.
| Примечание:
Все кнопки на панели управления, кроме кнопок Cancel (Отмена), Open (Открыть) и On (Вкл.), используются только при прямой печати с карты памяти или цифровой камеры.
К началу |