| Основная страница > Использование карт памяти с принтером Работа с картами памяти Меры предосторожности при обмене файлами между компьютером и картой памяти Поддерживаемые карты памяти и варианты установки Установка карты памяти Извлечение карты памяти Меры предосторожности при обмене файлами между компьютером и картой памяти При обмене файлами между компьютером и картой памяти помните следующее. Способ работы с носителем описан в документации к карте памяти или адаптеру для карт памяти. Не вынимайте карту памяти и не выключайте принтер, если индикатор карты памяти мигает. Иначе данные на карте могут быть утеряны. Удостоверьтесь, что карта памяти не защищена от записи. Многие карты памяти оснащены переключателями или перемычками для защиты от записи. Не копируйте файлы на карту памяти во время печати с карты памяти. Когда вы записываете файлы изображений с компьютера на карту памяти или удаляете файлы с карты памяти, информация о файлах на карте памяти, указанная на дисплее принтера, не меняется. Чтобы обновить отображаемую информацию о файлах на карте памяти, подождите, пока индикатор карты памяти прекратит мигать, выньте и заново установите карту памяти.
| Предостережение:
Вставляйте карты только указанным в таблице «Поддерживаемые карты памяти и варианты установки» способом. Если вы попробуете вставить карту памяти другим способом, это может привести к повреждению карты памяти и/или принтера. При неправильной установке карты памяти на ЖК-дисплее отобразится соответствующее сообщение. Выньте карту памяти и установите ее правильно. Не устанавливайте более одной карты памяти одновременно. Выньте находящуюся в устройстве карту памяти перед установкой новой. Не прикасайтесь к карте памяти во время работы, чтобы избежать разряда статического тока. Если вы дотронетесь до карты памяти, пока она находится в устройстве, это может привести к неправильной работе устройства. Если к устройству подключена цифровая камера, перед тем как вставлять карту памяти в устройство, отключите от него цифровую камеру. Не вынимайте карту памяти, когда мигает индикатор карты памяти. Иначе данные на карте могут быть утеряны. Не нажимайте на кнопку, расположенную в правой части нижнего слота, если вы вставляете карту CompactFlash или не можете извлечь карту. Если карта CompactFlash не опознана, выньте ее и вставьте снова.
К началу Поддерживаемые карты памяти и варианты установки Ниже перечислены типы карт памяти, которые можно использовать с этим устройством:
Слот | Тип карты
Верхний слот | Memory Stick Memory Stick PRO MagicGate Memory Stick Memory Stick Duo* Memory Stick PRO Duo* MagicGate Memory Stick Duo* SDHC Memory Card SD Memory Card MultiMedia Card miniSDHC card* miniSD card* microSDHC card* microSD card* xD-Picture Card xD-Picture Card Type M xD-PictureMate Type H
Нижний слот | Compact Flash Microdrive
* Необходим адаптер
| Примечание:
Свежую информацию о картах памяти, подходящих для вашего принтера, вы можете получить у вашего поставщика или в региональном офисе продаж Epson.
К началу Установка карты памяти
| Примечание:
Иллюстрации, приведенные в данном разделе, относятся к PictureMate PM 240, поэтому они могут незначительно отличаться от иллюстраций для PictureMate PM 280. Инструкции остаются прежними.
| Откройте верхнюю крышку.
| Включите принтер. Поднимите и настройте положение ЖК-дисплея, чтобы хорошо видеть изображение на нем.
| Нажмите на кнопку Open (Открыть), чтобы открыть переднюю крышку.
| Убедитесь, что индикатор карты памяти не горит и в слоты не вставлена другая карта памяти. Вставьте карту памяти в соответствующий слот.
Поддерживаемые карты памяти и варианты установки Индикатор карты памяти замигает и останется гореть. К началу Извлечение карты памяти
| Предостережение:
В Macintosh для извлечения карты памяти всегда перетаскивайте значок карты памяти с рабочего стола на значок мусорной корзины, затем выключайте устройство или отсоединяйте кабель USB. Иначе данные на карте могут быть утеряны.
| Убедитесь, что индикатор карты памяти не мигает.
| Выньте карту памяти из слота.
Для извлечения карт Microdrive или CompactFlash из нижнего слота, дважды нажмите на кнопку выброса справа от слота. Для извлечения карты из верхнего слота, нажмите на нее и выньте. К началу |