| Основная страница > Устранение неполадок Проблемы с качеством печати Горизонтальные полосы Несовпадение или полосы по вертикали Цвета неправильные или отсутствуют Расплывчатый или смазанный отпечаток Если появились проблемы с качеством печати, сравните ваш отпечаток с приведенными ниже иллюстрациями. Хороший отпечаток. Следующие рисунки иллюстрируют проблемы с качеством печати. Щелкните описание под иллюстрацией, соответствующей вашему отпечатку.
Горизонтальные полосы | Несовпадение или полосы по вертикали
Цвета неправильные или отсутствуют | Расплывчатый или смазанный отпечаток
Горизонтальные полосы Удостоверьтесь, что бумага в податчике лежит стороной для печати вверх. Прочистите печатающую головку, чтобы освободить забитые дюзы. См. раздел Прочистка печатающей головки Фотокартридж необходимо использовать в течение шести месяцев с момента вскрытия упаковки. Используйте оригинальный фотокартридж EPSON. Проверьте состояние ЖК-дисплея. Удостоверьтесь, что на ЖК-дисплее не отображается значок . Если значок отображается, замените картридж из комплекта PicturePack. Для замены картриджа из комплекта PicturePack обратитесь к Руководству пользователя для использования без компьютера. Убедитесь, что значение параметра Paper Type/Size (Формат/тип бумаги), выбранное в драйвере принтера, соответствует типу бумаги, загруженной в устройство. К началу Несовпадение или полосы по вертикали Удостоверьтесь, что бумага в податчике лежит стороной для печати вверх. Прочистите печатающую головку, чтобы освободить забитые дюзы. См. раздел Прочистка печатающей головки Запустите утилиту Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки). См. раздел Калибровка печатающей головки Убедитесь, что значение параметра Paper Type/Size (Формат/тип бумаги), выбранное в драйвере принтера, соответствует типу бумаги, загруженной в устройство. К началу Цвета неправильные или отсутствуют Отрегулируйте значение параметра Color Option (Настройка цвета) в приложении или в драйвере принтера. См. интерактивную справку. Прочистите печатающую головку. См. раздел Прочистка печатающей головки Если цвета остаются неправильными или отсутствуют, замените картридж из комплекта PicturePack. Для замены картриджа из комплекта PicturePack обратитесь к Руководству пользователя для использования без компьютера. Если вы только что заменили картридж из комплекта PicturePack, убедитесь, что его срок годности, указанный на упаковке, не истек. Также, если вы не использовали принтер в течение долгого времени, замените картридж из комплекта PicturePack новым. Для замены картриджа из комплекта PicturePack обратитесь к Руководству пользователя для использования без компьютера. К началу Расплывчатый или смазанный отпечаток Убедитесь, что используется подходящий для данного принтера драйвер. Используйте только бумагу, рекомендованную Epson. См. раздел Чернила и бумага Используйте оригинальный картридж из комплекта Epson PictureMate PicturePack. Удостоверьтесь, что принтер расположен на плоской устойчивой поверхности, площадь которой больше площади основания принтера. Если устройство установлено под наклоном, оно будет работать неправильно. Убедитесь, что бумага не повреждена, она не грязная и не слишком старая. Убедитесь, что бумага сухая и лежит стороной для печати вверх. Если бумага загибается на печатную сторону, перед загрузкой распрямите ее или слегка закрутите в противоположную сторону. Убедитесь, что значение параметра Paper Type/Size (Формат/тип бумаги), выбранное в драйвере принтера, соответствует типу бумаги, загруженной в устройство. Убирайте готовые листы с передней крышки сразу после их печати. Не прикасайтесь сами и не позволяйте ничему прикасаться к отпечатанной стороне бумаги с глянцевым покрытием. Закончив печать, оставьте отпечатки на несколько часов, чтобы чернила впитались. Прочистите печатающую головку. См. раздел Прочистка печатающей головки Запустите утилиту Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки). См. раздел Калибровка печатающей головки К началу |