| Основная страница > Безопасность # Важные инструкции по безопасности Установка принтера Выбор места для установки устройства При работе с устройством При работе с чернильными картриджами Предупреждения, предостережения и примечания Перед использованием устройства прочитайте все инструкции в этом разделе. Также, следуйте всем предупреждениям и инструкциям, которые нанесены на корпус устройства. ## Установка принтера Во время установки устройства соблюдайте следующие условия. Не блокируйте и не закрывайте отверстия на корпусе устройства. Используйте источник питания только указанного на наклейке устройства типа. Используйте только тот шнур питания, который поставляется с устройством. Применение другого шнура может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Шнур питания, прилагаемый к устройству, предназначен для использования только с этим устройством. Применение этого шнура для подключения другой аппаратуры может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Убедитесь, что шнур питания отвечает соответствующим местным стандартам безопасности. Не подключайте устройства к розеткам, от которых питаются регулярно включающиеся и выключающиеся фотокопировальные аппараты или системы кондиционирования. Не подключайте устройство к розеткам, оснащенным настенными выключателями или автоматическими таймерами. Устанавливайте компьютер и устройство вдали от потенциальных источников помех, таких, как громкоговорители или базовые модули беспроводных телефонов. Не используйте поврежденный или перетертый шнур питания. Если вы подключаете устройство через удлинитель, убедитесь, что общая нагрузка от всех устройств, подключенных к этому удлинителю, не превышает максимально допустимой. Также убедитесь, что общая нагрузка от всех устройств, подключенных к электрической розетке, не превышает максимально допустимой. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Отключите устройство и обратитесь для обслуживания к квалифицированному персоналу в следующих случаях: шнур питания или вилка повреждены; внутрь устройства попала жидкость; устройство упало или поврежден его корпус; устройство работает неправильно или заметно медленнее. Если вы намерены использовать устройство в Германии, подключайте его через 10- или 16-амперный автоматический выключатель для защиты от короткого замыкания или избыточного тока. При подключении данного устройства к компьютеру или другому устройству с помощью кабеля убедитесь в правильности ориентации разъемов. Каждый разъем можно подключить лишь одним способом. Если вставить разъем неправильно, можно повредить оба устройства, соединенные кабелем. Если вилка повреждена, замените весь кабель или обратитесь к квалифицированному электрику. Если в вилку устанавливается предохранитель,убедитесь, что вы заменили его предохранителем подходящего размера и номинала. Верх ## Выбор места для установки устройства При выборе места для установки устройства учитывайте следующее. Размещайте устройство на плоской устойчивой поверхности, площадь которой больше площади основания устройства. При установке устройства около стены, оставляйте между ним и стеной промежуток не менее 10 см. Если устройство установлено под наклоном, оно будет работать неправильно. При хранении и транспортировке принтера не наклоняйте его, не ставьте набок и не переворачивайте. Иначе чернила могут вылиться из картриджа. Оставляйте перед устройством достаточно свободного пространства, куда будет поступать бумага. Не устанавливайте устройство в местах, подверженных резким изменениям температуры и влажности. Держите устройство вдали от прямых солнечных лучей, источников яркого света и тепла. Избегайте запыленных мест, а также мест, подверженных вибрации и ударам. Вокруг устройства должно быть достаточно места для обеспечения хорошей вентиляции. Размещайте устройство рядом с электрической розеткой, чтобы шнур питания можно было легко отключить при необходимости. Верх ## При работе с устройством Во время работы с устройством выполняйте следующие условия. Не вставляйте предметы в отверстия на корпусе устройства. Не проливайте на устройство жидкости. Не просовывайте руки внутрь устройства и не прикасайтесь к чернильным картриджам во время печати. Не прикасайтесь к плоском белому шлейфу внутри устройства. Не используйте вблизи устройства аэрозольные баллоны с легковоспламеняющимся газом. Это может привести к пожару. Не передвигайте печатающую головку вручную, чтобы не повредить принтер. Всегда выключайте принтер при помощи кнопки питания . Если нажать на эту кнопку, индикатор питания начнет мигать. Не отключайте принтер от источника питания и не выключайте источник питания, пока индикатор питания не прекратит мигать. Перед транспортировкой устройства удостоверьтесь, что печатающая головка находится в обычном положении (крайнее правое положение) и чернильные картриджи находятся на месте. Чернильные картриджи должны быть всегда установлены в устройстве. При извлечении картриджей возможно высыхание головки, при этом печать станет невозможна. Верх ## При работе с чернильными картриджами Используя чернильные картриджи, соблюдайте следующие меры предосторожности. Держите чернильные картриджи в местах, недоступных детям. Не позволяйте детям играть с картриджами или пить чернила. Встряхните картридж несколько раз перед вскрытием упаковки. Не трясите чернильный картридж после вскрытия упаковки — чернила могут вылиться из картриджа. Обращайтесь с картриджами осторожно, так как вокруг отверстия для подачи чернил может остаться небольшое количество чернил. При попадании чернил на вашу кожу тщательно промойте кожу водой с мылом. При попадании чернил в глаза немедленно промойте их водой. Если после этого сохранятся неприятные ощущения или ухудшится зрение, немедленно обратитесь к врачу. Не удаляйте и не рвите наклейку на картридже — чернила могут вылиться. Устанавливайте чернильный картридж сразу после его распаковки. Если вы оставите картридж без упаковки надолго, качество печати может снизиться. Используйте картриджи до даты, указанной на упаковке. Не разбирайте чернильные картриджи. Это может повредить печатающую головку. Если чернильный картридж принесен из холодного помещения, оставьте его в теплой комнате минимум на три часа перед использованием. Храните чернильные картриджи в прохладном темном месте. Не прикасайтесь к зеленой микросхеме сбоку картриджа. Это может привести к тому, что печать будет невозможна. На микросхему чернильного картриджа записана различная информация о картридже, например объем оставшихся чернил, поэтому можно свободно доставать и заново устанавливать картридж. Учтите, что некоторое количество чернил расходуется при каждой установке картриджа, поскольку устройство автоматически проводит инициализацию картриджа. Если вы достаете картридж из устройства для последующего использования, обязательно примите меры для защиты области подачи чернил от пыли и грязи; храните картридж в тех же условиях, что и устройство. Клапан на отверстии для подачи чернил предназначен для удержания чернил, которые могут просочиться из картриджа, однако предметы, прикасающиеся к областям подачи чернил картриджа, могут испачкаться чернилами. Не прикасайтесь к отверстиям подачи чернил и соседним областям. Храните чернильные картриджи наклейкой вверх. Не храните картриджи перевернутыми. Верх ## Предупреждения, предостережения и примечания Предупреждения, предостережения и примечания в этом Руководстве пользователя описаны ниже. Предупреждения
необходимо соблюдать во избежание телесных травм.
Предостережения
необходимо соблюдать, чтобы не повредить оборудование.
Примечания
содержат важную информацию и полезные советы по работе с вашим устройством.
Верх |