| Основная страница > Информация о продукте Элементы принтера и функции панели управления Элементы принтера Панель управления Элементы принтера a. Подставка для бумаги: поддерживает бумагу, загруженную в податчик. b. Податчик бумаги: предназначен для загрузки бумаги и подачи ее во время печати. c. Крышка принтера: закрывает механизмы принтера. Открывайте крышку только для установки или замены чернильных картриджей. d. Удлинитель переднего лотка: удерживает бумагу, поступающую из принтера. e. Передний лоток: в положении для печати на бумаге, удерживает бумагу, поступающую из принтера. В положении для печати на компакт-дисках, удерживает и подает лоток для компакт-дисков. Перед включением принтера установите передний лоток в положение для печати на бумаги (нижнее положение). f. Передняя крышка: откройте при печати. g. Рычаг лотка для бумаги: изменяет положение приемного лотка. Поднимите рычаг чтобы установить передний лоток в положение для печати на бумаги. Опустите рычаг чтобы установить передний лоток в положение для печати на компакт-дисках. Перед включением принтера установите передний лоток в положение для печати на бумаги (нижнее положение). h. Порт EXT/IF (USB): предназначен для подключения цифровой камеры к принтеру при помощи USB-кабеля. i. Боковые направляющие: помогают ровно размещать бумагу в податчике. Передвиньте левую боковую направляющую вплотную к стопке бумаги. a. Разъем USB: предназначен для подключения принтера к компьютеру при помощи USB-кабеля. a. Крышка отсека для картриджей: удерживает чернильные картриджи на месте. Открывайте крышку только для установки или замены чернильных картриджей. b. Печатающая головка: наносит чернила на бумагу. c. Панель управления: управляет различными функциями принтера. Подробнее о панели управления — в следующем разделе. К началу Панель управления Кнопки
Кнопка | Функция
питание | Нажмите, чтобы включить или выключить устройство
чернила | Нажмите, чтобы переместить печатающую головку в положение для замены чернильных картриджей. При обнаружении пустого чернильного картриджа нажмите, чтобы переместить печатающую головку в позицию проверки уровня чернил. После замены картриджа нажмите, чтобы вернуть печатающую головку в исходное положение. Если нажать на кнопку и удерживать ее в течение трех секунд, когда индикатор отсутствия чернил выключен, то запускается процедура прочистки печатающей головки.
бумага | Подает или выводит бумагу. Если нажать на эту кнопку после возникновения ошибки об отсутствии бумаги или при подаче нескольких листов, то печать возобновится. При удерживании во время печати отменяет печать
Индикаторы
Индикатор | Описание
питание | Горит, когда принтер включен. Мигает, когда принтер получает и печатает данные, во время замены чернильного картриджа, заливки чернил и очистки печатающей головки
чернила | Горит, когда чернила в картридже закончались. Мигает, когда чернила в картридже вскоре закончатся
нет бумаги | Горит, если в принтере нет бумаги или неправильно установлен лоток для компакт-дисков. Мигает, если произошло замятие бумаги, застрял лоток для компакт-дисков или передний лоток находится в неправильном положении.
К началу |