| Основная страница > Основы печати Печать напрямую с цифровой камеры Требования к цифровой камере Подключение и печать Вы можете печатать фотографии с цифровой камеры, подключенной непосредственно к принтеру. Требования к цифровой камере Убедитесь, что ваша камера и фотографии отвечают следующим требованиям.
Стандарт печати напрямую | PictBridge или USB DIRECT-PRINT
Формат файла | JPEG
Размер изображения | 80 × 80 пикселей — 9200 × 9200 пикселей
К началу Подключение и печать
| Удостоверьтесь, что устройство не печатает данные с компьютера.
| Загрузите бумагу нужного типа. См. раздел Загрузка бумаги
| Подсоедините поставляемый с цифровой камерой кабель USB к разъему для внешних устройств USB на устройстве.
| Убедитесь, что камера включена. Если камера подключена правильно на принтере начнет мигать индикатор работы .
| В камере выберите нужные фотографии, выполните все необходимые настройки и напечатайте фотографии. Подробную информацию по работе с камерой см. в документации к ней.
| Примечание:
Если ваша камера несовместима со стандартами PictBridge или USB DIRECT-PRINT, индикаторы чернил и работы начнут поочередно быстро мигать. Epson не может гарантировать совместимость со всеми камерами. В зависимости от цифровой камеры различные комбинации типа, размера бумаги и макета могут не поддерживаться.
К началу |