| Основная страница > Настройка устройства для работы по сети В Windows XP x64, XP и 2000 Настройка общего доступа к устройству Доступ к устройству по сети В этом разделе рассказывается о настройке устройства для печати с других компьютеров в сети. Сначала настройте общий доступ к устройству на компьютере, к которому подключено устройство. Затем добавьте это устройство на каждом компьютере, который будет обращаться к нему по сети.
| Примечание:
Сведения в этом разделе предназначены только для пользователей небольших сетей. Если вы работаете в большой сети и хотите совместно использовать устройство, обратитесь к вашему сетевому администратору. Для установки ПО в Windows XP x64 и XP необходимо зарегистрироваться на компьютере с учетной записью администратора компьютера (Computer Administrator). После установки Windows XP x64 и XP учетной записью пользователя становится Computer Administrator (Администратор компьютера). Чтобы установить ПО в Windows 2000, необходимо зарегистрироваться под именем пользователя с привилегиями администратора [пользователь должен принадлежать группе Administrators (Администраторы)]. Если вы используете принтер в качестве сетевого со следующими комбинациями операционных систем, для пользователей с этими ОС некоторые функции будут недоступны.
Сервер | Клиент
Windows XP x64/XP | Windows Me/98 SE/2000
Windows Me/98 SE/2000 | Windows XP x64/XP
Иллюстрации, приведенные в следующих разделах, относятся к Windows XP.
Настройка общего доступа к устройству Чтобы несколько компьютеров в сети могли печатать на данном устройстве, настройте компьютер к которому подключено устройство следующим образом.
| В Windows XP x64 и XP Щелкните кнопку Start (Пуск), выберите Control Panel (Панель управления), затем щелкните Printers and Faxes (Принтеры и факсы). [Если Панель управления открыта в режиме категорий, выберите Printers and Other Hardware (Принтеры и другое оборудование) и щелкните Printers and Faxes (Принтеры и факсы).]
В Windows 2000 Щелкните Start (Пуск), выберите Settings (Настройки) и щелкните Printers (Принтеры).
| Щелкните значок вашего устройства правой кнопкой мыши и выберите Sharing (Доступ).
| В Windows XP x64 и XP Выберите Shared as (Совместно использовать как) и введите имя совместно используемого принтера.
В Windows 2000 Выберите Shared as (Общий ресурс) и введите имя совместно используемого устройства.
|  | Примечание:
В сетевом имени не должно быть пробелов и дефисов.
Если вы хотите, чтобы ОС Windows XP x64, XP или 2000 автоматически загружала драйверы устройства для компьютеров под управлением других версий Windows, щелкните Additional Drivers (Дополнительные драйверы) и выберите среды и операционные системы для других компьютеров. Щелкните OK и вставьте компакт-диск с ПО устройства в привод для компакт-дисков.
| Щелкните OK или Close (Закрыть), если вы установили дополнительные драйверы.
К началу Доступ к устройству по сети Чтобы печатать на устройстве по сети, сначала необходимо добавить устройство на каждом компьютере, который будет обращаться к нему.
| Примечание:
Чтобы обращаться к устройству с другого компьютера, необходимо создать общий ресурс на компьютере, к которому подключено устройство. См. раздел Настройка общего доступа к устройству
| В Windows XP x64 и XP Щелкните кнопку Start (Пуск), выберите Control Panel (Панель управления), затем щелкните Printers and Faxes (Принтеры и факсы). [Если Панель управления открыта в режиме категорий, выберите Printers and Other Hardware (Принтеры и другое оборудование) и щелкните Printers and Faxes (Принтеры и факсы).]
В Windows 2000 Щелкните Start (Пуск), выберите Settings (Настройки) и щелкните Printers (Принтеры).
| Дважды щелкните значок Add Printer (Добавить принтер). Откроется окно Add Printer Wizard (Мастер установки принтеров).
| Щелкните Next (Далее).
| В Windows XP x64 и XP Выберите A network printer, or a printer attached to another computer (Сетевой принтер, подключенный к другому компьютеру) и щелкните Next (Далее).
В Windows 2000 Выберите Network printer (Сетевой принтер) и щелкните Next (Далее).
| На следующем экране щелкните Next (Далее).
| Дважды щелкните значок компьютера, к которому подключено устройство. Затем щелкните значок соответствующего устройства.
| Щелкните Next (Далее) и выполняйте инструкции на экране.
| Примечание:
В зависимости от операционной системы и конфигурации компьютера, к которому подключено устройство, мастер может попросить вас установить драйвер принтера с прилагаемого компакт-диска. В этом случае щелкните кнопку Have Disk (Установить с диска) и выполняйте инструкции на экране. Для контроля за состоянием совместно используемого устройства на каждый компьютер необходимо установить EPSON Status Monitor 3. Утилита EPSON Status Monitor 3 устанавливается автоматически вместе с драйвером устройства.
К началу |