| Основная страница > Обращение с бумагой и CD/DVD Загрузка конвертов Для загрузки конвертов сделайте следующее.
| Поднимите подставку для бумаги и выдвиньте ее удлинитель.
| Отркойте переднюю крышку и выдвиньте передний лоток.
Убедитесь, что передний лоток установлен в положение для печати на бумаги (нижнее положение). В противном случае поднимите рычаг лотка для бумаги для изменения положения переднего лотока.
|  | Предостережение:
Не придерживайте передний лоток при перемещении рычага. Не перемещайте рычаг лотка во время печати.
|  | Примечание:
Перед перемещением переднего лотка убедитесь, что он не выдвинут, и на нем нет бумаги и других предметов.
| Передвиньте левую боковую направляющую влево.
| Загрузите конверты короткой стороной вперед, закрывающейся стороной вниз, клапаном влево. Придвиньте левую боковую направляющую к левому краю конвертов (но не слишком плотно).
|  | Примечание:
Конверты могут быть различной толщины и жесткости. Если общая толщина пачки конвертов больше 10 мм, сожмите конверты перед загрузкой. Если качество печати ухудшается при загрузке пачки конвертов, загружайте конверты по одному. В податчик листов можно загрузить до 10 конвертов одновременно. Не используйте скрученные или согнутые конверты. Перед загрузкой убедитесь, что клапан конверта закрыт и не смят. Перед загрузкой рекомендуется разгладить передний край конверта. Не используйте слишком тонкие конверты — они могут скрутиться во время печати.
Инструкции по печати смотрите в следующем разделе. См. раздел Печать на конвертах |