| Основная страница > Обслуживание # Калибровка печатающей головки Утилита Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) (для Windows) Утилита Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) (для Mac OS X) Если вы заметили, что на отпечатке не совпадают вертикальные линии или появились горизонтальны полосы, возможно, эту проблему удастся решить при помощи утилиты Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) драйвера принтера. См. соответствующие разделы ниже. Примечание
Не отменяйте печать кнопкой бумаги , когда утилита Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) печатает тестовый шаблон. Перед печатью тестового шаблона убедитесь, что передний лоток установлен в положение для печати на бумаги.
## Утилита Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) (для Windows) Сделайте следующее для калибровки печатающей головки при помощи утилиты Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).
| Убедитесь, что индикаторы не указывают на ошибку, лоток для компакт-дисков не вставлен в принтер, а передний лоток установлен в положение для печати на бумаги (нижнее положение).
| Убедитесь, что простая бумага формата A4 загружена в податчик листов.
| Щелкните значок принтера на панели задач правой кнопкой мыши и выберите Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).
Если на панели задач нет значка принтера, обратитесь к следующему разделу, чтобы добавить значок. Из значка принтера на панели задач
| Следуйте инструкциям на экране для калибровки печатающей головки.
К началу ## Утилита Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) (для Mac OS X) Сделайте следующее для калибровки печатающей головки при помощи утилиты Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).
| Убедитесь, что индикаторы не указывают на ошибку, лоток для компакт-дисков не вставлен в принтер, а передний лоток установлен в положение для печати на бумаги (нижнее положение).
| Убедитесь, что простая бумага формата A4 загружена в податчик листов.
| Откройте диалоговое окно EPSON Printer Utility2.
Доступ к драйверу принтера в Mac OS X
| В диалоговом окне Utility (Утилиты) щелкните кнопку Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).
| Следуйте инструкциям на экране для калибровки печатающей головки.
К началу |