| Основная страница > Информация о продукте # Технические характеристики Бумага Чернильные картриджи Механические характеристики Электрические характеристики Условия окружающей среды Соответствие стандартам и допускам Интерфейс ## Бумага Примечание:
Поскольку качество каждого типа бумаги может быть изменено производителем без предварительного уведомления, EPSON не гарантирует удовлетворительного качества бумаги, произведенной не EPSON. Поэтому перед покупкой большого количества бумаги или перед выполнением больших объемов печатных работ, всегда проводите тестирование образцов этой бумаги. Бумага плохого качества может ухудшить качество печати, замяться и вызвать другие проблемы. Если возникли проблемы с качеством печати, воспользуйтесь бумагой более высокого качества. Работайте с бумагой при следующих условиях. Температура: от 15 до 25° C. Относительная влажность: от 40 до 60%
Отдельные листы:
Размер | A4 210 × 297 мм 10 × 15 см (4 × 6 дюймов) 13 × 18 см (5 × 7 дюймов) A6 105 × 148 мм A5 148 × 210 мм B5 182 × 257 мм 9 × 13 см (3,5 × 5 дюймов) 13 × 20 см (5 × 8 дюймов) 20 × 25 см (8 × 10 дюймов) Letter 8 1/2 × 11 дюймов Legal 8 1/2 × 14 дюймов
Типы бумаги | Простая бумага или специальная бумага, распространяемая Epson
Толщина (for plain paper) | от 0,08 до 0,11 мм
Вес (for plain paper) | от 64 г/м² до 90 г/м²
Конверты:
Размер | Конверт #10 4 1/8 × 9 1/2 дюймов Конверт DL 110 × 220 мм Конверт C6 114 × 162 мм
Типы бумаги | Простая бумага
Вес | от 75 г/м² до 90 г/м²
### Область печати Область печати выделена цветом. Отдельные листы:
Обычный | Без полей
Конверты:
| Минимальная ширина полей
Тип носителя | Отдельные листы | Конверты
A | 3.0 mm (0.12 in.) | 3.0 mm (0.12 in.)
B | 3.0 mm (0.12 in.) | 5.0 mm (0.20 in.)
C | 3.0 mm (0.12 in.) | 20 mm (0.78 in.)
Примечание:
В зависимости от типа используемого носителя качество печати может ухудшиться в верхней или в нижней части отпечатка, или эти области могут смазаться.
CD/DVD:
12-см CD/DVD | 8-см CD/DVD
A | 18 mm
B | 120 mm
C | 80 mm
Примечание:
При печати на следующих областях компакт-диска лоток или компакт-диск могут быть испачканы.
Диаметр внутреннего отверстия | 18 to 42 mm
Внешний диаметр | от 117 до 120 мм (12-см CD/DVD), от 77 до 80 мм (8-см CD/DVD)
Верх ## Чернильные картриджи
Цвет | Yellow,Black, Light Cyan, Light Magenta, Magenta, Cyan
Срок службы картриджа | До 6 месяцев после вскрытия упаковки.
Температура | Хранение: от -20 до 40˚ C 1 месяц при 40˚ C Заморозка:* -16 ˚ С
* Чернила оттаивают и годны к употреблению приблизительно через 3 часа хранения при температуре 25° C. Предостережение
Epson рекомендует использовать только оригинальные чернильные картриджи Epson. Продукты, произведенные не Epson, могут повредить ваше устройство, и эти повреждения не подпадают под гарантийные условия Epson. При определенных условиях они могут вызвать странное поведение устройства. Используйте картриджи до даты, указанной на упаковке.
Примечание:
Чернильные картриджи, которые прилагаются к принтеру, частично расходуются во время первоначальной настройки. Для обеспечения высокого качества отпечатков печатающая головка устройства будет полностью заправлена чернилами. Заправка выполняется один раз и требует некоторого количества чернил, поэтому используя эти картриджи вы сможете напечатать меньшее количество страниц чем при печати следующими картриджами. Количество отпечатков может зависеть от типа изображения, используемых настроек печати, типа бумаги, частоты использования устройства и температуры. Для получения наилучших результатов при печати и предохранения печатающей головки, некоторое резервное количество чернил остается в печатающей головке, когда принтер сообщает о необходимости замены чернил. Приведенные данные не включают этот резерв. Так же, чернильные картриджи могут содержать переработанные материалы, это не влияет на функции или производительность.
Верх ## Механические характеристики
Подача бумаги | Податчик бумаги, загрузка сверху
Емкость податчика листов | До 120 листов бумаги плотностью 90 г/м²
Размеры | Хранение Ширина: 450 mm (17.7 inches) Глубина: 289 mm (11.4 inches) Высота: 187 mm (7.4 inches)
Печать Ширина: 450 mm (17.7 inches) Глубина: 571 mm (22.4 inches) Высота: 288 mm (11.3 inches)
Вес | Approx. 5.5 kg (12.1 lb) without the ink cartridges
* Бумагу Legal и специального пользовательского формата (User Defined) загружайте по одному листу за раз. Верх ## Электрические характеристики
| Модель на 100—120 В | Модель на 220—240 В
Диапазон входного напряжения | 90—132 В | 198—264 В
Диапазон номинальной частоты | 50—60 Гц
Диапазон частоты входного сигнала | 49,5—60,5 Гц
Номинальный ток | 0,6 А | 0,3 А
Потребляемая мощность | Печать | Approx. 13 W (ISO/IEC24712 Letter Pattern) | Approx. 13 W (ISO/IEC24712 Letter Pattern)
В режиме ожидания | Прибл. 3,3 Вт | Прибл. 3,3 Вт
Спящий режим | Прибл. 1,0 Вт | Прибл. 1,2 Вт
Отключение | Прибл. 0,2 Вт | Прибл. 0,3 Вт
Примечание:
Уточните данные о напряжении, прочитав наклейку на тыльной стороне устройства.
Верх ## Условия окружающей среды
Температура | Работа: от 10 до 35˚ C Хранение: от -20 до 40˚ C 1 месяц при 40˚ C
Влажность | Работа:* 20—80% относит. влажности Хранение:* 5—85% относит. влажности
* Без конденсации Верх ## Соответствие стандартам и допускам Модель для США:
Безопасность | UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
Электромагнитная совместимость | FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B
Модель для Европы
Директива о низком напряжении 2006/95/EEC | EN60950-1
Директива об электромагнитной совместимости 2004/108/EC | EN55022 Class B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
Модель соответствует требованиям нормативных документов | ГОСТ Р МЭК 60950-2002 ГОСТ 26329-84 ГОСТ Р 51318.22-99 (Класс Б) ГОСТ Р 51318.24-99 ГОСТ Р 51317.3.2-99 ГОСТ Р 51317.3.3-99
Модель для Австралии:
Электромагнитная совместимость | AS/NZS CISPR22 Class B
Верх ## Интерфейс
USB 2.0, высокоскоростной (Device Class for computers)
Верх |