| Основная страница > Обслуживание # Очистка устройства Очистка внешних деталей устройства Очистка внутренних деталей устройства ## Очистка внешних деталей устройства Чтобы поддерживать принтер в наилучшем рабочем состоянии, тщательно очищайте его несколько раз в год следующим образом. Предостережение
Никогда не очищайте устройство спиртом или растворителем. Химические составы могут повредить принтер.
Примечание:
После работы с устройством закройте подставку для бумаги и переднюю крышку, чтобы предохранить устройство от попадания пыли.
Верх ## Очистка внутренних деталей устройства Для сохранения хорошего качества отпечатков, прочищайте внутренний ролик следующим образом. Предупреждение
Будьте осторожны и не прикасайтесь к частям внутри принтера.
| Убедитесь, что индикаторы не указывают на ошибку, лоток для компакт-дисков не вствлен в принтер, а передний лоток установлен в положение для печати на бумаги (нижнее положение).
| Загрузите листы бумаги формата A4.
| Нажмите на кнопку бумаги , чтобы вывести замятую бумагу.
| Если необходимо, повторите шаг 3.
Предостережение
Не наносите жирные смазки на металлические части под печатающей головкой. Будьте осторожны, не допускайте попадания жидкости на электронные компоненты. Не распыляйте смазки внутри устройства. Излишняя смазка может повредить механизм. Если принтер необходимо смазать, обратитесь в сервисный центр.
Верх |