| Основная страница > Замена чернильных картриджей # Замена неизрасходованных чернильных картриджей Кнопки на панели управления В некоторых случаях вам может потребоваться замена чернильного картриджа до того, как он опустеет. Например, принтер с установленными картриджами не использовался больше шести месяцев, и качество печати снизилось. Чтобы заменить чернильный картридж до того, как начнет мигать индикатор чернил или утилита EPSON Status Monitor выдаст сообщение об израсходованном картридже, сделайте следующее. Примечание:
Отрывайте упаковку чернильных картриджей непосредственно перед их установкой в принтер. Картриджи находятся в вакуумной упаковке для сохранения их качества.
## Кнопки на панели управления Предостережение
Не вынимайте картридж из принтера, пока не подготовите новый картридж для замены.
Примечание:
На иллюстрациях показана замена желтого чернильного картриджа, но инструкции относятся и к остальным картриджам.
| Убедитесь, что лоток для компакт-дисков не вставлен в принтер, а индикатор питания горит, но не мигает.
| Выньте новый картридж из упаковки.
Предостережение
Вынимая чернильный картридж из упаковки, будьте осторожны, чтобы не сломать крючки сбоку картриджа. Не прикасайтесь к зеленой микросхеме сбоку картриджа. Это может повредить чернильный картридж. Устанавливайте новый чернильный картридж сразу же после извлечения старого картриджа. Если картридж не установить сразу, печатающая головка может засохнуть, что приведет к невозможности печати.
| Снимите желтую ленту с нижней стороны картриджа.
Предостережение
Перед установкой картриджа необходимо снять с него желтую ленту, иначе качество печати может снизиться или вы не сможете печатать. Если вы установили картридж, не сняв желтую ленту, то картридж необходимо вынуть, удалить желтую ленту и установить заново. Не удаляйте прозрачную наклейку на нижней стороне картриджа, иначе картридж будет непригоден к использованию. Не удаляйте и не рвите наклейку на картридже — чернила могут вылиться.
| Откройте крышку принтера.
| Нажмите на кнопку чернил . Печатающая головка передвинется в положение замены чернильных картриджей, а индикатор питания начнет мигать.
Предостережение
Не передвигайте печатающую головку вручную, этим вы можете повредить принтер. Чтобы передвинуть ее, всегда нажимайте на кнопку чернил . Будьте осторожны и не прикасайтесь к плоском белому шлейфу внутри устройства.
Примечание:
Не удерживайте кнопку чернил более трех секунд, иначе принтер может начать прочистку печатающей головки.
| Откройте крышку отсека для картриджей.
| Сожмите защелки на краях пустого картриджа, который собираетесь заменить. Выньте картридж из принтера. Утилизируйте его должным образом.
Примечание:
Если картридж вынимается с трудом, сильнее потяните картридж строго вверх.
| Вставьте картридж вертикально в гнездо. Нажмите на картридж до полной фиксации.
| После установки картриджей закройте крышку отсека для картриджей и крышку принтера.
| Нажмите на кнопку чернил .
Принтер передвинет печатающую головку и начнет прокачку системы подачи чернил. Весь процесс занимает приблизительно две минуты. Когда прокачка завершится, печатающая головка передвинется в обычное положение. Индикатор питания прекратит мигать и загорится постоянным светом, а индикатор чернил погаснет. Предостережение
Индикатор питания продолжит мигать во время прокачки системы подачи чернил. Никогда не отключайте питание принтера, если этот индикатор мигает. Это может привести к неполной прокачке системы подачи чернил. Не вставляйте лоток для компакт-диска во время прокачки системы подачи чернил.
Примечание:
Если после того как печатающая головка передвинется в обычное положение, мигает индикатор чернил , возможно, картридж был установлен неправильно. Еще раз нажмите на кнопку чернил и переустановите картридж так, чтобы он защелкнулся на месте, а затем закройте крышку картриджного отсека.
Верх |