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Инструкция по эксплуатации 
Бензиновой газонокосилки
TURBO 43B
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1. Правило безопасности и предостережения

Внимание!!! Перед началом эксплуатации необходимо внимательно прочитать руководство пользователя, в котором содержится вся необходимая информация для обеспечения правильной работы и основные требования по технике безопасности.
	A) Инструктаж


1. Прочитать внимательно инструкции. Хорошо ознакомиться с управлением и использовать оборудование строго по назначению: кошение и сбор травы;
2. Запрещаться работать с косилкой детям или людям, незнакомым с данными инструкциями. Местные законы могут иметь ограничения по возрасту оператора;
3. Запрещается начинать работу при близком расположении людей, особенно детей или животных.
4. Необходимо помнить о том, что оператор несет ответственность за несчастные случаи или опасности, произошедшие с людьми или их собственностью.
5.  Запрещается работать газонокосилкой после принятия лекарственных препаратов, которые могут повлиять на реакцию оператора;
Б) Подготовка к началу работы
1. Во время движения необходимо надевать прочную обувь и длинные брюки. Запрещается работать с оборудованием босиком или в открытых сандалиях;

2. Тщательно проверить зону предполагаемого использования оборудования и удалить все объекты, которые могут быть отброшены машиной;
3. ВНИМАНИЕ!!!  Бензин является легко воспламеняемым веществом.
- топливо необходимо хранить в специально предназначенных для этой цели контейнерах;
- заправка топливом осуществляется только при открытых дверях. Запрещается курить во время заправки. 
- топливо наливается перед запуском мотора. Запрещается удалять крышку топливного бака или добавлять топливо во время работы мотора или при горячем моторе. 
- При разливе топлива, не пытаться запустить мотор. Переместить машину в сторону от области разлива. Избегать источников воспламенения до тех пор, пока бензин не испарится.  
- при замене топливного бака и крышек контейнера соблюдать осторожность;
4. Следите за состоянием глушителя. В случае неисправности, его необходимо заменить;
5. Перед началом эксплуатации, выполнить визуальную проверку ножей, болтов ножей и режущего узла на предмет изношенности и повреждения. Заменить изношенные или поврежденные ножи и болты в комплектах для сохранения балансировки;
6. Перед началом работы, убедитесь, что травосборник установлен правильно и закрыта крышка бокового выброса (на моделях, где она есть).
	В) Меры предосторожности при работе


1. Запрещается работать с машиной в замкнутом пространстве, в котором возможно скопление опасного угарного газа;
2. Косить только в дневное время или при хорошем искусственном освещении;
3. Не рекомендуется косить влажную траву;
4. Следить за тем, чтобы на склонах была опора для ног;
5. Во время работы нельзя торопиться, нужно спокойно двигаться;
6. При использовании газонокосилок с колесами рекомендуется косить вдоль поверхности склона (никогда не двигаться вверх и вниз);
7. Быть предельно внимательным при изменении направления движения на склонах;
8. Не косить на склонах с углом наклона более 15о;
9. Быть предельно внимательным во время поворота или при движении газонокосилки на себя;
10. Остановить лезвия, если необходимо наклонить косилку для транспортировки при пересечении поверхностей без травы, а также при транспортировке косилки на место кошения или обратно. 
11. Запрещается работать на газонокосилке с неисправной защитой или без установленных предохранительных механизмов, например заслонок  и / или контейнеров для травы. 
12. Не изменять настройки регулятора оборотов мотора и не повышать частоту вращения мотора; 
13. Перед запуском мотора необходимо ослабить приводной механизм движения ножа;
14. Аккуратно запустить мотор в соответствии с инструкциями. Следить за тем, чтобы нога не находилась рядом с лезвиями;
15. При запуске мотора не наклонять газонокосилку;
16. Не класть руки или ногу рядом или под вращающимися частями. Следить за тем, чтобы ничего не попадало в выхлопную трубу;
17. Запрещается поднимать или переносить газонокосилку при работающем моторе;
18. Остановить мотор, отключить провод свечи зажигания, при наличии ключа выкрутить свечу:
      - Перед чисткой загрязненной камеры;

      - Перед проверкой, чисткой или работой по ремонту газонокосилки; 
  - После  удара посторонним предметом. Проверить газонокосилку на предмет                повреждений и отремонтировать перед повторным запуском. 
      - При начале ненормальной вибрации газонокосилки (проверить немедленно);
 19. Остановить мотор:
      - каждый раз, когда оставляете газонокосилку;
      - Перед заливом топлива;
     - Перед сменой травосборника;

     - перед регулировкой высоты скашивания.
20. Закрыть дроссельную заслонку при отключении мотора и, при наличии на моторе  стопорного клапана, отключить подачу топлива после завершения работы. 
	Г) Техническое обслуживание и хранение


1. Следить за тем, чтобы все гайки, болты и винты были плотно затянуты. Это обеспечит безопасность работы;

2. Запрещается хранить оборудование с топливом в баке внутри зданий, где испарения могут воспламениться от открытого огня или искры;
3. Перед размещением косилки на хранение, необходимо дать ей остыть;
4. Для уменьшения опасности возгорания, следить за тем, чтобы в зоне хранения мотора, глушителя, аккумуляторов и топлива не было травы, листьев или смазочных веществ. 
5. Регулярно проверять травосборник газонокосилки на предмет изношенности или повреждения;
6. В целях безопасности заменить изношенные или поврежденные части;

7. Топливный бак должен быть пустым. Слив топлива из бака выполняется вне помещения;
8. Надевайте прочные перчатки при смене режущего ножа;

9. Все работы по смене, балансировке, заточке ножа должны происходить только в специализированном сервисном центре.

10. Никогда не используйте некачественные или сломанные запасные части. Все замененные бракованные или изношенные части должны быть утилизированы.

В случае несоблюдения данных мер безопасности, оператор может получить травму, а газонокосилка выйдет из строя.
Д) Транспортировка 
Перед каждой транспортировкой или перемещением газонокосилки, Вы должны:

   - Надеть прочные рукавицы;

   - Поднять газонокосилку так, чтобы распределить массу на все руки.

   - Использовать соответствующее количество людей, в зависимости от веса газонокосилки.
2. Условные обозначения                                                 
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B1: Внимательно прочитайте руководство перед началом эксплуатации.
B2: Следите за тем, чтобы в опасной зоне не было людей.
B3: Опасность повреждения руки или ноги. Не дотрагивайтесь до движущихся частей!!!
B4: Топливо является легковоспламеняющейся жидкостью, необходимо держать его вдали от открытых источников огня.

   Запрещается заливать топливо в бак во время работы машины.

B5: Выпуск токсичного газа: запрещается использовать машину в закрытом или плохо вентилируемом помещении.

B6: Во время движения необходимо надевать защитные очки и ушные затычки в целях защиты оператора.

B7: При выполнении ремонтных работ, необходимо удалить свечу зажигания и затем вставить ее в соответствии с руководством по эксплуатации.

B8: горячие поверхности.
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Максимальный уровень шума : LWA=96dB(A)
3. Компоненты газонокосилки 
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1 Верхняя рукоятка
2 Рычаг газа
3 Быстрозажимные фиксаторы ручек
4 Направляющие тросиков
5 Нижняя ручка
6 Маслоналивная горловина
7 Двигатель B&S
8 Свеча зажигания
9 MATRIX логотип
10 Металлический корпус
11 Модель газонокосилки
12 Режущий нож
13 Кнопка подкачки топлива
14 Крышка топливного бака 

15 Ручка регулировки высоты скашивания

16 Крышка травосборника
17 Травосборник
18 Крючок для фиксации шнура стартера
19 Регулировка оборотов двигателя
4. Технические характеристики 

Двигатель:                                             B&S 450 SERIES
Мощность:                                             2.5Kw
Обороты двигателя:
                                 2800 об/мин
Объем двигателя:                                      148 cm3
Высота скашивания:                                    25-75 мм 

Регулировка высоты скашивания:                        6 уровней
Объем травосборника:                                  55 Л.
Ширина скашивания:                                   410 мм.
Вес:                                                   22 кг.
Максимальный уровень шума:                            96dB(A)

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Нож для скашивания травы:                             1 шт.
Травосборник:










     1 шт.
Ключ для свечи зажигания                              1шт.
______________________________________________________________________________
ВАЖНО!!! Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации  бензинового двигателя.
Внимание!!! Перед началом эксплуатации необходимо внимательно прочитать руководство пользователя, в котором содержится вся необходимая информация для обеспечения правильной работы и основные требования по технике безопасности.
____________________________________________________________________
5. Панель управления

РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКОЙ (ГАЗ) (19)
     
  (рис. 1)
  Максимальная скорость: ([image: image5.png]


 ): для скашивания
  Минимальная скорость: ([image: image6.png]


): для холостого хода

Быстрозажимные фиксаторы ручек (3)  (рис. 2)
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Ручки фиксации рукоятки должны быть затянуты при работе газонокосилкой. Эти фиксаторы могут быть ослаблены для складывания ручек при хранении или транспортировке.
Процедура выполняется следующим образом（рис. 3 , рис. 4）:
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1. Снимите травоборник и поместите его сверху мотора так, чтобы отверстие корзины находилось перед косилкой.
2. Ослабить ручки блокировки рукоятки, развернуть нижнюю рукоятку так, как показано на рисунке. После складывания, необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать сгибания и перекручивания управляющих кабелей.
Ручка регулировки высоты скашивания （15）
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Движущийся нож может привести к серьезным повреждениям и травмам. Перед началом регулировки высоты среза необходимо остановить мотор. 
Всего имеется шесть уровней регулировки высоты среза: 25 мм, 35 мм, 45 мм, 55 мм, 65 мм, 75 мм. Это всего лишь примерные значения, поскольку фактическая высота травы будет изменяться в зависимости от условий газона и грунта.
Для регулировки высоты скашивания, вытянуть рычаг регулировки в сторону колеса и передвинуть его в предполагаемый паз. Выберите правильную высоту среза в соответствии с требованиями покоса. Высота среза от 35 мм до 55 мм подходит для большинства газонов в прохладную погоду. Более высокий срез необходим для защиты газона во время жарких летних месяцев. Консультацию о конкретных типах травы и условиях покоса можно получить в местном центре садоводства.
6.  Принадлежности
Газонокосилки Matrix комплектуются травосборником. Срезанная трава может также оставаться на газоне. После удаления травосборника, крышка автоматически закрывается для предохранения оператора от объектов, которые могут быть отброшены ножом.
Примечание:
1. При эксплуатации газонокосилки без травосборника, закрытый корпус будет захватывать больше травы. Возможно засорение деки, если трава очень сочная или высокая. При засорении, выбирается более медленная скорость движения. Можно также увеличить высоту среза. 
2. Если вы хотите оставить скошенную траву на газоне, рекомендуется использовать мульчирующий нож (не прилагается).

Травосборник

Установка травосборника (см. Рис. 5)
1. Поднять крышку (16) и подвесить травосборник на продольную ось при помощи двух крючков.  
2. Отпустить крышку (16).
Удаление травосборника
1. Поднять крышку (16), взять ручку травосборника (21)  и удалить его. 
2.  Отпустить крышку (16).
7. Проверка перед началом работы 

Перед запуском мотора выполнить проверку следующих узлов:

7.1. Режущий нож
Отпустить рычаг газа и наклонить газонокосилку вправо так, чтобы сторона карбюратора оказалась вверху. 
Примечание: Если газонокосилка наклонена стороной карбюратора вниз, то возможно вытекание топлива и затруднение пуска мотора.
Проверить нож на предмет изношенности и повреждения.
Тупой нож может быть заточен. Изношенный, согнутый, треснувший или имеющий другие повреждения нож должен быть заменен. Изношенный или поврежденный нож может разломиться, и его куски могут быть выброшены из газонокосилки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Изношенный или поврежденный нож может привести к серьезным травмам. Перед началом эксплуатации газонокосилки необходимо всегда проверять состояние ножа.
Если нож нуждается в заточке или замене, необходимо обратиться в ближайший сервисный центр MATRIX. При наличии динамометрического ключа возможно самостоятельное удаление и установка ножа.
Заточка ножа: Чтобы избежать затупления ножа, разбалансировки или плохого качества среза, нож необходимо затачивать с специализированном сервисном центре MATRIX. 
Замена ножа: Для замены используется оригинальный нож MATRIX, или эквивалентный.
Проверить качество затягивания болтов ножа. Для предотвращения проворачивания ножа при затягивании болтов использовать деревянный блок. Для защиты рук рекомендуется использовать прочные перчатки.
Диаметр болтов ножа: 17 мм 
Момент затяжки болтов ножа: 37N.m (3.7кг.м)
7.2. Травосборник
Проверить состояние контейнера для травы и отсутствие засорения.
Засоренный травосборник не сможет качественно собирать траву. 

При необходимости очистки травосборника, промыть его из садового шланга и высушить перед использованием, поскольку влажный травосборник будет засоряться быстрее.
Во время эксплуатации происходит изнашивание травосборника и поэтому его необходимо менять.  При работе на газонокосилке с поврежденным или изношенным контейнером, предметы, поднимаемые ножом, будут выбрасываться через материал контейнера.
Внимание!!! Предметы, выброшенные через изношенный или поврежденный контейнер для травы могут привести к серьезным травмам. При необходимости установить новый контейнер для травы.
7.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
При наличии травосборника или бокового выброса, необходимо проверить их состояние. Работа на газонокосилке с поврежденным приспособлением может привести к риску получения травмы от предметов, вылетающих из под ножа.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!! Вылетающие из-под ножа объекты могут привести к серьезным травмам. Перед началом работы с газонокосилкой, заменить поврежденные приспособления.
Проверить затяжку винтов на травосборнике, а также отсутствие засорения на экране сзади устройства. Необходимо регулярно выполнять очистку металлического корпуса для сохранения эффективности сбора травы.
7.4. МОТОРНОЕ МАСЛО
Уровень масла в моторе проверяется при остановленном двигателе и размещении газонокосилки на ровной поверхности.
1. Удалить крышку масляного фильтра и вытереть измерительный щуп.
2. Вставить щуп в горлышко масляного фильтра, не закручивая его.
3. Проверить уровень масла на щупе. Если уровень масла близок к нижнему пределу, долить до максимального уровня. Не допускается переполнения. 
ЗАМЕЧАНИЕ: Запуск мотора с низким уровнем масла может привести к его повреждению. 
Рекомендуется использовать моторное масло для четырехтактного двигателя качества премиум с моющими присадками.
  ЗАМЕЧАНИЕ!!! Использование масла без присадок может снизить срок службы мотора. Использование масла для двухтактного двигателя также может привести к повреждению мотора.
7.5. ТОПЛИВО
Емкость топливного бака: 0.6 л
Снять крышку заливной горловины и проверить уровень топлива. Залить топливо в бак, если уровень топлива низкий. Заливать топливо аккуратно, избегая переполнения и перелива. На горлышке заливной горловины не должно быть топлива.
ВНИМАНИЕ!!! Бензин – легковоспламеняющаяся жидкость и его испарения могут взорваться и привести к серьезным травмам и смертельным случаям. Соблюдать чрезвычайную осторожность при работе с бензином. 
ХРАНИТЬ В МЕСТАХ НЕ ДОСТУПНЫХ ДЛЯ  ДЕТЕЙ 
Заправка топлива должна осуществляться в хорошо вентилируемом месте при остановленном моторе. Не курить, не допускать открытого огня или искрения в помещении, где выполняется заправка мотора или храниться бензин. Избегать длительного контакта бензина с кожей.
После заливки топлива, тщательно закрутить крышку бака. При переливании некоторого количества бензина, перед запуском мотора проверить, чтобы площадка была сухой.
7.6. ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
Проверить состояние и чистоту воздушного фильтра. Загрязненный воздушный фильтр может препятствовать воздушному потоку в карбюратор, приводя к снижению производительности мотора. Через поврежденный воздушный фильтр возможно попадание грязи в мотор, что приводит к более быстрому его изнашиванию. 
1. Удалить винты крышки, затем удалить крышку воздушного фильтра.
2. Проверить фильтрующие элементы. Заменить фильтр при повреждении какого-либо фильтрующего элемента. Очистить или заменить фильтра при загрязнении фильтрующих элементов.
3. Установить на место воздушный фильтр и крышку. Тщательно затянуть винты крышки.
ЗАМЕЧАНИЕ Работа с мотором без воздушного фильтра или с поврежденным фильтром может привести к быстрому износу мотора.
ВАЖНО!!! Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации  бензинового двигателя.
7.7. ПРОВЕРКА ВЫСОТЫ СРЕЗА
Проверить установку высоты среза и выполнить необходимые регулировки.
ВНИМАНИЕ Нож может привести к серьезным повреждениям. Перед началом регулировки высоты  среза необходимо остановить мотор. 
7.8. ПРОВЕРКА ВЫСОТЫ РУКОЯТКИ
Верхняя рукоятка может быть отрегулирована под Ваш рост. Необходимо ослабить верхний фиксирующий зажим (3) и установить рукоятку на нужную высоту. 
8. Работа газонокосилкой MATRIX
ЗАПУСК МОТОРА.
1. Нажмите на красную кнопку (13) на двигателе несколько раз;  
2. Установите ручку управления газом в положение MIN; 
3. Подтяните рычаг газа (2) к верхней рукоятке (1) и удерживайте его. 

4. Потянуть ручку стартера до момента, когда почувствуете сопротивление и резку потяните ручку стартера для запуска двигателя. Не бросайте ручку стартера после запуска, а плавно отпустите ее.
Если мотор не запускается, повторить процедуру.
РАБОТА С ГАЗОНОКОСИЛКОЙ
1. Установить ручку управления газом из положения MIN в MAX [image: image9.emf].
2. Подтяните рычаг газа (2) к верхней рукоятке (1), нож начнет вращаться. 
3. Начинайте движение.
ОЧИСТКА ТРАВОСБОРНИКА
ПРИМЕЧАНИЕ. Вместимость травосборника составляет 55 л. и его необходимо чистить, для того, чтобы не было потери силы всасывания.
ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ. 
Для остановки мотора, достаточно отпустить ручку управления. 
ВНИМАНИЕ!!! При работе на склонах, возможен контакт режущего ножа с поверхностью земля, что может вызвать повреждение режущего элемента и неожиданный выброс земли или камней из под корпуса газонокосилки.
Газонокосилка всегда должна опираться четырьмя колесами на обрабатываемую площадь.

- Следить за тем, чтобы на склонах была опора для ног;
- Во время работы нельзя торопиться, нужно спокойно двигаться;
-При использовании газонокосилок с колесами рекомендуется косить вдоль поверхности склона (никогда не двигаться вверх и вниз);
- Быть предельно внимательным при изменении направления движения на склонах;
- Не косить на склонах с углом наклона более 15о;
Примечание: Повреждение газонокосилки вследствие неправильной эксплуатации не подлежат гарантийному ремонту. 
9. Что Вы должны знать 
Производительность мотора, его надежность и срок службы зависят от множества факторов, а также от качества используемого топлива, масла и регулярного технического обслуживания.
Далее дается информация, которая поможет при эксплуатации двигателя.
УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
На работу четырехтактного двигателя влияют следующие факторы:
а) Температура:
- Работа при низкой температуре может привести к затрудненному холодному запуску. 
- Работа при очень высокой температуре может привести к затрудненному горячему старту из-за испарений топлива в поплавковой камере карбюратора или в помпе.
-В любом случае, необходимо использовать масло, соответствующее рабочей температуре.
б) Высота над уровнем моря:
- При более высокой высоте над уровнем моря, двигатель вырабатывает более низкую максимальную мощность. 
- Таким образом, при большой высоте над уровнем моря необходимо избегать слишком высокого среза или мокрой травы. 

ТОПЛИВО
Для обеспечения надежно работы необходимо использовать только качественное топливо. 
а) Использовать неэтилированный бензин с максимальным октановым числом 92;
б) Использовать чистый, свежий бензин; Приобретать бензин в количестве, которое может быть использован в течение 30 дней;
в) Не использовать топливо с метанолом;
г) Не добавлять масло или какие либо виды присадок к топливу.
МАСЛО
Использовать только высококачественное масло, выбирая коэффициент вязкости в соответствии с рабочей температурой.
а) Использовать только масло с моющими присадками классификации SF-SG. 
б) Для выбора коэффициента вязкости SAE использовать следующую таблицу:
Темпр. окр. возд.    Масло 

-- от 5 до 35°     =   SAE 30
-- от -15 до +5°    =  5W-30 или 10W-30 (всесезонное)
-- от -25 до +35°   =  Синтетическое масло 5W-30 или 10W-30 (всесезонное)
в) Использование всесезонного масла при высокой температуре может привести к более высокому потреблению масла; поэтому необходимо постоянно проверять уровень масла. 
г)  Запрещается смешивать масло от разных производителей и разных маркировок.
д) Использование масла SAE 30 при температуре ниже 5 градусов, может произойти повреждение мотора из-за недостаточной смазки. 
е) Масло должно быть налито до маркировки MAX; Переполнение не допускается. Переполнение масла может привести к следующим случаям:
- Задымление;
- Загрязнение свечи зажигания и воздушного фильтра и, следовательно, к затруднениям при пуске. 
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
Наличие воздушного фильтра предохраняет от попадания срезанной травы и грязи в мотор, что может привести к уменьшению эффективности работы и срока службы машины. 
a) Всегда следить за тем, чтобы фильтрующий элемент был освобожден от травы и находился в исправном состоянии;
b) При необходимости заменить фильтрующий элемент на новый, оригинальный. Несовместимость и срок службы мотора. 
c) Никогда не запускать мотор без правильно установленного фильтрующего элемента. 
СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ
Не все свечи зажигания для двигатель одинаковые.
а) Необходимо использовать свечу зажигания только рекомендованного типа с соответствующим диапазоном нагрева. 
б) Проверить длину резьбы. Слишком длинная может повредить мотор. 
в) Удостоверьтесь, что электроды чистые и установлен правильный зазор.
10. Устранение неисправностей 

	ПРОБЛЕМА
	Возможная причина
	Меры по устранению

	Мотор не запускается
	Топливный бак пуст
	Залить топливо в бак: обращаться к руководству пользователя мотора

	
	Воздушный фильтр грязный
	Очистить воздушный фильтр: обращаться к руководству пользователя мотора.

	
	Не закреплена свеча зажигания
	Затянуть свечу зажигания с усилием до 25 – 30 Nm

	
	Провод свечи зажигания не закреплен или отключен от свечи.
	Вставить провод свечи зажигания в разъем свечи.

	
	Карбюратор залит топливом
	Удалить воздушный фильтр и потянуть за тросик зажигания до тех пор, пока карбюратор не будет очищен. Установить на место воздушный фильтр.

	
	Неисправность модуля зажигания
	Обратиться в сервисный центр

	
	Залито неправильное масло
	Слить и залить масло по инструкции

	Мотор плохо запускается
	В топливном баке вода или грязь.
	Слить топливо и почистить бак. Заполнить бак свежим, чистым топливом.

	
	Закрыто вентиляционное отверстие в крышке бака
	Почистить или заменить крышку бака

	
	Грязный воздушный фильтр
	Почистить воздушный фильтр

	Слабая работа мотора на холостом ходу 
	Грязный воздушный фильтр
	Почистить воздушный фильтр: смотреть руководство пользователя мотора

	
	Воздушные слоты в моторе заблокированы
	Удалить посторонние включения из слотов

	
	Охлаждающие вентиляторы и вентиляционные трубы под корпусом вентилятора мотора заблокированы
	Удалить посторонние включения из охлаждающего вентилятора и вентиляционных труб

	Неустойчивая работа мотора
	Неисправная свеча зажигания
	Установить новую свечу.

	
	Неправильный зазор в свече зажигания
	Установить зазор между электродами от 0.7 до 0.8 мм.

	
	Грязный воздушный фильтр
	Почистить воздушный фильтр: смотреть руководство пользователя мотора

	Пропуски зажигания на высокой скорости
	Зазор  в  свече между электродами слишком маленький
	Установить зазор между электродами от 0.7 до 0.8 мм.

	Мотор перегревается
	Недостаточное охлаждение
	Удалить все посторонние включения из слотов, корпуса, вентиляционных труб.

	
	Неправильная свеча зажигания
	Установить на мотор соответствующую свечу зажигания 

	Высокая вибрация мотора
	Ослаб узел обрезания травы
	Затянуть нож

	
	Не сбалансирован узел скашивания  травы
	Сбалансировать нож


11. Обслуживание и уход
Периодичность и своевременность проведения технического обслуживания поможет сохранить газонокосилку в рабочем состоянии на протяжении долгих лет службы.

Проводите технический осмотр и регулярное обслуживание в соответствии с рекомендациями,  данными в таблице.

ВНИМАНИЕ!!!
-   Перед началом проведения технического обслуживания обязательно выключите двигатель;

-   Во избежание ожогов и травм, дайте двигателю остыть, минимум 15 минут.

-   Используйте только оригинальные запасные части MATRIX. Использование неоригинальных запасных частей может повредить газонокосилку и нанести травмы оператору.         
Расписание технического обслуживания
	　
	Период регулярного обслуживания
	　
	Перед каждым началом эксплуатации 
	После первых 20 часов
	Каждые 50 часов 
	Каждые 100 часов
	Каждые 300 часов

	Часть
	Выполнять в каждом указанном временном интервале.
	　
	
	
	
	
	

	Состояние ножа и затяжки болтов,  проверить
	    •
	　
	　
	　
	　

	Травосборник и другие         принадлежности                 проверитть
	•
	
	
	
	

	Моторное масло                  проверить 
                                 заменить 
	  •
	
	
	
	

	
	
	  •
	
	 •
	

	Воздушный фильтр               проверить
                                 заменить  
	 •
	
	
	
	

	
	
	
	  •(1)
	
	

	Свеча зажигания        проверить и очистить
	
	
	
	 •
	

	Тросик газа                  отрегулировать
	
	 •
	
	
	

	Тросик регулировки оборотов  отрегулировать
	
	 •
	
	
	

	Топливный бак и топливный  фильтр
                                почистить
	
	
	
	
	 • (2)

	Бензопровод
	Каждые 2 года (2)


Примечание: 

(1) При использовании в грязных районах, обслуживание производится чаще.
(2) Обслуживание этих элементов должно выполняться авторизованным сервисным центром MATRIX. 
ВНИМАНИЕ!!! При профессиональном использовании, в коммерческих целях, сроки проведения технического обслуживания должны быть сокращены.
ВНИМАНИЕ!!! Компания сохраняет за собой право без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств в любое время вносить изменения в свои инструкции по эксплуатации.

12.  УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО    ОБСЛУЖИВАНИЯ
   Срок гарантии на данный прибор составляет 12 месяцев. 

В течение гарантийного срока устраняются бесплатно:

- повреждения, возникшие из-за применения некачественного материала при производстве.

- дефекты сборки, допущенные по вине производителя.

Заменяемые детали переходят в собственность службы сервиса. Срок службы газонокосилки MATRIX  составляет 5 лет со дня изготовления.  

      Данный инструмент должен быть использован только в бытовых целях, и не допускается его использование с целью получения коммерческой выгоды.

   При коммерческом использовании срок гарантии на данную газонокосилку составляет 1 месяц.

Изделие принимается в ремонт  только в собранном и чистом виде  

Гарантия не распространяется:

-  на механические повреждения (трещины, сколы и .т.д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур, попадания инородных предметов в вентиляционные решетки, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения (коррозия металлических частей);

-  на инструмент с неисправностями, возникшие вследствие перегрузки или неправильной эксплуатации, применения инструмента не по назначению.

-  При отказе 2-х или более функциональных узлов, влияющих на работу друг друга.- в случае естественного износа инструмента (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение);

-  на быстроизнашиваемые части (зубчатые ремни, резиновые уплотнители, сальники, защитные кожухи, растровые втулки, смазку, направляющие ролики и т.п.) ;

-  
на сменные принадлежности и сменные быстроизнашиваемые приспособления.

-   на газонокосилки, которые были вскрыты или отремонтированны в течение гарантийного срока, вне авторизованных сервисных центрах;

-   на инструмент с удаленным, стертым или измененным заводским номером;

-рабочую оснастку;

-   на профилактическое обслуживание газонокосилки (чистку, промывку, смазку);

-   на газонокосилку, используемую для предпринимательской деятельности или в профессиональных целях.

-   При отсутствии гарантийного талона/его не полном либо неправильном заполнении

-   На инструмент с истекшим сроком гарантии

Все расходы, связанные с транспортировкой агрегата к месту сервисного обслуживания, несет потребитель.
Адреса сервисных центров
по обслуживанию электроинструмента, оборудования и садово-парковой техники MATRIX и COUGAR,  в вашем городе, Вы можете посмотреть на нашем сайте:

www.matrix-direct.su 

Центральный сервисный центр:

121354 г.Москва

Ул.Гришина д.18 корп.2

Тел: +7 (495) 443 69 79

Факс: +7 (495) 444 05 21

Корешок гарантийной карты

(Остается у покупателя)

Наименование газонокосилки,  марка, модель:   

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​________________________________________________________

Серийный номер машины:_________________________________
Серийный номер двигателя:________________________________
Наименование/ФИО продавца:_______________________________________________

Адрес, Почтовый индекс, населенный пункт улица, дом:   

________________________________________________________
________________________________________________________
Телефон:                 _______________________

Дата продажи:            _______________________

Подпись:                 _______________________

ПЕЧАТЬ ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ:                                      М.П.

ВНИМАНИЕ! При продаже инструмента должны быть заполнены все поля. Неполное или неправильное заполнение может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.
Инструкцию на русском языке получил. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен, изделие при продаже проверено, полностью укомплектовано и имеет безупречный внешний вид.

Подпись и ФИО покупателя _____________________

 - - - - - - - - - - - - - - - - линия отреза  - -- - - -- - - - - - - - - - - - -  - 

Отрывной талон № 2

На гарантийный ремонт (на техническое обслуживание)

(Отрывается при обращении в  сервисный центр)

Наименование газонокосилки,  марка, модель:   
Серийный номер: ________________________________________
Наименование/ФИО продавца:_______________________________________________

Адрес, Почтовый индекс, населенный пункт улица, дом: 

________________________________________________________            

Дата продажи:       ______________
Подпись:                            __________________

ПЕЧАТЬ ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ:                                М.П.
Дата обращения в ремонт: «    »_________________20______г
   .

Выполнены работы

_______________________________________________________

________________________________________________________

Заменены детали

________________________________________________________

Механик (фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________

Дата проведения ремонта

«     »_________________20______г.

Наименование сервисного центра

________________________________________________________

Адрес сервисного центра

________________________________________________________
ПЕЧАТЬ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА:

Подпись покупателя (Владельца)

________________________________________________________

 Дата получения: 
Отрывной талон № 1

На гарантийный ремонт (на техническое обслуживание)

(Отрывается при обращении в  сервисный центр)

Наименование газонокосилки,  марка, модель:   
Серийный номер: ________________________________________
Наименование/ФИО продавца:_______________________________________________

Адрес, Почтовый индекс, населенный пункт улица, дом: 

________________________________________________________            

Дата продажи:       ______________
Подпись:                            __________________

ПЕЧАТЬ ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ:                                М.П.
Дата обращения в ремонт: «    »_________________20______г
   .

Выполнены работы

_______________________________________________________

________________________________________________________

Заменены детали

________________________________________________________

Механик (фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________

Дата проведения ремонта

«     »_________________20______г.

Наименование сервисного центра

________________________________________________________

Адрес сервисного центра

________________________________________________________
ПЕЧАТЬ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА:

Подпись покупателя (Владельца)

________________________________________________________

 Дата получения: 
- - - - - - - - - - - - - - - - линия отреза  - -- - - -- - - - - - - - - - - - -  - 
Отрывной талон № 3

На гарантийный ремонт (на техническое обслуживание)

(Отрывается при обращении в  сервисный центр)

Наименование газонокосилки,  марка, модель:   
Серийный номер: ________________________________________
Наименование/ФИО продавца:_______________________________________________

Адрес, Почтовый индекс, населенный пункт улица, дом: 

________________________________________________________            

Дата продажи:       ______________
Подпись:                            __________________

ПЕЧАТЬ ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ:                                М.П.
Дата обращения в ремонт: «    »_________________20______г
   .

Выполнены работы

_______________________________________________________

________________________________________________________

Заменены детали

________________________________________________________

Механик (фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________

Дата проведения ремонта

«     »_________________20______г.

Наименование сервисного центра

________________________________________________________

Адрес сервисного центра

________________________________________________________
ПЕЧАТЬ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА:

Подпись покупателя (Владельца)

________________________________________________________

 Дата получения

2





1





8





7





6





5





18





4





3





19





9





10





11





12





13





14





15





16





17





Рис.1
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Рис.2
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Рис.6








