PANTERA III

ABSOLUT

Руководство пользователя

Стандартные функции системы

· Два 3-кнопочных программируемых брелка - передатчика 

· Возможность программирования различных конфигураций кнопок передатчика 

· Новый динамический код с защитой от перехвата Super Keeloq 

· Новая технология защиты от сканирования X2 -CODE 

· 2-х зонный датчик удара с режимом предупреждения 

· Разъем для подключения дополнительного 2-зонного датчика 

· Безопасная блокировка двигателя нормально разомкнутым реле 

· Встроенные реле системы для дистанционного управления замками дверей 

· Защита от разбойного нападения AVR 

· Мультитональная мини сирена с автономным питанием и функцией Soft Chirp 

· Возможность подключения клаксона автомобиля 

· Встроенное реле для управления габаритными огнями по двум цепям 

· Возможность отпирания дверей в 2 этапа при снятии с охраны 

· Дистанционный Программируемый секретный код отключения системы 

· Постановка на охрану с отключением датчика удара 

· Возможность многоуровневой постановки системы на охрану 

· Возможность охраны автомобиля с работающим двигателем 

· Бесшумная постановка и снятие системы с охраны 

· Дистанционный режим “Паника ” 

· Ограниченное время работы сирены в режиме тревоги 

· Динамическое отключение режима тревоги 

· Автоматический режим экономии потребления питания 

· Встроенное реле для управления “вежливой подсветкой ” салона 

· 2 дополнительных радиоуправляемых канала 

· Возможность перепрограммирования функций дополнительного канала 

· Светодиодный индикатор 

· Программируемая функция защиты от ложных срабатываний 

· Сохранения состояния системы после отключения питания 

· 5 независимых зон охраны 

· Защита дверей автомобиля 

· Защита капота и багажника 

· Предупреждение о попытке проникновения 

· Память на последнее срабатывание системы 

· Обход и указание неисправного триггера при постановке на охрану 

· Звуковое подтверждение постановки /снятия охраны /обхода неисправной зоны /попытки проникновения 

· 2 меню программируемых функций системы 

· Программируемая автоматическая постановка на охрану 

· Программируемое запирание дверей при автоматической постановке на охрану 

· Программируемое автоматическое запирание дверей при включении зажигания 

· Программируемое автоматическое отпирание дверей при выключении зажигания 

· Программируемый режим иммобилайзера 

· Программируемое долговременное отключение сигналов сирены 

· Программируемая функция прогрессивного срабатывания системы от триггера двери 

· Программируемая функция отключения зоны предупреждения датчиков при бесшумной постановке на охрану 

· Программируемая функция включения внутрисалонного освещения после выключения зажигания 

· Выбираемая длительность импульса запирания дверей : 1 или 3,5 секунды 

· Программируемый двойной импульс отпирания дверей 

· Программируемый тип выхода дополнительного канала 

ФУНКЦИИ БРЕЛКОВ -ПЕРЕДАТЧИКОВ СИСТЕМЫ

Брелки -передатчики системы могут быть запрограммированы с использованием различных конфигураций кнопок .

Заводская установка кнопок передатчика – “1-кнопочная ” т .е . одна и та же кнопка (кнопка 1) используется как для постановки , так и для снятия системы с охраны . Вы также можете запрограммировать брелок - передатчик системы таким образом , чтобы кнопка 1 использовалась только для постановки системы на охрану , а кнопка 2 – только для снятия системы с охраны (так называемая “2-кнопочная ” или “Стандартная ” конфигурация ), т .е . так , как работают брелки -передатчики большинства штатных охранных систем . В дополнение к этому Вы также можете запрограммировать функции кнопок передатчика в произвольном порядке (по выбору ). Функции кнопок передатчика при использовании различных конфигураций описаны ниже :

	ФУНКЦИЯ СИСТЕМЫ
	1 -КНОПОЧНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ (заводская установка )
	2-КНОПОЧНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
	 

	Постановка системы на охрану
	Кнопка 1
	Кнопка 1
	 

	Постановка на охрану с отключением датчиков
	Кнопка 1 + Кнопка 3
	----
	Нажать последовательно в течение 4 секунд

	Многоуровневая постановка на охрану
	----
	Кнопка 1
	Нажать в течение 5 секунд после постановки на охрану

	Бесшумная постановка системы на охрану
	Кнопка 2
	Кнопка 1 + Кнопка 3 одновременно
	 

	Снятие системы с охраны
	Кнопка 1
	Кнопка 2
	 

	Отпирание дверей в 2 этапа при снятии системы с охраны
	Кнопка 1 + Кнопка 1
	Кнопка 2 + Кнопка 2
	Нажать в течение 3 секунд

	Бесшумное снятие системы с охраны
	Кнопка 2
	Кнопка 2 + Кнопка 3 одновременно
	 

	Режим “Паника “ (включение /выключение )
	Кнопка 1
	Кнопка 1
	Нажать и удерживать 3 сек .

	Дистанционное включение режима Valet (при включенном зажигании )
	Кнопка 2 + Кнопка 3 одновременно
	Кнопка 2
	Нажать и удерживать 3 сек .

	Включение функции AVR TM (только при включенном зажигании )
	Кнопка 1 + Кнопка 2
	Кнопка 1 + Кнопка 2
	Нажать одновременно и удерживать 3 сек .

	Включение выхода дополнительного канала 1 системы (при отключенной охране и выключенном зажигании )
	Кнопка 2 
	Кнопка 1 + Кнопка 2 одновременно
	Нажать и удерживать 1.5 сек .

	Включение выхода дополнительного канала 2 системы
	Кнопка 3
	Кнопка 3
	Нажать и удерживать 3 сек .


ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ В ПЕРЕДАТЧИКЕ СИСТЕМЫ

В корпусе передатчика установлен маленький красный светодиод , который подтверждает нажатие кнопок передатчика и также показывает состояние батарейки . По мере разряда батарейки Вы можете заметить уменьшение дальности действия передатчика и , соответственно , ослабление свечения светодиода . Для замены элемента питания :

1. Откройте крышку , отвернув маленький винт с обратной стороны корпуса передатчика . 

2. Извлеките севший элемент питания и запомните полярность его установки . 

3. Установите новый элемент питания (типа GP23A), убедитесь в соблюдении полярности . 

4. Осторожно установите крышку , не повредив светодиод или переключатели на монтажной плате . 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ С ПОМОЩЬЮ БРЕЛКА -ПЕРЕДАТЧИКА

1. Выключите зажигание , выйдите из автомобиля и закройте все двери , капот и багажник . 

2. Нажмите и отпустите кнопку 1 передатчика (верхнюю большую кнопку ). 

· Сирена подаст 1 короткий сигнал . 

· Габаритные огни мигнут один раз . 

Примечание : Если сирена не подает сигналы при постановке на охрану - это означает , что они были выключены . Смотрите раздел “Программируемые функции системы ” в инструкции по установке .

Внимание ! Если после постановки системы на охрану сирена подаст еще 3 коротких сигнала , габаритные огни мигнут еще 3 раза и СИД начнет мигать сериями из 2...5 вспышек через паузу в течение 30 секунд , обратитесь к разделу “Самодиагностика системы ” ниже . Данные дополнительные сигналы подтверждает , что система поставлена на охрану с отключением одной из зон охраны . Как только эта цепь будет вновь работать нормально , система сама включит ее в цепь охраны .

· Красный светодиодный индикатор (СИД ) начнет медленно мигать . 

· Двигатель будет заблокирован 

· Произойдет запирание дверей (если установлены электрозамки ). 

БЕСШУМНАЯ ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ

Вы можете поставить систему на охрану с помощью передатчика без сигналов подтверждения сирены . Кроме того , Вы можете совсем отключить сигналы подтверждения сирены при постановке и снятии системы с охраны с помощью программируемой функции # 1/3 системы .

1. 1. Нажмите и отпустите кнопку 2 (маленькую среднюю кнопку ) или кнопку 1 и кнопку 3 передатчика одновременно (в случае использования брелка -передатчика с 2-кнопочной конфигураций кнопок ). 

· Сирена звучать не будет . 

· Габаритные огни мигнут один раз . 

Внимание ! Если после бесшумной постановки системы на охрану сирена подаст 3 коротких сигнала , габаритные огни мигнут еще 3 раза и СИД начнет мигать сериями из 2...5 вспышек через паузу в течение 30 секунд , обратитесь к разделу “Самодиагностика системы ” ниже . Данные дополнительные сигналы подтверждает , что система поставлена на охрану с отключением одной из зон охраны . Как только эта цепь будет вновь работать нормально , система сама включит ее в цепь охраны .

· Красный светодиодный индикатор (СИД ) начнет медленно мигать . 

· Двигатель будет заблокирован 

· Произойдет запирание дверей (если установлены электрозамки ). 

Примечание : Вы можете воспользоваться программируемой функцией # 1/7 (см . раздел “Программируемые функции системы ” в инструкции по установке ) для того , чтобы каждый раз при бесшумной постановке на охрану система также автоматически отключала зону предупреждения датчиков .

ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ С ОТКЛЮЧЕНИЕМ ДАТЧИКА УДАРА

1. Нажмите и отпустите кнопку 1 передатчика для постановки системы на охрану . 

· Сирена подаст 1 короткий сигнал . 

· Габаритные огни мигнут один раз . 

· Красный СИД начнет медленно мигать . 

· Двигатель будет заблокирован 

· Произойдет запирание дверей (если установлены электрозамки ). 

2. В течение 5 секунд нажмите и отпустите кнопку 3 передатчика (маленькую нижнюю кнопку ) 

· Сирена подаст еще один длинный сигнал . 

3. Система встанет в режим охраны , но датчик удара и вход дополнительного датчика будут отключены до следующей постановки на охрану . Все остальные цепи охраны (двери , капот и багажник ) будут работать как обычно . 

МНОГОУРОВНЕВАЯ ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ

Внимание ! Данная функция системы возможна только в случае использования брелка -передатчика с 2-кнопочной конфигурацией кнопок .

Функция многоуровневой постановки системы на охрану позволяет Вам выбрать , какие именно датчики или триггеры системы будут отключены до следующей постановки на охрану и какие должны будут вызывать срабатывание системы .

1. 1. Нажмите и отпустите кнопку 1 передатчика (верхнюю большую кнопку ). 

· Сирена подаст 1 короткий сигнал . 

· Габаритные огни мигнут один раз . 

· Красный светодиодный индикатор (СИД ) начнет медленно мигать . 

· Двигатель будет заблокирован 

· Произойдет запирание дверей (если установлены электрозамки ). 

2. В течение 5 секунд после постановки на охрану нажмите и отпустите кнопку 1 еще раз для активизации режима многоуровневой постановки на охрану : 

· Сирена подаст 2 коротких сигнала и 1 длинный . 

· Зоны предупреждения датчика удара и дополнительного датчика будут отключены . 

3. Если Вы в течение 5 секунд после сигналов сирены нажмете и отпустите кнопку 1 еще раз : 

· Сирена подаст 3 коротких сигнала и 1 длинный . 

· Основные зоны датчика удара и дополнительного датчика также будут отключены . 

4. Если Вы в течение 5 секунд после сигналов сирены нажмете и отпустите кнопку 1 еще раз : 

· Сирена подаст 4 коротких сигнала и 1 длинный . 

· Входы триггера дверей , капота и багажника также будут отключены . Система будет срабатывать только от входа цепи зажигания . 

Примечание : обратите внимание на то , что зоны охраны будут отключены только на один цикл охраны т .е . до следующей постановки на охрану .

АВТОМАТИЧЕСКАЯ (ПАССИВНАЯ ) ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ

Внимание ! Данная функция является программируемой и может быть отключена по желанию владельца . Вы также можете запрограммировать систему таким образом , чтобы при автоматической постановке на охрану система также запирала двери автомобиля .

1. Выключите зажигание , откройте дверь , выйдите из автомобиля и закройте все двери , капот и багажник . 

· Как только будет закрыта последняя дверь , красный СИД начнет часто мигать (приблизительно в 2 раза чаще , чем в режиме охраны ), показывая , что начался 30-секундный отсчет перед автоматической постановкой на охрану . 

2. Открывание любой двери , капота или багажника во время 30-секундного отсчета перед автоматической постановкой на охрану немедленно остановит отсчет и СИД погаснет . Как только все двери , капот и багажник будут вновь закрыты , 30-секундный отсчет начнется заново и СИД вновь начнет часто мигать . 

3. Через 20 секунд после того , как была закрыта последняя дверь , сирена подаст 1 короткий предупредительный сигнал . Система в этот момент еще не будет поставлена на охрану . 

Примечание : Если сирена не подает предупредительный сигнал перед автоматической постановкой на охрану - это означает , что подтверждающие сигналы сирены были отключены . Смотрите раздел “Программируемые функции системы ” в инструкции по установке .

4. Еще через 10 секунд (т .е . через 30 секунд после закрывания последней двери ) включится режим охраны и произойдет следующее : 

· Габаритные огни мигнут один раз . 

· Красный СИД начнет мигать медленно . 

· Двигатель будет заблокирован 

· Если также включена программируемая функция # 1/2 – произойдет запирание дверей автомобиля (если установлены электрозамки ). 

РЕЖИМ ИММОБИЛАЙЗЕРА

В том случае , если Вы не хотите использовать функцию автоматической постановки на охрану после выключения зажигания и закрывания всех дверей , Вы можете использовать режим иммобилайзера (программируемая функция # 1/8). В этом случае , через 30 секунд после выключения зажигания система будет только автоматически включать блокировку двигателя , и не будет в дальнейшем срабатывать от открывания дверей , капота или багажника , или от датчика удара .

Вы можете также использовать данную программируемую функцию в дополнение к функции автоматической постановки на охрану , но в этом случае режим иммобилайзера будет включаться только тогда , когда функция автоматической постановки на охрану по тем или иным причинам не может начаться (например , если одна из дверей осталась открыта ).

1. Выключите зажигание и выйдите из автомобиля . 

· Красный СИД начнет мигать медленно . 

2. Через 30 секунд после выключения зажигания : 

· Габаритные огни мигнут один раз . 

· Двигатель автомобиля будет заблокирован . 

3. Для отключения режима иммобилайзера : 

· Нажмите кнопку 1 передатчика для постановки системы в режим полной охраны . Сирена подаст один сигнал , габаритные огни мигнут один раз и т .д . 

· Нажмите кнопку 1 передатчика (или кнопку 2 передатчика в случае использования брелка - передатчика с 2-кнопочной конфигураций кнопок ) для снятия системы с охраны . Сирена подаст 2 сигнала , габаритные огни мигнут 2 раза и т .д . 

· В том случае , если передатчик утерян или не функционирует , Вы также можете отключить режим иммобилайзера с помощью кнопочного переключателя Valet или с помощью персонального кода отключения системы . 

ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ ПРИ ВКЛЮЧЕННОЙ ОХРАНЕ

· При срабатывании зоны предупреждения датчика удара (вызванном легким толчком или ударом по стеклу , или корпусу автомобиля ) или внешней зоны дополнительного датчика , сирена подаст 10 коротких предупредительных сигналов и габаритные огни включатся 2 раза . 

· Любой сильный толчок или удар по стеклу или корпусу автомобиля немедленно вызовет срабатывание полного 30-секундного цикла режима тревоги . 

· Открывание любой двери , капота или багажника вызовет немедленное включение сирены . Сирена с автономным питанием будет звучать 30 секунд , затем выключится и система вновь встанет на охрану . Если угонщик оставил дверь , капот или багажник открытыми , то сирена будет звучать 6 циклов по 30 секунд (если Вы не отключите режим тревоги с помощью передатчика ранее ) и затем встанет на охрану , в обход только той цепи , которая вызвала срабатывание . При этом сирена подаст 3 сигнала . 

· Включение зажигания при включенном режиме охраны вызовет прогрессивное срабатывание системы . В течение 3 секунд сирена будет подавать короткие предупредительные сигналы и только затем (если система не была за это время снята с охраны ) включится полный режим тревоги , начнут мигать габаритные огни и внутрисалонное освещение . Режим тревоги включится даже в том случае , если зажигание было включено и затем тут же выключено , но система не была снята с охраны . Данная функция позволит Вам снять систему с охрану с помощью передатчика до того , как включится режим тревоги , если при включенном режиме охраны Вы случайно включили зажигание . 

Примечание : Вы можете включить программируемую функцию # 2/2 “Прогрессивное срабатывание системы от триггера двери ” для того , чтобы при открывании двери также происходило прогрессивное срабатывание системы . В этом случае также сирена сначала в течение 3 секунд будет подавать короткие предупредительные сигналы и только затем (если система не была за это время снята с охраны ) включится режим тревоги . Режим тревоги включится даже в том случае , если дверь была открыта и сразу же закрыта , но система не была снята с охраны .

· При срабатывании системы габаритные огни и внутрисалонное освещение (если данная функция подключена ) будут мигать в течение 30 секунд , привлекая визуальное внимание к автомобилю . 

· Красный СИД медленно мигает при включенной охране . Это является визуальным предупреждением для потенциального угонщика . 

ДИНАМИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ТРЕВОГИ

· Если система сработала и включился режим тревоги , нажав и отпустив кнопку 1 передатчика (или кнопку 2 передатчика в случае использования брелка -передатчика с 2-кнопочной конфигураций кнопок ), Вы только отключите режим тревоги (выключится сирена , перестанут мигать габаритные огни и внутрисалонное освещение ). Система при этом останется в режиме охраны . 

· Для снятия системы с режима охраны нажмите и отпустите кнопку 1 передатчика (или кнопку 2 в случае использования брелка -передатчика с 2-кнопочной конфигураций кнопок ) еще раз . 

СНЯТИЕ СИСТЕМЫ С ОХРАНЫ

1. Нажмите и отпустите кнопку 1 передатчика (или кнопку 2 в случае использования брелка -передатчика с 2-кнопочной конфигураций кнопок ), подходя к автомобилю . 

· Сирена подаст 2 сигнала . 

· Габаритные огни мигнут 2 раза . 

Примечание : Если сирена не подает сигналы при снятии с охраны - это означает , что они были выключены . Смотрите раздел «Программируемые функции системы » в инструкции по установке .

Примечание : Если сирена подаст 4 или 5 сигналов и габаритные огни мигнут 3 раза при снятии системы с охраны , это значит , что охрана срабатывала в Ваше отсутствие . Прежде , чем включить зажигание , определите зону или триггер , вызвавший срабатывание системы по миганиям СИДа (см . раздел “ Самодиагностика системы ” ниже ).

· Красный СИД погаснет 

· Двигатель будет разблокирован 

· Включится “вежливая подсветка ” салона на 30 секунд (или до момента включения зажигания ) 

2. Если соответствующая функция подключена и запрограммирована , то при снятии с охраны система будет отпирать только водительскую дверь . Для отпирания всех дверей в этом случае необходимо будет нажать кнопку снятия с охраны (кнопку 1 передатчика или кнопку 2 в случае использования брелка -передатчика с 2-кнопочной конфигураций кнопок ) еще раз в течение 3 секунд после снятия системы с охраны. 

БЕСШУМНОЕ СНЯТИЕ С ОХРАНЫ

Вы можете снять систему с охраны с помощью передатчика без сигналов подтверждения сирены . Кроме того , Вы можете совсем отключить сигналы подтверждения сирены при постановке и снятии системы с охраны с помощью программируемой функции # 1/3 системы .

1. Нажмите и отпустите кнопку 2 передатчика (или кнопку 2 и кнопку 3 передатчика одновременно в случае использования брелка -передатчика с 2-кнопочной конфигураций кнопок ), подходя к автомобилю . 

· Сирена звучать не будет . 

· Габаритные огни мигнут 2 раза . 

Примечание : Если при снятии системы с охраны сирена подаст 4 или 5 сигналов и габаритные огни мигнут 3 раза , это значит , что система срабатывала за время Вашего отсутствия . Прежде чем включить зажигание , определите зону или триггер , вызвавший срабатывание системы по миганиям СИДа (см . раздел “ Самодиагностика системы ” ниже ).

· Красный СИД погаснет 

Примечание : Если включена функция автоматической постановки на охрану , СИД начнет часто мигать , указывая на начало 30-секундного отсчета перед автоматической повторной постановкой на охрану (см . выше )

· Двигатель будет разблокирован 

· Произойдет отпирание дверей (если установлены электрозамки ). 

· Включится “вежливая подсветка ” салона на 30 секунд (или до момента включения зажигания ). 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОВТОРНАЯ ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ

1. Если включена функция автоматической постановки на охрану , то после снятия системы с охраны с помощью передатчика (или после выключения внутрисалонного освещения , если данная функция подключена ): 

· СИД начнет часто мигать , указывая на начало 30-секундного отсчета перед автоматической повторной постановкой на охрану . 

· Открывание любой из дверей , капота или багажника приостановит отсчет . Как только все двери капот или багажник будут вновь открыты – 30-секундный отсчет начнется заново . 

· Функция автоматической повторной постановки на охрану будет отменена только включением зажигания . 

2. Если зажигание не будет включено , то через 30 секунд после снятия системы с охраны (или через 30 секунд после выключения внутрисалонного освещения , если данная функция подключена ) система повторно автоматически встанет в режим охраны и : 

· Сирена подаст 1 сигнал . 

· Габаритные огни мигнут один раз . 

· Красный светодиодный индикатор (СИД ) начнет мигать медленно . 

· Двигатель будет заблокирован 

· Произойдет запирание дверей (если установлены электрозамки ). 

САМОДИАГНОСТИКА СИСТЕМЫ

а ) Диагностика при постановке на охрану

· Если при постановке на охрану какая -либо зона охраны системы (датчик или триггер ) активна (например , если открыта дверь ):

· Система обойдет данный триггер или датчик и будет его игнорировать все время , пока он остается активным . 

· Сирена подаст дополнительно 3 сигнала и габаритные огни включатся еще 3 раза через несколько секунд после сигналов подтверждения постановки на охрану 

· СИД будет мигать в течение 30 секунд сериями из 1… 5 вспышек , показывая обойденную зону . 

Примечание : данные подтверждающие сигналы будут подаваться даже при бесшумной постановке на охрану или в том случае , если подтверждающие сигналы сирены были отключены .

Примечание : Если включена программируемая функция # 2/4 (“Отмена сигналов предупреждения сирены при открытой двери ”), система не будет подавать 3 предупредительных сигнала сирены и габаритных огней при постановке на охрану если одна из дверей открыта .

b) Диагностика при снятии с охраны

· 4 предупредительных сигнала сирены и 3 включения габаритных огней при снятии системы с охраны информируют о том , что одна из зон охраны вызвала срабатывание системы за время Вашего отсутствия . 

· 5 предупредительных сигналов сирены и 3 включения габаритных огней при снятии системы с охраны информируют о том , что одна из зон охраны вызвала 3 или более срабатываний системы подряд и была отключена функцией защиты от ложных срабатываний . 

· В любом из этих случаев СИД будет мигать определенное количество раз через паузу , показывая зону охраны , вызвавшую срабатывание системы . 

· Информация о срабатывании системы стирается из памяти только при включении зажигания 

Примечание : Данные подтверждающие сигналы будут подаваться даже при бесшумном снятии с охраны или в том случае , если подтверждающие сигналы сирены были отключены .

c) Таблица зон охраны системы

	ЗОНА ОХРАНЫ
	РЕЖИМ МИГАНИЯ СИДа
	ТРИГГЕР /ДАТЧИК

	Зона 1
	мигает 1 раз через паузу
	триггер капота /багажника

	Зона 2
	мигает 2 раза через паузу
	вход основой зоны датчика удара (датчик 1)

	Зона 3
	мигает 3 раза через паузу
	триггер двери (+/-)

	Зона 4
	мигает 4 раза через паузу
	основная зона дополнительного датчика (датчик 2)

	Зона 5
	мигает 5 раз через паузу
	вход цепи зажигания


Примечание : Срабатывание режима предупреждения СИДом не индицируется .

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ /
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ

Если данные программируемые функции (функции # 1/4 и # 1/5) включены :

· Система автоматически будет запирать двери автомобиля через 3 секунды после включения зажигания , если в этот момент все двери автомобиля закрыты ; 

· Система будет автоматически отпирать двери автомобиля сразу же после выключения зажигания . 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ VALET

A) Кнопочный переключатель Valet позволит Вам временно отключить все охранные функции системы , если , например , необходимо оставить автомобиль на станции технического обслуживания . При этом сохраняется возможность дистанционного управления режимом “Паника ”, замками дверей и выходами дополнительных каналов системы .

Для включения сервисного режима Valet:

1. Сядьте в автомобиль , включите и выключите зажигание (система должна быть снята с охраны и функция AVR не должна быть активизирована ). 

2. В течение 10 секунд нажмите и отпустите кнопочный переключатель Valet. 

· Сирена подаст 2 коротких сигнала . 

· СИД начнет гореть постоянно . 

3. Для отключения сервисного режима Valet – повторите описанную выше процедуру . 

· СИД погаснет . 

Примечание : Не забывайте отключать режим Valet после того , как в нем больше не будет необходимости . Это гарантирует постоянную охрану автомобиля .

B) Переключатель Valet также можно использовать для отключения режима охраны , если Вы потеряли передатчик или если он неисправен . В этом случае :

1. 1. Откройте дверь автомобиля ключом . 

· Система немедленно сработает , включится сирена , начнут мигать габаритные огни и внутрисалоннное освещение . 

2. Включите зажигание . 

3. В течение 15 секунд нажмите и отпустите кнопочный переключатель Valet. 

· Режим тревоги (сирена , габаритные огни и внутрисалонное освещение ) отключится . 

· Двигатель будет разблокирован . 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОД ОТКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ

Если программируемая функция # 1/9 запрограммирована соответствующим образом , отключение режима охраны без помощи передатчика , а также отключение режима AVR будет возможно только с помощью Вашего запрограммированного персонального кода . Для программирования Вашего персонального кода отключения системы обратитесь к разделу “Программируемые функции системы ” в инструкции по установке . Для отключения системы с помощью персонального кода :

1. Откройте дверь автомобиля ключом . 

· Система немедленно сработает , включится сирена , начнут мигать габаритные огни и внутрисалоннное освещение . 

2. Включите зажигание . 

3. В течение 15 секунд нажмите и отпустите кнопочный переключатель Valet количество раз , равное Вашему персональному коду (от 2 до 9). 

· Через несколько секунд режим тревоги (сирена , габаритные огни и внутрисалонное освещение ) отключится . 

· Двигатель будет разблокирован . 

Примечание : Если режим охраны не выключится после введения Вашего персонального кода , возможно 15-секундный интервал времени был превышен или был введен неверный код . В этом случае выключите зажигание и введите Ваш персональный код отключения системы еще раз .

Внимание ! Если 2 раза подряд был введен неправильный код , система некоторое время перестанет реагировать на дальнейшие попытки введения кода для исключения возможности подбора кода отключения системы .

ДИСТАНЦИОННЫЙ РЕЖИМ VALET

Данная система позволяет Вам включить сервисный режим Valet (режим временного отключения охранных функций системы ) дистанционно с помощью передатчика . Для этого:

1. Включите зажигание . 

2. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку 2 и кнопку 3 передатчика одновременно (или кнопку 2 передатчика в случае использования брелка -передатчика с 2-кнопочной конфигураций кнопок ). 

· Сирена подаст 2 коротких сигнала . 

· СИД начнет гореть постоянно . 

Внимание ! Дистанционное включение режима Valet невозможно , когда система находится в режиме тревоги или если была активизирована функция AVR (необходимо будет ее предварительно отключить ).

3. Отключение дистанционного режима Valet производится аналогичным образом - нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку 2 и кнопку 3 передатчика одновременно (или кнопку 2 передатчика в случае использования брелка -передатчика с 2-кнопочной конфигураций кнопок ). 

· СИД погаснет . 

Примечание : Вы также можете отключить дистанционный режим Valet с помощью кнопочного переключателя Valet. Для этого включите и затем выключите зажигание , и нажмите в течение 10 секунд кнопочный переключатель Valet.

ФУНКЦИЯ AVR

Данная система позволяет Вам использовать функцию AVR (функция защиты от разбойного нападения ). Усовершенствованный алгоритм предусматривает возможность в любой момент легко активизировать функцию защиты от разбойного нападения с помощью передатчика системы заранее – перед поездкой на автомобиле , во время движения или перед парковкой .

a) Для активизации функции AVR :

1. Включите зажигание . 

2. Нажмите и удерживайте кнопку 1 и кнопку 2 передатчика одновременно в течение 3 секунд . 

· Сирена подаст 1 короткий сигнал . 

· Габаритные огни вспыхнут один раз . 

3. После того , как функция AVR была активизирована , она сработает при первом открывании двери автомобиля . Если Вас силой заставили покинуть автомобиль , функция AVR сработает сразу же после того , как Вы откроете дверь . 

4. Для того чтобы защитить себя и Ваш автомобиль на парковке , активизируйте функцию AVR перед выходом из автомобиля . Функция в этом случае сработает когда Вы или кто -нибудь другой после этого поедете на автомобиле . Это защитит Вас даже в том случае , если у Вас отнимут ключи от автомобиля и брелок -передатчик системы после того , как Вы припарковали Ваш автомобиль и поставили систему на охрану 

Примечание : если функция AVR была активизирована и не отключена перед выходом из автомобиля , она все еще остается активизированной и сработает в следующий раз , когда будет включено зажигание и на автомобиле кто -нибудь поедет .

b) После срабатывания функции AVR произойдет следующее :

Этап 1 : Через 15 секунд *** после того , как функция сработала , СИД системы начнет мигать .

Примечание : Обратите внимание на то , что отсчет времени до начала этапа 2 происходит только при включенном зажигании . Если в любой момент до начала этапа 2 зажигание было выключено (система даже может быть поставлена на охрану ), отсчет времени приостановится , но немедленно будет продолжен , как только зажигание будет вновь включено .

Этап 2: Еще через 45 секунд (т .е . через 60 секунд после срабатывания функции ) сирена начнет подавать предупреждающие сигналы , а габаритные огни и внутрисалонное освещение начнут мигать . Если на этом этапе зажигание будет выключено – двигатель будет немедленно заблокирован . Таким образом , если угонщик выключит зажигание для того , чтобы попытаться отключить сирену , он сразу же потеряет возможность вновь запустить двигатель .

Этап 3: Еще через 15 секунд (т .е . через 75 секунд после срабатывания функции ) сирена начнет работать непрерывно и включится блокировка двигателя .

Этап 4: Через 3 минуты сирена и габаритные огни выключатся , однако двигатель останется заблокированным до тех пор , пока функция AVR не будет отключена . Попытки включить зажигание вновь включат 3-х минутный режим тревоги .

c) Отключение функции AVR :

После включения данной функции она уже не может быть отключена с помощью передатчика , независимо от того , сработала функция или нет . Таким образом , после того функция AVR была активизирована , Вы должны будете ее отключить перед следующей поездкой . Способ отключения функции AVR зависит от состояния программируемой функции # 1/9.

Если Вы не используете персональный код отключения системы (функция # 1/9 включена ):

1. Включите зажигание 

2. В течение 15 секунд нажмите и отпустите кнопочный переключатель Valet 

Если Вы функция # 1/9 выключена – отключение функции AVR будет возможно только с помощью введения Вашего персонального кода отключения системы .

ОХРАНА АВТОМОБИЛЯ С РАБОТАЮЩИМ ДВИГАТЕЛЕМ

Вы можете включить программируемую функцию # 2/1 системы для возможности включения режима охраны даже в том случае , если двигатель автомобиля работает (включено зажигание ). Для этого :

1. Выйдите из автомобиля , оставив зажигание включенным , и закройте все двери , капот и багажник . 

2. Нажмите и отпустите кнопку 1 передатчика (верхнюю большую кнопку ). 

· Сирена подаст 1 короткий сигнал . 

· Габаритные огни мигнут один раз . 

· Красный светодиодный индикатор (СИД ) начнет медленно мигать . 

· Двигатель не будет заблокирован . 

· Вход зажигания и входы датчиков системы будут автоматически временно отключены . 

· Произойдет запирание дверей (если установлены электрозамки ). 

3. Автомобиль будет находиться под охраной и система немедленно сработает в том случае , если будет открыта одна из дверей , капот или багажник . При этом : 

· Двигатель автомобиля будет немедленно заблокирован . 

· На 30 секунд включится режим тревоги (начнет работать сирена , будут мигать габаритные огни и внутрисалонное освещение ). 

· Если режим тревоги не был отключен с помощью передатчика , то после окончания режима тревоги система перезапустится и включится обычный режим охраны . Двигатель автомобиля останется заблокирован . СИД будет мигать 1 или 3 раза через паузу , показывая зону охраны , вызвавшую срабатывание системы . 

4. Для отключения режима охраны автомобиля с работающим двигателем нажмите и отпустите кнопку 1 передатчика (или кнопку 2 передатчика в случае использования брелка -передатчика с 2-кнопочной конфигураций кнопок ). 

Примечание : Для большей безопасности Вы можете также поставить систему на охрану с работающим двигателем после того , как был активизирована функция AVR. В этом случае , таймер функции AVR продолжит отсчет времени сразу же после снятия системы с охраны при включенном зажигании .

ДИСТАНЦИОННЫЙ РЕЖИМ “ПАНИКА ”

Кнопка 1 передатчика также служит для дистанционного включения режима “Паника ”. Для включения этого режима :

1. Нажмите кнопку постановки /снятия с охраны и удерживайте ее в течение 3 сек . или более . На 30 секунд включится сирена , начнут мигать габаритные огни и внутрисалонное освещение . После окончания 30-секундного режима “Паника ” система перейдет в режим охраны (сирена подаст один сигнал , габаритные огни мигнут один раз ). 

2. Для выключения режима “Паника ” до окончания 30-секундного цикла нажмите кнопку 1 еще раз на 3 сек . или более . Режим «Паника » выключится и система снимется с охраны , если охрана была до этого включена . Если же режим “Паника ” был включен при снятой охране , то после выключения режима “Паника ” с помощью передатчика система останется в режиме охраны . 

ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЛОЖНЫХ СРАБАТЫВАНИЙ

Для того чтобы по возможности избежать частых ложных срабатываний системы , вызванных неисправным концевым выключателем , раскатами грома и т .д . данная система использует усовершенствованную функцию защиты от ложных срабатываний , которая работает следующим образом .

· Если система сработала 3 раза в течение 60 минут от одного и того же датчика системы или от триггера капота /багажника (которые чаще всего являются причиной ложных срабатываний ), данный датчик или триггер (или также любые дополнительные датчики , подключенные только к той же зоне охраны ) будет отключен на 60 минут . Это предотвратит возможные последующие ложные срабатывания системы . 

Внимание ! Работа данной функции не распространяется на триггеры концевых выключателей дверей и , таким образом , количество срабатываний данной зоны охраны не может быть ограничено .

· После того , как система отключила датчик или триггер , вызвавший 3 срабатывания подряд , данная функция не будет отменена снятием и последующей постановкой системы на охрану с помощью передатчика . Режим временного отключения датчика или триггера будет отменен до истечения 60 минут только в том случае , если система была снята с охраны и было включено . 

· Если какой -либо датчик системы или триггер капота /багажника вызвал 3 или более срабатывания системы и был временно отключен функцией защиты от ложных срабатываний , то при снятии системы с охраны сирена подаст 5 предупредительных сигналов и габаритные огни включатся 3 раза . 

Примечание : Данная функция является программируемой и может быть отключена по желанию владельца системы . В этом случае количество срабатываний системы от любой зоны охраны не будет ограничено .

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ (ВЫХОДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ СИСТЕМЫ )

Данная система имеет 2 дополнительных радиоуправляемых каналов , которые позволяют управлять различными дополнительными устройствами . Наиболее распространенные из них :

· Электрический замок багажника 

· Модуль дистанционного запуска двигателя 

· Модуль управление электрическими стеклоподъемниками 

A) Выход дополнительного канала 1

Для включения выхода дополнительного канала 1 системы нажмите и удерживайте кнопку 2 передатчика (или кнопку 1 и кнопку 2 передатчика одновременно в случае использования брелка -передатчика с 2-кнопочной конфигураций кнопок ) в течение 1.5 секунд при снятой охране и выключенном зажигании .

B) Выход дополнительного канала 2

Для включения выхода дополнительного канала 2 системы нажмите и удерживайте кнопку 3 передатчика в течение 3 секунд :

СОХРАНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ

Система вновь вернется в то же самое состояние (на охране , снята с охраны , режим Valet, режим AVR), в котором она находилась до момента отключения питания . В том случае , если питание было отключено , когда система находилась на охране , после подключения питания немедленно включится режим тревоги .

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ЭКОНОМИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИТАНИЯ

Когда система находится в режиме охраны или в режиме Valet, через определенное время автоматически включится режим экономии потребления питания , если за это время система не выполняла никаких функций (не срабатывала , не снималась с охраны , не управлялась с передатчика и т .д .).

Данный режим работает следующим образом :

· После того , как система находилась в режиме охраны в течение 24 часов , СИД системы начнет мигать в 2 раза реже . 

· При включенном режиме Valet СИД горит постоянно . Если автомобилем не пользовались (не включалось зажигание ) в течение 1 часа – СИД погаснет . После этого (если система остается в режиме Valet) СИД вновь загорится сразу же после того , как зажигание было включено и затем вновь выключено . 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПЕРЕДАТЧИКОВ СИСТЕМЫ

Как уже было описано выше , Вы можете выбрать один из следующих вариантов программирования передатчиков системы :

1. Автоматическое программирование 1-кнопочной конфигурации кнопок передатчика (при нажатии одной кнопки передатчика все кнопки будут запрограммированы в данной конфигурации ). Данная конфигурация кнопок передатчика является заводской установкой при поставке системы . 

2. Автоматическое программирование 2-кнопочной (“стандартной ”) конфигурации кнопок передатчика (при нажатии одной кнопки передатчика все кнопки будут запрограммированы в данной конфигурации ) 

3. Программирование индивидуальной кнопки для постановки /снятия с охраны /режима «Паника »/AVR* 

4. Программирование индивидуальной кнопки для управления выходом дополнительного канала 1 системы * 

5. Программирование индивидуальной кнопки для управления выходом дополнительного канала 2 системы * 

6. Стереть все ранее запрограммированные коды передатчиков ** 

Для программирования передатчиков :

· Снимите систему с охраны , откройте дверь автомобиля и включите зажигание . 

· В течение 15 секунд нажмите и отпустите кнопку Valet 1…. 6 раз для выбора одного из описанных выше вариантов программирования . 

· В течение 15 секунд нажмите кнопку Valet еще один раз и удерживайте ее нажатой . Сирена подаст 1 сигнал и СИД будет мигать 1…6 раз через паузу , показывая выбранный вариант программирования . 

· В течение 15 секунд , удерживая кнопку Valet нажатой , нажмите кнопку передатчика (кнопку 1 для вариантов 1 или 2 и любую кнопку для вариантов 3 – 6). Один сигнал сирены подтвердит , что операция программирования прошла успешно . 

· После завершения программирования отпустите кнопку Valet. 

Примечание * - если программируются варианты 3…5 – нажатие любой кнопки передатчика автоматически сотрет информацию об остальных кнопках данного передатчика из памяти системы (если он был ранее запрограммирован ). Необходимо будет заново войти в режим программирования и запрограммировать остальные кнопки передатчика для выполнения оставшихся функций .

Примечание ** - при нажатии любой кнопки передатчика в этом случае все ранее запрограммированные коды передатчиков будут стерты из памяти системы .

Выход из режима программирования передатчиков :

· выключите зажигание или 

· закройте дверь или 

· был превышен 15-секундный интервал времени между операциями или 

· кнопка Valet была нажата более 6 раз . 

Сирена подаст 1 короткий и 1 длинный сигнал , подтверждая , что система вышла из режима программирования передатчиков .

СИНХРОНИЗАЦИЯ ПЕРЕДАТЧИКОВ

Так как в передатчиках системы используется постоянно меняющийся (динамический ) код , в определенных , хотя и достаточно редких ситуациях (например , при нажатии кнопок брелка более 50 раз вдали от автомобиля ), может произойти рассинхронизация кодов брелков и системы охраны . В этом случае - подойдите к автомобилю и быстро нажмите кнопку передатчика дважды . Синхронизация будет восстановлена и брелок вновь сможет управлять системой .

КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИЙ СИСТЕМЫ PANTERA III ABSOLUT

ЗНАЧЕНИЯ СИГНАЛОВ СВЕТОДИОДА

	ЧАСТО МИГАЕТ
	АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ

	МЕДЛЕННО МИГАЕТ
	РЕЖИМ ОХРАНЫ ВКЛЮЧЕН

	НЕ ГОРИТ
	РЕЖИМ ОХРАНЫ ВЫКЛЮЧЕН /ВКЛЮЧЕНО ЗАЖИГАНИЕ

	ПОСТОЯННО ГОРИТ
	ВКЛЮЧЕН РЕЖИМ VALET

	МИГАЕТ 1 ВСПЫШКА -ПАУЗА 
	СРАБОТАЛА ЗОНА 1 (КАПОТ , БАГАЖНИК )

	МИГАЕТ 2 ВСПЫШКИ -ПАУЗА
	СРАБОТАЛА ЗОНА 2 (ДАТЧИК УДАРА )

	МИГАЕТ 3 ВСПЫШКИ -ПАУЗА
	СРАБОТАЛА ЗОНА 3 (ДВЕРЬ )

	МИГАЕТ 4 ВСПЫШКИ -ПАУЗА
	СРАБОТАЛА ЗОНА 4 (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДАТЧИК )

	МИГАЕТ 5 ВСПЫШЕК -ПАУЗА
	СРАБОТАЛА ЗОНА 5 (ЗАЖИГАНИЕ )


СИГНАЛЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СИРЕНЫ

	1 СИГНАЛ *
	РЕЖИМ ОХРАНЫ ВКЛЮЧЕН

	2 СИГНАЛА *
	РЕЖИМ ОХРАНЫ ВЫКЛЮЧЕН

	1 СИГНАЛ + 3 СИГНАЛА ЧЕРЕЗ 3 СЕК . 
	ОТКРЫТА ДВЕРЬ (КАПОТ ИЛИ БАГАЖНИК ) ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ РЕЖИМА ОХРАНЫ

	4 СИГНАЛА
	РЕЖИМ ОХРАНЫ ВЫКЛЮЧЕН /БЫЛА ПОПЫТКА ПРОНИКНОВЕНИЯ

	5 СИГНАЛОВ
	РЕЖИМ ОХРАНЫ ВЫКЛЮЧЕН /ОДНА ИЗ ЗОН ОХРАНЫ БЫЛА ОТКЛЮЧЕНА ФУНКЦИЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ ЛОЖНЫХ СРАБАТЫВАНИЙ

	10 КОРОТКИХ СИГНАЛОВ
	ВКЛЮЧИЛСЯ РЕЖИМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ


* эти сигналы при желании можно отключить

ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ

	1 ВСПЫШКА
	РЕЖИМ ОХРАНЫ ВКЛЮЧЕН

	2 ВСПЫШКИ
	РЕЖИМ ОХРАНЫ ВЫКЛЮЧЕН

	1 ВСПЫШКА + 3 ВСПЫШКИ ЧЕРЕЗ 3 СЕК .
	ОТКРЫТА ДВЕРЬ (КАПОТ ИЛИ БАГАЖНИК ) ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ РЕЖИМА ОХРАНЫ

	3 ВСПЫШКИ
	РЕЖИМ ОХРАНЫ ВЫКЛЮЧЕН /БЫЛА ПОПЫТКА ПРОНИКНОВЕНИЯ


