28.06.03

Утюг PHILIPS ELANCE GC3035,3030, 3025,3027,3025,3020,3018,3016,3015, 3012, 3010, 3007,3006,3005.
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СТР.4.

· ВНИМАНИЕ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

· Внимательно прочитайте инструкцию, прежде чем воспользоваться утюгом.

· Прежде чем использовать утюг в первый раз проверьте вольтажность на утюги и в вашем доме.

· Никогда не используйте утюг, если он неисправен.

· Будьте внимательны. Не позволяйте детям прикасаться к горячей подошве утюга  и дергать шнур .

· Пар в утюге очень горячий. Поэтому не направляете его на людей.

· Прежде чем налить или вылить воду в утюг, отключите его от розетки.

· Никогда не погружайте утюг в воду.

· Когда вы закончили глажение или хотите его оставить на несколько минут:

· установите контроль пара на С.

· поставьте утюг вертикально.

· Выньте вилку из розетки.

· Будьте предельно внимательны, когда утюг стоит вертикально.

· Некоторые части утюга смазаны, поэтому первое время может пахнуть дымом, но через некоторое время это пройдет.

· Когда Вы выключаете утюг, не тяните за кабель – возьмите штекер и аккуратно выньте его из розетки.

· При работе с прибором руки должны быть сухими.

· Следите за тем, чтобы кабель не находился в соприкосновении с острыми плоскостями и  с нагретыми поверхностями, так как это может привести к нарушению его целостности.

· Используйте только исправные сопутствующие приборы (например, удлинители).

· Периодически проверяйте кабель на предмет механических повреждений. При их обнаружении следует заменить шнур.

· Помните, что эта модель не предназначена для промышленного использования.
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 ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

1. убедитесь в том, что вольтажность утюга и вольтажность розетки совпадают.

2. удалите любые наклейки или защитную пленку с подошвы.

3. нагрейте утюг до максимальной температуры и прогладьте несколько минуть кусок влажной ткани для удаления  ненужного с подошвы.

При первом использовании может появиться немного дыма, после некоторого времени он исчезнет.

НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ.

· При использовании утюга в первый раз наполните его нормальной водой из-под крана.

· Если вода в вашем кране жесткая, лучше использовать дистиллированную воду.

· Перед тем как налить воду в утюг, отключите его от сети.

· Установите контроль пара на позицию    О.

· Откройте отсек для воды. 

· Держите утюг как указано на рисунке.

· Налейте воду, используя мензурку до максимального уровня.

· Не заполняйте резервуар больше максимальной отметки.

· Если вода в вашем районе сильно жесткая, мы советуем смешать ее в равных количествах с дистиллированной водой или использовать только дистиллированную воду.

· Закройте отсек до щелчка.

УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ.

Установите утюг вертикально.

Установите контроль температуры на нужную, повернув колесико до нужного индикатора.

Проверьте бирки на одежде, прежде чем гладить.

● синтетика (акрил, вискоза, полиэстер и т.д.)

● - шелк

●● - шерсть

●●● - хлопок, лен.

Если вы не знаете тип ткани, попытайтесь прогладить на краешке одежды, которая не будет видна при ношении.

Шелк, шерстяные и синтетические изделия: гладить с обратной стороны для предотвращения блестящих пятен. Для  избежания пятен, избегайте использовать функцию спрея.

Начинайте гладить вещи, которые требуют низкой температуры, к примеру, одежда из синтетики.

Вставьте вилку в розетку.

После того как лампочка потухнет, а затем снова загорится, вы можете гладить.

Лампочка во время глажения время от времени  загорается.
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Для модели с автоматическим отключением (только для  GC 3035, 3027, 3018, 3017, 3012)

Если эта функция активизирована (мигает красный индикатор), слегка подвигайте утюг для дезактивизации (мигание прекратится)

ГЛАЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАРА.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Использование пара возможно только при высокой температуре.

Если установлена низкая температура, то есть возможность протекания воды через подошву. Но на этот случай в утюге есть функция DRIP STOP,  при которой утюг автоматически отключает пар при низкой температуре.

Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды.

1. установите контроль температуры на рекомендуемую позицию. Смотрите раздел «Установка температуры».

2. установите контроль пара на соответствующую позицию пара.

1-2 для умеренного пара (установка температуры ●● – шерсть или ●●● - хлопок, лен. )

3-4 максимальный пар (установка температуры ●●● - хлопок, лен на MAX)

Как только утюг достигнет установленной температуры, начнется отпаривание.

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ГЛАЖЕНИЕ БЕЗ ПАРА.

1. установите контроль температуры на позицию О (= нет пара)

2. установите контроль температуры на рекомендуемую позицию. Смотрите раздел «установка температуры».
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ДРУГИЕ ФУНКЦИИ.

СПРЕЙ.

При  любой температуре,   вы можете воспользоваться спреем для увлажнения белья.

Убедитесь в том, что в резервуаре достаточно воды.

1. нажмите кнопку спрея дважды для увлажнения белья.
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УДАР ПАРА.

Мощный удар пара поможет вам удалить жесткие складки.

Функция «Удар пара» может быть использована только при установленной температуре между •• и MAX.

1. нажмите и отпустите кнопку Удар пара.
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ФУНКЦИЯ «КАПЛЯ СТОП» (только для моделей GC 3035, 3030, 3027, 3025, 3020, 3017, 3015).

Эта функция легко отключает пар, утюг автоматически прекращает выделять пар при низких температурах для предотвращения протечки воды с подошвы. Когда это произойдет, вы сможете услышать характерный звук.
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СТР.7.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ ПАРА (только для моделей GC 3035, 3030, 3027, 3025, 3020, 3018, 3017, 3016, 3015, 3012, 3010).

1. функцию «удар пара» вы также можете использовать, когда держите  утюг в вертикальном положении.

Никогда не направляйте пар на людей.
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ФУНКЦИЯ АНТИ - НАКИПЬ (только для моделей GC 3035, 3030, 3027, 3025, 3020, 3018, 3016).

1.  встроенная система автоматической анти - накипи уменьшает  осадок накипи и продлевает жизнь вашему утюгу.

АВТО СТОП (только для моделей GC 3035, 3027, 3018, 3017, 3012).
1. Если утюг не используется в течение  некоторого времени, он автоматически отключается.

Красная лампочка начинает мигать,  для того чтобы показать, что утюг отключен.
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Для того, чтобы утюг снова нагрелся:

Поднимите утюг или слегка подвигайте его.

Красный индикатор погаснет. Загорится желтый индикатор температуры, 

Если желтый индикатор загорится, после того как вы подвигаете утюг. Перед тем как гладить подождите немного.

Если желтый индикатор не загорается, после того как вы подвигали утюг, значит, вы можете гладить прямо сейчас.
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СТР.8.

ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Функцию самоочистки следует использовать  каждые 2 недели.

Чем жестче вода, тем чаще нужно использовать эту функцию. 

1. Установите контроль пара на О.

2. наполните резервуар до максимального уровня.

Не используйте уксус или другие средства от накипи.

3. Установите температурный контроль на МАХ.

     4. Вставьте вилку в розетку.

5. Отключите утюг из розетки, когда желтый индикатор погаснет.

     6. Подержите утюг горизонтально над раковиной. Нажмите кнопку самоочистки и слегка подвигайте  утюг взад 
 вперед, как показано на рисунке. Через отверстия на подошве будет вытекать вода и пар.

С ними вытечет грязь и накипь.

7. После того как вода в резервуаре закончится,  отпустите кнопку.

Повторите очистку, если  в утюге осталось много накипи.

Поставьте утюг горизонтально.

Включите утюг и дайте ему нагреться.

Отключите утюг, когда желтый индикатор погаснет.

 Прогладьте несколько раз какую-нибудь старую ткань.

Дайте утюгу остыть,  перед тем убрать его на место.

ЧИСТКА.

Перед тем как чистить утюг, всегда выключайте его из розетки.

 Накипь и другую грязь вы можете убрать с подошву с помощью влажной тряпочки. Используя чистящее средство, не поцарапайте подошву.

Верхнюю часть утюга чистите влажной тряпочкой.

Иногда чистите резервуар для воды. Наполните его водой, и не сильно потрясите. Затем вылейте воду.

СТР.9.

ХРАНЕНИЕ.

1. Выньте вилку из розетки и установите контроль пара в позицию 0.

2. Вылейте всю воду из резервуара. 

3. Поставьте утюг вертикально и дайте ему остыть.

Шнур обмотайте вокруг пластины и закрепите его специальной прищепкой.

4. Всегда храните утюг в вертикальном положении.

СТР.10.

НЕИСПРАВНОСТИ.

	НЕИСПРАВНОСТЬ
	ПРИЧИНА
	РЕШЕНИЕ

	Утюг включен в сеть, но подошва не нагревается.
	Проблема с соединением.
	Проверьте шнур, розетку и вилку.

	
	Температурный контроль установлен на  MIN.
	Установите на утюге соответствующую температуру.

	Нет пара.
	В утюге не достаточно воды.
	Заполните резервуар для воды.

	
	Контроль пара установлен на О.
	Установите контроль пара между 1-4.

	
	Утюг не достаточно нагрелся и\или активизирована функция «Капля-Стоп».
	Установите температурный контроль на пар (•• или MAX). Установите утюг в вертикальном положении и подождите, пока желтый индикатор погаснет.

	Не работает функция «Удар пара».
	Функция используется  очень часто с короткими интервалами.
	Поставьте утюг в горизонтальное положение и подождите,  перед новым использованием этой функции.

	
	Утюг не достаточно нагрелся 
	Установите температурный контроль на пар (•• или MAX). Установите утюг в вертикальном положении и подождите, пока желтый индикатор погаснет.

	Вода капает на ткань.
	Крышка резервуара не плотно закрыта.
	Закройте крышку, пока не услышите щелчок.

	
	Утюг не достаточно нагрелся 
	Установите температурный контроль на пар (•• или MAX). Установите утюг в вертикальном положении и подождите, пока желтый индикатор погаснет.

	На подошве капельки воды после того как вы утюг отключили и остудили.
	Утюг поставлен в горизонтальное положение, в резервуаре осталась вода.
	Вылейте воду из резервуара. Установите контроль пара в позицию О и установите утюг в вертикальное положение.

	Во время глажения из подошвы вылетает накипь.
	Внутри утюга образовалась накипь.
	Прочистите утюг.

	Мигает красный индикатор (только для модели GC 3035)
	Активизирована функция авто стопа.
	Слегка подвигайте утюг для дезактивизации функции, индикатор прекратит мигать


