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МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС

МОДЕЛЬ: RHC-6122R
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изделия фирмы Rolsen отвечают самым высоким требованиям качества, функциональности и дизайна. Мы надеемся, что Вы останетесь, довольны Вашей новой машинкой для стрижки волос   RHC-6122R.

Внимание: Машинка для стрижки волос является бытовым прибором и не предназначен для профессионального использования.

Меры безопасности:
1.   Внимательно   прочитайте   Руководство   по   эксплуатации   и   сохраните  его   в   качестве  справочного материала.

2. Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на наклейке, параметрам электросети.

3. Использовать только в бытовых целях в соответствии с данным Руководством по эксплуатации.
4. Не использовать вне помещений.
5. Не заряжайте аккумуляторную батарею в местах с температурой ниже 0 градусов и выше +40 градусов, а так же под прямыми солнечными лучами  и в местах с повышенной влажностью. 

6. Никогда не погружайте машинку для стрижки в воду или любую другую жидкость.  

7. Заряжайте аккумуляторные батареи  по  мере необходимости, запрещается заряжать батареи более 20 часов.  

8. Всегда отключайте машинку от электросети перед очисткой, или если Вы её не используете.  

9. Не позволяйте детям играть с прибором.
10. Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
11. Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
12. Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания.
13. Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
14. Не кладите и не храните машинку в местах, откуда она может упасть в раковину и др.
15. Не тяните за шнур питания, не перекручивайте и не наматывайте его вокруг корпуса устройства.
16. Не допускайте попадания в отверстия на корпусе изделия посторонних предметов и любых жидкостей.
17. Перед началом работы проверьте правильность установки лезвий.
18. Никуда не кладите работающую машинку,  так  как  это  может  привести  к травме  или  нанести материальный ущерб.
19. Не пользуйтесь машинкой с повреждёнными гребнями или одним из зубцов - это может привести к травме.
20. Для подзарядки пользуйтесь только зарядным устройством, входящим в комплект поставки.

21. Храните зарядное устройство в сухом и безопасном месте и оберегайте его от повреждений.
22. Не храните зарядное устройство в таких местах, где оно может упасть в ванну или раковину.
23. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.
Основные технические характеристики:

	   Модель
	Напряжение питания
	Частота сети
	Потребляемая мощность

	RHC-6122R
	220-240 В
	50/60 Гц
	4 Вт max
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Описание:
1. Комбинированная телескопическая насадка  
2. Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ функции прореживания волос   
3. Боковые направляющие 
4. Кнопка регулировки длины стрижки
5. Кнопка фиксации положения насадки          

6. Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ  

7. Индикатор зарядки

8. Разъем для подключения шнура питания
Перед первым использованием

1. Извлеките машинку для стрижки волос из упаковки.
2. Перед включением машинки смажьте режущие лезвия несколькими каплями масла, входящего в комплект поставки.    
Внимание: регулярно смазывайте лезвия!
 -   Не пользуйтесь машинкой при воспалениях кожи.
 -   Не стригите машинкой животных.            

      Зарядка аккумуляторных батарей

1. Убедитесь, что переключатель машинки 6 выключен.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
2. Вставьте разъём сетевого адаптера в гнездо на нижней части машинки. 

3. Убедитесь,   что   рабочее   напряжение   сетевого  адаптера соответствует напряжению сети.                                                                                                                                                       
4. Положите машинку для стрижки на гладкую ровную поверхность для зарядки, включите сетевой адаптер в розетку,  при этом  загорится индикатор 7.
5. Перед зарядкой желательно, чтобы аккумулятор полностью разрядился. Зарядка аккумулятора при полной его разрядке продлевает срок его службы. 
Внимание
· Максимально возможное время работы машинки для стрижки волос  45 минут.

· Стандартное время зарядки 8 часов.

· Если Вы не пользовались машинкой продолжительное время, то перед использованием необходимо полностью зарядить аккумуляторные батареи.

· Для продления срока службы аккумуляторных батарей    рекомендуется раз в три месяца полностью их разрядить, оставив машинку включенной до остановки двигателя, и только  после этого провести полную зарядку.                                                                  
· Когда замигает индикатор 7, аккумуляторную батарею необходимо зарядить. 

Примечание: если в процессе стрижки прибор перестал работать, то рекомендуется подключить его к сети. Если он не начал работу немедленно, то установите переключатель в положение OFF, подождите приблизительно 1 минуту и включите прибор снова.

Использование машинки при работе от сетевого адаптера
- Когда аккумуляторные батареи сильно разряжены, то возможно использование машинки при работе от сетевого адаптера.   

- Подсоедините штекер сетевого адаптера к разъему 8 на машинке, подождите 2 минуты перед тем, как начать использовать прибор.  

НИКОГДА не используйте машинку при  работе от сетевого адаптера рядом с ванной или раковиной, наполненной водой.                                                                                                                                          
Подготовка к работе

-  Перед началом стрижки убедитесь, что между зубцами нет масла.                  -  Включите машинку, чтобы масло равномерно распределилось между   лезвиями, и проверьте равномерность их хода. Вытрите выступившее масло. Производите эту операцию после каждой стрижки. 

-  Перед стрижкой расчешите волосы расческой.

-  Перемещать машинку для стрижки необходимо против направления роста волос.  

-  Во время стрижки, перемещайте машинку медленно.

-  Наилучшие результаты стрижки достигаются при работе с сухими, а не влажными волосами.

-  Убирайте срезанные волосы с лезвий машинки.     
Использование насадок

Комбинированные насадки 3, 6, 9, 12, 15 мм и 18, 21, 24, 27, 30 мм.

В данной модели используется 2 комбинированные насадки с 5 настройками длины каждая. Эти насадки снимаются для подравнивания волос у основания шеи и висков, а так же при стрижке длинных волос.  С помощью насадок Вы можете регулировать различную длину волос.
Установка насадки необходимой длины: 

1. Если прибор включен, необходимо установить переключатель 6. в положение ВЫКЛ.

2. Держите машинку таким образом, чтобы зубцы были направлены вверх. Вставьте боковые направляющие штырьки на насадке в пазы на корпусе машинки, задвиньте насадку по пазам до упора, нажав одновременно на боковые фиксаторы на насадке. С помощью кнопки 4 и 5 установите  необходимую длину стрижки.

3. Выключите машинку перед изменением высоты или заменой насадки.

      Стрижка волос

     1)   Установите насадку на небольшую длину стрижки 3 или 6 мм. Держите прибор таким   образом, чтобы лезвия машинки были направлены вверх. Начинайте стрижку с начала роста волос (рис. 1). Подстригите, таким образом, все волосы  задней части головы у основания шеи. 

     2)   Отключив машинку, передвиньте насадку в положение для большей длины стрижки и продолжайте стричь волосы сзади ближе  к макушке головы (рис.2).

    3)    Отрегулируйте насадку-гребень на 6 мм или 9 мм и подстригите волосы на висках и, поменяйте установку насадки-гребня на 12 мм  или 15 мм, продолжите стрижку по направлению к макушке головы (рис.3).

    4)    Используя насадку, стригите волосы  по   направлению от  макушки против направления роста волос (рис. 4). В некоторых случаях можно стричь волосы по направлению роста волос, но они будут длиннее волос, подстриженных против направления роста.

           Для очень короткой стрижки используется высота  насадки  3  мм  и  6  мм, для  длинных волос, высота  насадки  обеспечивающие подъём волос от корней –   9-15 мм. Чтобы оставить более длинные волосы, необходимо зажать пряди волос между пальцами  и состричь их (рис. 5, 6). Всегда начинайте стрижку с задней части головы. Расчесывайте волосы  расческой  для проверки неровностей прядей. 

    5)   В заключительной стадии стрижки снимите с машинки насадку, разверните ее лезвиями в сторону волос и аккуратно подровняйте волосы на висках и у основания шеи (рис. 7). 

[image: image7.png]Novex NI-200152028B-2 - ACDSee v4.0 =18 x|

Pl Eot n Zon s i
O@EERg QAAQ-F.G. 3 X @
boreto Cppto o st | s

Open_ Browss | Previous Next sl show | Zoomout Zoomin Zoom Edtor Audi

JIG vAVIUVIUAITIV/IDIL

ME10

6115 Nover NI-2001520268-2 [539,7 KB (27562067256 foeq (200% [Loadedn025 |

st 1 & 2

| it | Baire.| Eene. | s | Elorin. | Elreer .| Bevie..| Bnana [ [Bvoven

B 164





[image: image8.jpg]



[image: image9.png]



[image: image10.png]



[image: image3.png]


[image: image4.png]



[image: image5.png]


[image: image6.png]



Насадка для “прореживания”
На завершающем этапе стрижки, Вы можете использовать функцию прореживания (филировки), которая включается переключателем 2. При её использовании, прядь срезается не по всей длине, а через промежутки в филировочной планке.

Уход и чистка

Смазка лезвий

     Для  обеспечения длительной и надёжной работы лезвия необходимо смазывать каждый раз до, и после использования машинки для стрижки.
•    Выключите машинку.
•     Нанесите несколько капель масла на зубцы лезвий и заднюю часть верхнего лезвия, включите машинку, чтобы масло равномерно распределилось между лезвиями,  и убедитесь в плавности хода лезвий.

•     Выключите машинку и удалите лишнее масло с лезвий сухой тканью.

Внимание! 

Используйте только то масло,  которое входит в комплект прибора. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ для  смазки растительное масло, жир,  смесь масла с  растворителями.  Растворители       подвержены испарению,  после чего оставшееся густое масло может замедлить скорость движения лезвия.

Чистка машинки
• Выключите машинку и отключите ее от  электросети.

• Машинку следует очищать и смазывать после каждого использования.

•  Удалите остатки состриженных волос с лезвий, используя для этого щетку, входящую в комплект.

•  Снимите блок лезвий и удалите с него остатки 
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•  Протрите корпус машинки и аксессуары сухой  мягкой тканью. Лезвия и машинку необходимо обмахнуть при помощи кисточки, входящей в комплект.
•  Запрещается использовать абразивные чистящие средства и растворители.

•  Запрещается погружать в воду или любую другую жидкость.

•   Смажьте лезвия маслом.
•  Вставьте на место лезвия, нажав на них до щелчка.

•   Хранить машинку для стрижки необходимо в сухом безопасном месте. Перед хранением убедитесь, что компоненты машинки сухие и машинка находится в выключенном состоянии.

Гарантия не может быть предоставлена при:

· Механических повреждениях машинки для стрижки волос и шнура.

· Наличии внутри посторонних предметов и насекомых.

· Наличии следов самостоятельной разборки машинки для стрижки.
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Срок службы машинки для стрижки не менее 3-х лет. 

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

Адреса близлежащих сервисных центров вы можете узнать из приложенного списка.

Информационный центр ROLSEN-Россия: 8-800-200-56-01

125080, Москва,  а/я 52. 

Производитель: Pan International Turbo Co., LTD, Китай, 35. East Mianxing Road , High-Tech Park, Mianyang. Sichuan

Импортер: «OOO "Вуксон Ко", 141190 Российская Федерация, Московская обл., г. Фрязино, Заводской проезд, 3

Машинка для стрижки волос, 4 Ватт 

