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Электробритва

Модель RS-3121HST 
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            ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
                       ЗАМЕЧАНИЯ  ПО  БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед началом эксплуатации внимательно прочтите данную инструкцию.

2.  Не заряжайте аккумуляторную батарею электробритвы при температуре ниже 5 и выше 40 градусов Цельсия, под прямыми солнечными лучами, а также в помещениях с избыточной влажностью.

3.  Для подзарядки бритвы используйте только зарядное устройство и зарядный  стенд, входящие в комплект поставки.

4. Держите зарядное устройство (адаптер)  и  зарядный  стенд подальше от воды и не дотрагивайтесь до них влажными руками. Оберегайте зарядное устройство и зарядный стенд от повреждений.
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5. Перед влажным бритьем, а также перед очисткой бритвы отключите провод питания от корпуса бритвы (если использовалось прямое питание от зарядного устройства), или снимите бритву с зарядного стенда. Влажное бритье допускается лишь при питании от аккумулятора!
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6.  Не надавливайте сверху на неподвижные сетки (корпуса битов) бреющих головок, чтобы избежать их повреждения.

7.  Во избежание травм не пользуйтесь бритвой, если повреждены внешние бреющие сетки или внутренние режущие ножи.

8.  Если бритва не работает должным образом, обратитесь в авторизированный сервисный центр.

9.  Используйте бритву только по назначению. Изделие предназначено только для бытового использования.

                1. Зарядка аккумулятора 

1.1.  Подключите провод питания к зарядному стенду. Установите бритву на зарядный стенд. При прямом питании от зарядного устройства подключите провод питания непосредственно к разъему бритвы. Вставьте сетевую вилку зарядного устройства в сеть питания напряжением 100 – 240 В, 50 – 60 Гц.
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1.2  Процесс зарядки можно контролировать по показаниям LCD-дисплея. Когда зарядка будет завершена, на дисплее загорится надпись «Full». Полная зарядка позволяет пользоваться бритвой примерно 120 минут до полной разрядки аккумулятора. В процессе работы бритвы на LCD-дисплее будет индицироваться время, оставшееся до полной разрядки аккумулятора.
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Внимание! После завершения зарядки следует отключить зарядное устройство от сети, а также снять бритву с зарядного стенда (отключить провод питания  бритвы при использовании прямого питания от зарядного устройства)

Замечание. Бритву допускается использовать при прямом питании от зарядного устройства (минуя стенд). При долгом хранении бритвы ее аккумулятор может полностью разрядится. В этом случае, прежде чем использовать прямое питание от зарядного устройства, подзарядите аккумулятор в течение  20 минут для активации аккумулятора. После этого включайте бритву. Это позволит увеличить срок службы аккумулятора. 

                    2. Эксплуатация бритвы

2.1.  Убедитесь, что аккумулятор бритвы заряжен не менее чем на 20 процентов. В противном случае используйте прямое подключение к зарядному устройству!

    Внимание! При прямом подключении зарядного устройства запрещается использовать «влажное» бритье!

2.2. Включите бритву нажатием кнопки on/off.
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2.3. Держите бритву под углом 90 градусов к поверхности кожи. Перемещайте бритву по лицу круговыми движениями. Бритва позволяет использовать «влажное» бритье, поэтому допускается нанесение крема для бритья на кожу. Для привыкания кожи лица к новой бритве может потребоваться от 2 до 3 недель  
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            3. Использование триммера.

 Триммер предназначен для подравнивания висков и для ухода за усами.

 3.1.  Сдвиньте  переключатель триммера по направлению вверх.
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 3.2.  Включите бритву.

 3.3.  Расположите триммер под правильным углом к коже и передвигайте его постепенно вниз, подравнивания усы или виски.

 3.4.  Выключите бритву и сдвиньте переключатель триммера по направлению вниз.

 3.5.  После эксплуатации бритвы наденьте защитный колпачок на режущий блок 
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                   4.Очистка бритвы

  Регулярная очистка бреющего блока бритвы позволяет намного продлить срок службы бритвы. При срочной необходимости очистки на LCD-дисплее загорается соответствующий символ. 

4.1.  Регулярно очищайте верхнюю поверхность бреющего блока и сеток, используя щетку, входящую в комплект поставки.
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4.2.  Нажмите на кнопку фиксатора бреющего блока, при этом бреющий блок откроется, обеспечивая доступ для чистки.
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4.3.  Промойте внутреннюю поверхность бреющего блока под проточной водой. Эту операцию необходимо проводить каждый раз после использования «влажного» бритья. В первые месяцы эксплуатации после промывки бреющего блока под водой смажьте ножи машинным маслом (п.4.4.9).                               
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4.4.  Очищайте внутренние режущие ножи не менее чем раз в месяц. Для этого потребуется частичная разборка бритвы:

4.4.1. Откройте бреющий блок  (п.4.2.)
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4.4.2. Снимите блок режущих ножей  с корпуса бреющего блока. Для этого поверните трехлучевой фиксатор  против часовой стрелки
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4.4.3. Разберите  блок режущих ножей: снимите с основания три круглых бреющих бита.
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4.4.4. Разберите бреющие биты. Для этого снимите пластмассовое фиксирующее кольцо поворотом против часовой стрелки. Достаньте внутренние режущие ножи из корпуса бита.
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4.4.5. Тщательно прочистите режущие ножи и корпус бита щеткой. При необходимости промойте, используя спиртосодержащую жидкость.
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4.4.6 Аккуратно вставьте назад режущие ножи, установите пластмассовые фиксаторы.

Внимание! Устанавливайте режущие ножи в те корпуса битов, где они находились ранее! 
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4.4.7. Соберите блок режущих ножей
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4.4.8. Вставьте блок режущих ножей в корпус бреющего блока.
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4.4.9. Закройте бреющий блок
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Примечание. Если вы использовали для промывки спиртосодержащие жидкости, после проведения чистки необходимо смазать  бреющий блок  машинным маслом.
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          5. Замена режущих ножей (бреющих битов). 

  Заменять режущие ножи (бреющие биты) надо по мере необходимости, срок службы режущих ножей составляет около 2 лет.

Для замены режущих ножей:

5.1. Снимите блок режущих ножей, снимите бреющие биты с основания блока

(п. 4.4.1. - 4.4.3.)
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5.2. Разберите бреющие биты (п. 4.4.4.)
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5.3.  Замените режущие ножи и (или) корпуса битов, соберите бреющие биты.

5.4.  Окончательно соберите бритву, следуя пунктам 4.4.7. – 4.4.9.
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               6. Замена аккумулятора. 

   При необходимости замены аккумулятора в течение гарантийного срока обратитесь в авторизированный сервисный центр. При самостоятельной замене аккумулятора в течение гарантийного срока гарантия аннулируется!
Для самостоятельной замены аккумулятора:

6.1.  Отключите устройство от провода питания.

6.2.  Снимите бреющий блок.

6.3.  Разберите корпус бритвы, выкрутив винты в местах, указанных на рисунке.
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6.4.  Удалите старый аккумулятор. Установите новый, идентичный старому аккумулятор. Установка аккумуляторов других типов может привести к поломке бритвы! Запрещается ставить на стенд, а также подключать провод питания к бритве при удаленном аккумуляторе!
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                         7. Технические данные

Мощность - 4 Вт

Напряжение – 100 - 240 В, 50 - 60 Гц

Напряжение адаптера –  4 - 5 В

Тип аккумулятора – литиевый, 800 мА/ч

Время зарядки  - 1час

.
Гарантия и ремонт

1. В случае повреждения зарядного устройства, зарядного стенда или провода питания их необходимо заменить только в торговой организации или в уполномоченном сервисном центре компании Rolsen, или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.

2. Для проверки или ремонта прибора всегда обращайтесь в уполномоченный сервисный центр компании Rolsen. Вследствие неквалифицированного ремонта эксплуатация прибора может стать чрезвычайно опасной для пользователя.
Гарантия не может быть предоставлена при:


● Механических  и тепловых повреждениях устройства и провода питания.

    ● Наличии следов самостоятельной разборки прибора
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Срок службы бритвы 5 лет.
Адреса близлежащих сервисных центров вы можете узнать из приложенного списка.

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

Информационный центр ROLSEN-Россия: 8-800-200-56-01

125080, Москва, а/я 52. 

Электробритва, 4 Вт

Масса нетто 0,34 кг.
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