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Электробритва

Модель RS-S2612W 
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            ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
                       ЗАМЕЧАНИЯ  ПО  БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед началом эксплуатации внимательно прочтите данную инструкцию.

2.  Не заряжайте аккумуляторную батарею электробритвы при температуре ниже 5 и выше 40 градусов Цельсия, под прямыми солнечными лучами, а также в помещениях с избыточной влажностью.

3.  Для подзарядки бритвы используйте только провод питания, входящий в комплект поставки.

4. Перед влажным бритьем, а также перед очисткой бритвы отключите провод питания от корпуса бритвы (если использовалось прямое питание от зарядного устройства), или снимите бритву с зарядного стенда. Влажное бритье допускается лишь при питании от аккумулятора!                                                  

 5.  Перед очисткой бритвы отключите провод питания от корпуса бритвы. Ножи бритвы нельзя промывать под струей воды!                         
 6.  Не надавливайте сверху на неподвижные сетки бреющих головок, чтобы избежать их повреждения.

 7.  Во избежание травм не пользуйтесь бритвой, если повреждены внешние бреющие сетки или внутренние режущие ножи.

 8.  Если бритва не работает должным образом, обратитесь в авторизированный сервисный центр.

 9.  Используйте бритву только по назначению. Изделие предназначено только для бытового использования.
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Описание:

1 – Защитная крышка

2 – Триммер 

3 – Съемная бритвенная головка

4 – Фиксатор бритвенной головки

5 – Кнопка включения/выключения

6 – Индикатор зарядки аккумулятора

7 – Разъем для подключения шнура питания
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              1. Зарядка аккумулятора 

1.1.  Подключите провод питания  к  корпусу бритвы. Вставьте сетевую вилку провода питания в розетку  сети  напряжением  220 - 240В, 50 Гц. Во время зарядки бритва должна быть выключена!                         

1.2.  При подключенном проводе питания будет гореть  контрольная лампа зарядки на корпусе устройства. Время зарядки составляет около 12 часов.  Полная зарядка позволяет пользоваться бритвой примерно 45 минут до полной разрядки аккумулятора.

Внимание! После завершения зарядки следует немедленно отключить бритву от сети!

Замечание. При долгом хранении бритвы ее аккумулятор может полностью разрядится. В этом случае, прежде чем использовать прямое питание от зарядного устройства, подзарядите аккумулятор в течение  20 минут для активации аккумулятора. После этого включайте бритву. Это позволит увеличить срок службы аккумулятора.                           

                    2. Эксплуатация бритвы

2.1. Убедитесь, что аккумулятор бритвы заряжен.

В противном случае используйте прямое подключение к зарядному устройству!

 Внимание! При прямом подключении к зарядному устройству запрещается использовать «влажное» бритье!
2.2    Включите бритву перемещением кнопки включения/выключения. 

2.3    Держите бритву под углом 90 градусов к поверхности кожи. Перемещайте бритву по лицу круговыми движениями. (Рис. 1)  Для привыкания кожи лица к новой бритве может потребоваться от 2 до 3 недель  

             3. Использование триммера.

 Триммер предназначен для подравнивания висков и для ухода за усами.

 3.1.  Сдвиньте  переключатель триммера по направлению вверх. (Рис. 2)                              

 3.2.  Включите бритву.

 3.3.  Расположите триммер под правильным углом к коже и передвигайте его постепенно вниз, подравнивания усы или виски.

 3.4.  Выключите бритву и сдвиньте переключатель триммера по направлению вниз.

                  4.Очистка бритвы

  Регулярная очистка бреющего блока бритвы позволяет намного продлить срок службы бритвы.  Регулярно очищайте верхнюю поверхность бреющего блока и  сеток, используя щетку, входящую в комплект поставки. Для более тщательной очистки бреющего блока требуется частичная разборка бритвы.                                 

4.1.  Снимите корпус бреющих сеток, при этом откроются режущие ножи, обеспечивая доступ для чистки. (Рис. 3)                                 

4.2. Достаньте бреющие сетки из корпуса, тщательно очистите с помощью щетки. (Рис. 4)

4.3. Верните бреющие сетки на место. (Рис. 5)

4.4. Тщательно прочистите режущие ножи. (Рис. 6, 7) Для снятия режущих ножей с корпуса бритвы необходимо просто потянуть за них вверх.  При необходимости промойте бреющие сетки и режущие  ножи, используя спиртосодержащую жидкость.
4.5. Каждый раз после использования «влажного» бритья промывайте внутреннюю поверхность бреющего блока под проточной водой. В первые месяцы эксплуатации после промывки бреющего блока под водой смажьте ножи машинным маслом.  
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4.6. Соберите бритву в обратной последовательности

Примечание. Если вы использовали для промывки спиртосодержащие жидкости, после проведения чистки необходимо смазать блок бреющих ножей машинным маслом. Эту операцию также рекомендуется проводить несколько раз в месяц.

         5. Замена бреющих сеток и режущих ножей. 

  Заменять бреющие сетки и режущие ножи надо по мере необходимости, срок службы бреющих ножей составляет около 2 лет.

Для замены:

5.1. Снимите  бреющие сетки, следуя пунктам 4.1. – 4.2.                    

5.2. Замените бреющие сетки или бреющие сетки и режущие ножи в сборе.

5.3.   Соберите бритву, следуя пункту 4.5.

6. Замена аккумулятора.

   При необходимости замены аккумулятора в течение гарантийного срока обратитесь в авторизированный сервисный центр. При самостоятельной замене аккумулятора в течение гарантийного срока гарантия аннулируется!
Для самостоятельной замены аккумулятора:

6.1.  Отключите устройство от провода питания.

6.2.  Снимите бреющий блок.

6.3.  Разберите корпус бритвы.

6.4.  Удалите старый аккумулятор. (Рис. 8, 9) Установите новый, идентичный старому аккумулятор. Установка аккумуляторов других типов может привести к поломке бритвы! Запрещается  подключать провод питания к бритве при удаленном аккумуляторе!

6.4. Соберите корпус бритвы 

                         7. Технические данные

Мощность - 6 Вт

Напряжение – 220-240 В, 50 Гц

Ёмкость аккумулятора –  600 мА/ч
Время зарядки  - 12 часов

Гарантия и ремонт

1. В случае повреждения провода питания его необходимо заменить только в торговой организации или в уполномоченном сервисном центре компании Rolsen, или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.

2. Для проверки или ремонта прибора всегда обращайтесь в уполномоченный сервисный центр компании Rolsen. Вследствие неквалифицированного ремонта эксплуатация прибора может стать чрезвычайно опасной для пользователя.
Гарантия не может быть предоставлена при:


● Механических  и тепловых повреждениях устройства и провода питания.

    ● Наличии следов самостоятельной разборки прибора
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Срок службы бритвы 3 года.

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

Адреса близлежащих сервисных центров вы можете узнать из приложенного списка.

Информационный центр ROLSEN-Россия: 8-800-200-56-01

125080, Москва,  а/я 52. 

Производитель: NINGBO FREE TRADE ZONE FLATT CORP., LTD, Китай, ADD.:No.6-206#,BUILDING No.2, EAST OF XINTIANDI JIANGDONG DISTRICT. NINGBO ZHEJIANG PROVINCE
Электробритва, 6 Вт







