Руководство пользователя VAIO

Справочная информация

# Замечания касательно встроенных датчиков

Во избежание ошибок при эксплуатации встроенных датчиков ознакомьтесь со следующими мерами предосторожности.

## Замечания касательно использования встроенного датчика ускорений

- Если изменить ориентацию экрана компьютера, не закрывая запущенных приложений, например, приложения для воспроизведения видео, все несохраненные данные могут быть утеряны.

- Если компьютер VAIO подключен к внешнему монитору, то изменять ориентацию экрана компьютера нельзя. Если подключить компьютер к внешнему монитору в то время, когда компьютер используется в книжной ориентации, экран компьютера автоматически изменит ориентацию на альбомную (горизонтальную).

- Если изменить ориентацию экрана, когда активирована экранная заставка, изображение на экране компьютера может исказиться.

- Некоторые приложения не поддерживают книжную ориентацию и не могут работать корректно в таком положении. В таком случае используйте компьютер VAIO в альбомной ориентации.

## Замечания касательно использования встроенного цифрового компаса

- Работа встроенного цифрового компаса основана на определении направления вектора напряженности магнитного поля. Не полагайтесь всецело на информацию о местоположении, предоставляемую встроенным цифровым компасом.
  На точность цифрового компаса могут легко повлиять магнитные помехи, и он может работать неправильно, особенно в следующих местах:

- Внутри лифтов или в помещений, изготовленных из железных материалов, например, с использованием стальных каркасов или армированного бетона

- Возле железобетонных конструкций, например, пешеходных мостов или в залах аэропорта или железнодорожного вокзала

- Возле или внутри поезда или автомобиля

- Возле наземного трансформатора или высоковольтных линий электропередач

- Возле металлических изделий, например, металлической рамы стола или металлической мебели

- Возле материалов, создающих сильные магнитные помехи, например, магнитов, магнитных держателей или динамиков

- Регулирование угла наклона ЖК-экрана может уменьшить точность встроенного цифрового компаса; однако это является нормальным и не указывает на неисправность. В этом случае следует откалибровать цифровой компас. Отойдите от материалов, вызывающих магнитные помехи, например, металлических изделий или магнитов, и выполните следующие действия при запущенном приложении, использующем цифровой компас.

- Установите компьютер VAIO на ровную поверхность, возьмитесь за компьютер обеими руками и поверните его один раз на 360 градусов по часовой стрелки ЖК-экраном вверх.

- Установите компьютер VAIO на ровную поверхность, возьмитесь за компьютер обеими руками и поверните его один раз на 360 градусов в продольном направлении.

- Установите компьютер VAIO на ровную поверхность, возьмитесь за компьютер обеими руками и поверните его один раз на 360 градусов в поперечном направлении.

- Если проблема не исчезает, воспользуйтесь компьютером VAIO в месте с меньшим уровнем магнитных помех.