Руководство пользователя VAIO SVE1411/SVE1511/SVE1711 Series

Часто задаваемые вопросы

#### Как узнать физический адрес (MAC-адрес) встроенного интерфейса беспроводной сети для компьютера VAIO?

- Если на точке доступа включена фильтрация MAC-адресов, зарегистрируйте MAC-адрес компьютера VAIO на экране настройки точки доступа. В противном случае установить соединением между компьютером и точкой доступа невозможно.
  Нажмите (Пуск) и выберите Все программы, Стандартные, Командная строка, затем введите "ipconfig /all" и нажмите клавишу Enter. Физический адрес (MAC-адрес) указан в поле Физический адрес в разделе Беспроводное сетевое соединение – адаптер беспроводной локальной сети. Введите этот адрес на экране настройки точки доступа.