# Персональный компьютер VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## Как узнать фактический адрес (MAC-адрес) встроенного интерфейса беспроводной сети для компьютера VAIO?

- Если на точке доступа включена фильтрация MAC-адреса, зарегистрируйте MAC-адрес компьютера VAIO на экране настройки точки доступа. В противном случае компьютер не может подключиться к точке доступа.

  Откройте Командная строка, введите “ipconfig /all”, затем нажмите клавишу Enter. Посмотреть физический адрес (MAC-адрес) можно в поле Физический адрес в Адаптер беспроводной локальной сети.

  Чтобы открыть документ Командная строка, см. Запустите Приложения.

В начало страницы