# Персональный компьютер VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## Установка и извлечение модулей памяти

Если необходимо увеличить скорость работы компьютера или повысить его производительность при одновременном запуске нескольких программ, можно увеличить количество памяти, установив дополнительные модули.

Перед обновлением памяти компьютера см. раздел Примечания к установке и извлечению модулей памяти.

При установке модулей памяти в два гнезда или более будет задействован двухканальный режим работы, увеличивающий производительность.

Тип и объем установленной в компьютер памяти может меняться в зависимости от модели.

1. Выключите компьютер VAIO и периферийные устройства, отсоедините шнур питания и прочие соединительные кабели и извлеките аккумулятор.

   Сведения об извлечении аккумулятора см. в разделе Извлечение аккумулятора.

2. Дождитесь, пока компьютер VAIO остынет.

   Внутренние компоненты компьютера VAIO могут оставаться горячими даже после отключения питания. С осторожностью выполняйте работы с компьютером VAIO в данном состоянии во избежание ожогов.

3. Положите чистую ткань на ровную и плоскую поверхность и расположите компьютер VAIO, как показано ниже. С помощью крестовой отвертки извлеките винты и снимите крышку отсека модулей памяти.

   Расположение винтов показано на рисунке стрелками.

   В некоторых моделях в крышке отсека модулей памяти используются невыпадающие винты, которые не извлекаются из крышки.

   Модуль памяти покрыт защитной пластиной. При установке или извлечении модуля памяти следует приподнять пластину.

   Аккуратно приподнимайте пластину, чтобы не отсоединить ее и не согнуть.

4. Коснитесь внешнего металлического объекта, чтобы избавиться от статического электричества.

   Не прикасайтесь к металлическим компонентам внутри компьютера VAIO.

5. При отсутствии свободного гнезда извлеките один из установленных модулей памяти. Для извлечения модуля потяните фиксаторы в направлении, указанном стрелками, чтобы освободить расположенный под углом модуль (1), а затем извлеките модуль в направлении стрелки (2).

6. Извлеките новый модуль памяти из антистатической сумки.
7. Удерживая его за края, вставьте его в гнездо модуля памяти контактами вниз, совместив выемку на модуле с небольшим выступом в гнезде.

8. Продолжая удерживать модуль памяти за края, надавите на него до щелчка, как показано на рисунке.

   Фиксаторы по обеим сторонам гнезда защелкнутся и зафиксируют модуль. Не прикасайтесь к микросхемам модуля памяти (черного цвета).

9. Замените крышку модуля памяти и закрепите ее винтами, извлеченными во время выполнения шага 3.
10. Установите батарейный источник питания и подключите все соединительные кабели и периферийные устройства, отключенные на шаге 1, а затем включите компьютер.
11. Убедитесь, что объем системной памяти изменился и соответствует ожидаемому.

    Если объем системной памяти соответствует ожидаемому, модуль памяти был установлен правильно.

    Чтобы проверить информацию о системе, см. Просмотр информации о системе.

В начало страницы

### См. также

- Примечания к установке и извлечению модулей памяти

В начало страницы