# Персональный компьютер VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## Локальная сеть

- Общие сведения о стандартах Wi-Fi(R) (беспроводная локальная сеть)

  Функция Wi-Fi позволяет компьютеру VAIO подключаться к сети с помощью беспроводной сети.

- Подключение к Интернету по проводному соединению (модели, оснащенные сетевым портом LAN)

  Перед тем как вы сможете пользоваться Интернет, вам необходимо получить настройки и параметры доступа у какого-либо поставщика услуг Интернет (Интернет-провайдера) и установить устройства, необходимые для подключения компьютера VAIO к Интернет.

- О типах подключения к Интернету

  Доступные следующие типы подключения к сети Интернет.

- Использование локальной сети (LAN)

  Локальная сеть (LAN) позволяет подключать компьютер VAIO к Интернет и передавать данные между компьютером и другими устройствами.

- Общие сведения о ключе безопасности в сети Wi-Fi(R) (беспроводная локальная сеть)

  Ключ безопасности представляет собой протокол безопасности для Wi-Fi, который обеспечивает шифрование данных, передаваемых по Wi-Fi. Он называется также ключом шифрования или ключом WEP.

### Рекомендуем ознакомиться со следующими разделами:

- Как узнать идентификатор SSID и ключ безопасности для точки доступа?
- Что делать, если фильмы или звуковые дорожки, полученные через Wi-Fi(R) (беспроводная локальная сеть), не воспроизводятся или их воспроизведение прерывается? Чем объясняется низкая скорость передачи данных?
- Как узнать фактический адрес (MAC-адрес) встроенного интерфейса беспроводной сети для компьютера VAIO?
- Что делать, если не удается подключить компьютер VAIO к точке доступа (или к Интернету)?
- Что делать, если не работает функция Wi-Fi(R) (беспроводная локальная сеть)?

В начало страницы