# Персональный компьютер VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N2/SVF14N2/SVF15N2

## Подключение к Интернету по проводному соединению (модели, оснащенные сетевым портом LAN)

Перед тем как вы сможете пользоваться Интернет, вам необходимо получить настройки и параметры доступа у какого-либо поставщика услуг Интернет (Интернет-провайдера) и установить устройства, необходимые для подключения компьютера VAIO к Интернет.

Подсоедините один конец кабеля LAN (не входит в комплект поставки) к сетевому порту LAN на компьютере VAIO, а другой конец кабеля к своей сети.

#### Примечание

- Подробную информацию об устройствах, необходимых для работы с Интернетом, и о том, как подключить ваш компьютер VAIO к Интернет, предоставляет Интернет-провайдер.

- При подключении компьютера VAIO к Интернет убедитесь, что используется кабель, на котором указано, что он является сетевым (явно указано слово Ethernet).

- Не вставляйте телефонный кабель в порт LAN компьютера VAIO.

  Если этот порт LAN подсоединен к одной из перечисленных ниже сетей или телефонных линий, высокое напряжение, подаваемое на порт может привести к поломке компьютера, его перегреву или возгоранию.

  - Любая сеть, кроме сетей типа 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

  - Абонентская линия телефонной сети общего пользования

  - Внутренняя автоматическая телефонная станция (мини-АТС)

  - Домашние (внутренняя громкая связь) или учрежденческие телефонные линии (многоканальный телефон)

#### Совет

- Для подключения компьютера VAIO к Интернет с помощью функции Wi-Fi(R) (беспроводная локальная сеть) необходимо сначала настроить Wi-Fi. Более подробные сведения см. в разделе Запуск связи Wi-Fi(R) (беспроводная локальная сеть).

В начало страницы

### См. также

- О типах подключения к Интернету
- Использование локальной сети (LAN)
- Запуск связи Wi-Fi(R) (беспроводная локальная сеть)

В начало страницы