Руководство пользователя VAIO SVS13A1/SVS1311/SVS1511 Series

Задача

# Присоединение/отсоединение репликатора портов

Можно подключить компьютер VAIO к репликатору портов (в комплект поставки не входит).

## Для подключения репликатора портов

1. Выключите компьютер VAIO и все периферийные устройства, соединенные с компьютером, затем отсоедините устройства от компьютера.

Совет

- Отсоедините адаптер переменного тока и кабели, соединенные с портом для подключения монитора и портом вывода HDMI на компьютере VAIO. Невозможно подключить компьютер VAIO к репликатору портов, когда эти кабели подсоединены.

1. Подсоедините репликатор портов к источнику переменного тока.

Подсоедините один конец шнура питания (1) к адаптеру переменного тока (2), а другой конец – к розетке электросети (3).
Затем вставьте кабель от адаптера переменного тока в разъем источника питания постоянного тока DC IN (4) на репликаторе портов.
Индикатор источника питания постоянного тока DC IN подсветится.

1. Снимите крышку разъема репликатора портов в нижней части компьютера VAIO.

Примечание

- Может быть трудно снять крышку разъема репликатора портов. Будьте внимательны, не повредите компьютер VAIO или крышку, прилагая слишком большие усилия при снятии крышки. Сохраните снятую крышку для использования в будущем.

1. Совместите задние нижние углы корпуса компьютера VAIO с направляющими метками на репликаторе портов.

Совет

- Когда к компьютеру VAIO подключена батарея с повышенной энергоемкостью (в комплект поставки не входит):
  Выдвиньте лапку (1) в направлении стрелки, чтобы поднять разъем (2) на репликаторе портов. При присоединении репликатора портов убедитесь, что лапка установлена в конце.

- Когда к компьютеру VAIO не подключена батарея с повышенной энергоемкостью:
  Подсоединение компьютера, когда разъем в поднятом положении, может повредить разъемы. Для опускания разъема убедитесь, что лапка сдвинута в противоположном стрелке направлении.

1. Осторожно опустите компьютер VAIO и нажимайте на места, указанные стрелками до тех пор, пока компьютер не защелкнется на место.

Не прикладывайте чрезмерное усилие к компьютеру VAIO от репликатора портов и не давите на компьютер, так как это может вызвать повреждение или сбой компьютера и репликатора портов.
Примечание

- Убедитесь, что для подсоединения репликатора портов к сети переменного тока используется указанный адаптер переменного тока.

- Перед присоединением компьютера к репликатору портов убедитесь, что компьютер VAIO выключен.

- Не перемещайте компьютер VAIO, когда компьютер подключен к репликатору портов, так как при этом репликатор портов может отсоединится, что вызовет травму или повреждение репликатора портов и компьютера.

## Резервное копирование данных компьютера VAIO

Можно выполнить резервное копирование данных на встроенном запоминающем устройстве репликатора портов.
Для выполнения резервного копирования данных следуйте инструкциям, отображаемым на экране, которые появляются при подключении компьютера VAIO к репликатору портов. Выберите встроенное запоминающее устройство в репликаторе портов при запросе выбрать место хранения резервных данных.
Совет

- При первом резервном копировании данных в репликатор портов следует завершить начальную установку. Для завершения начальной установки следуйте инструкциям, которые отображаются на экране.

Примечание

- Во время копирования не отсоединяйте компьютер VAIO от репликатора портов.

- Если вы зададите расписание архивации в окне Настроить резервное копирование, данные будут копироваться автоматически. Если вы отсоедините компьютер VAIO от репликатора портов во время планового резервного копирования, данные могут быть повреждены. Для предотвращения повреждения данных, вызываемого отсоединением репликатора портов, не заметив фонового копирования, измените или отмените расписание архивации.

## Для отсоединения репликатора портов

1. Выключите компьютер VAIO и все периферийные устройства.

1. Поднимите компьютер VAIO с репликатора портов.

1. Установите на место крышку разъема репликатора портов в нижней части компьютера VAIO.

Примечание

- Во избежание потерь несохраненных данных обязательно выключите компьютер VAIO перед отсоединением репликатора портов.

См. также
Компоненты и элементы управления на репликаторе портов