# Персональный компьютер VAIO Tap 11SVT1121

## Зарядка клавиатуры

Зарядить клавиатуру можно, подключив ее к компьютеру VAIO.

1. Установите компьютер VAIO на горизонтальную поверхность.
2. Найдите порт для зарядки () на клавиатуре и порт для зарядки () на компьютере VAIO, выровняйте верхний край клавиатуры по нижнему краю компьютера.

3. Проверьте положение () портов для зарядки и переместите клавиатуру в направлении стрелки, чтобы подключить ее компьютеру VAIO.

   Расположенный в нижней части клавиатуры индикатор зарядки начинает светиться, зарядка начинается при правильном соотнесении портов для зарядки. (По завершении зарядки индикатор зарядки гаснет.)

#### Примечание

- Чтобы не уронить компьютер VAIO и клавиатуру, при их разъединении удерживайте и компьютер, и клавиатуру.

- Если уровень заряда аккумулятора компьютера VAIO составляет менее 10%, зарядка клавиатуры невозможна.

- Чтобы не допустить загрязнения порта для зарядки клавиатуры, старайтесь к нему не прикасаться.

- Не заряжайте клавиатуру, если на сенсорном экране находится защитное устройство или между компьютером VAIO и клавиатурой находится ткань для чистки. В этом случае не гарантируется установление соединения между компьютером и клавиатурой, вследствие чего клавиатура может не зарядиться.

#### Совет

- Во время зарядки клавиатуры светится индикатор зарядки в нижней части клавиатуры. По завершении зарядки индикатор зарядки гаснет.

- Когда срок эксплуатации аккумулятора подходит к концу, индикатор заряда аккумулятора мигает в течение 30 секунд.

- Заряжать аккумулятор клавиатуры можно, даже если компьютер VAIO не подключен к источнику питания переменного тока.

В начало страницы

### См. также

- Использование беспроводной клавиатуры
- Об условиях работы для использования клавиатуры

В начало страницы