# Персональный компьютер VAIO Tap 11SVT1121

## Как узнать фактический адрес (MAC-адрес) встроенного интерфейса беспроводной сети для компьютера VAIO?

- Если на точке доступа включена фильтрация MAC-адреса, зарегистрируйте MAC-адрес компьютера VAIO на экране настройки точки доступа. В противном случае компьютер не может подключиться к точке доступа.

  Откройте Командная строка, введите “ipconfig /all”, затем нажмите клавишу Enter. Фактический адрес (MAC-адрес) указан в поле Физический адрес в разделе Адаптер беспроводной локальной сети.

  Сведения о том, как открыть Командная строка, см. в разделе Приложения, Параметры или Файлы: поиск и запуск.

В начало страницы