# Персональный компьютер VAIO Tap 11SVT1121

## Установка соединения по беспроводной глобальной сети (модели, оснащенные беспроводной глобальной сетью)

Соединение по беспроводной глобальной сети (WWAN) можно установить с помощью OneClick Internet.

1. Откройте панель чудо-кнопок и выберите чудо-кнопкуПараметры. (Сведения о том, как открыть панель чудо-кнопок, см. в разделе Открытие панели чудо-кнопок.)
2. В правом нижнем углу выберите Изменение параметров компьютера.
3. Выберите Беспроводной на левой панели экрана Параметры ПК.
4. Убедитесь, что для параметра Режим "в самолете" установлено значение Выкл, и измените значение параметра Высокоскоростное мобильное подключение в разделе Беспроводные устройства на Вкл..
5. Запустите OneClick Internet и выберите Подключиться. (Подробную информацию о том, как запустить OneClick Internet, см. в разделе Приложения, Параметры или Файлы: поиск и запуск.)

#### Примечание

- Убедитесь, что карта micro-SIM правильно вставлена в гнездо карты micro-SIM на компьютере VAIO. В противном случае функция беспроводной внешней сети может не работать.

  Сведения о том, как вставить карту micro-SIM, см. в разделе Вставка карты micro-SIM (модели, оснащенные беспроводной глобальной сетью).

#### Совет

- Более подробные сведения об использовании функции подключения по беспроводной внешней сети см. в инструкциях, предоставленных поставщиком услуг.

В начало страницы

### См. также

- Перед использованием беспроводной глобальной сети (модели, оснащенные беспроводной глобальной сетью)
- Вставка карты micro-SIM (модели, оснащенные беспроводной глобальной сетью)
- Извлечение карты micro-SIM (модели, оснащенные беспроводной глобальной сетью)
- Прерывание соединения по беспроводной глобальной сети (модели, оснащенные беспроводной глобальной сетью)

В начало страницы