# Персональный компьютер VAIO Tap 11SVT1121

## Замечания о встроенных датчиках

Во избежание ошибок при эксплуатации встроенных датчиков ознакомьтесь со следующими мерами предосторожности.

### Замечания об использовании встроенного акселерометра

- При подключении компьютера VAIO к внешнему монитору изменить ориентацию экрана компьютера невозможно. При подключении компьютера к внешнему дисплею во время его использования в книжной ориентации экран компьютера автоматически перейдет в альбомную (горизонтальную) ориентацию.

- В случае изменения ориентации экрана при активированной экранной заставке изображение на экране компьютера может искажаться.

- Некоторые приложения не поддерживают портретную ориентацию и могут работать неправильно. В этом случае используйте компьютер VAIO в альбомной ориентации.

### Замечания об использовании встроенного цифрового компаса

- Встроенный цифровой компас используется для определения магнитного направления. Не стоит полагаться только на информацию о местоположении, предоставленную встроенным цифровым компасом.

  На точность работы цифрового компаса может влиять магнитное воздействие, в частности, в следующих местах:

  - в лифтах или помещениях, построенных с использованием черных металлов, например стального каркаса или железобетона

  - вблизи железобетонных конструкций, таких как пешеходный мост, здание аэропорта или железнодорожной станции

  - вблизи или внутри поезда или автомобиля

  - вблизи наземных трансформаторов или высоковольтных линий электропередач

  - вблизи металлических изделий, таких как стол с металлическим каркасом или металлическая мебель

  - вблизи материалов с высоким уровнем магнитного воздействия, таких как магниты, магнитные держатели или динамики

    В поставляемом пере (модели, оснащенные устройством Цифровое перо) и клавиатуре содержатся магниты. Если поднести перо близко к магнитометру () на компьютере VAIO, цифровой компас может работать неправильно.

- Регулировка угла ЖК-дисплея может снизить точность встроенного цифрового компаса. Это нормальное явление и не является неисправностью. В таком случае необходимо выполнить калибровку цифрового компаса.

  Отойдите подальше от объектов, вызывающих магнитные помехи (металлические изделия, магниты и др.) и выполните следующие действия при открытом приложении, использующем цифровой компас.

  До начала выполнения действия отложите перо (модели, оснащенные устройством Цифровое перо) и клавиатуру подальше от компьютера VAIO и сверните подставку в задней части компьютера.

  - Поместите компьютер VAIO на плоской поверхности и, удерживая компьютер двумя руками крышкой ЖК-дисплея кверху, поверните его на 360 градусов по часовой стрелке.

  - Установите компьютер VAIO на горизонтальную поверхность, удерживайте его двумя руками, затем поверните на 360 градусов в продольном направлении.

  - Установите компьютер VAIO на горизонтальную поверхность, удерживайте его двумя руками, затем поверните на 360 градусов крестообразно.

  - Если проблема не устраняется, используйте компьютер VAIO в месте с менее сильным магнитным воздействием.

В начало страницы