» Основные операции » Размещение документов » Размещение документов в податчике |

Размещение документов в податчике

Перед загрузкой документов в подкатчик см. раздел «Внимание (Размещение документов в податчике)».

1.
Раздвиньте направляющие для документов немного шире фактической ширины документа.
2.
Выдвиньте удлинитель лотка перед загрузкой документа большого формата.
Выдвиньте удлинитель лотка, если документ свисает с лотка подачи документов.
3.
Пролистайте пачку документов и выровняйте края.
4.
Аккуратно разместите документы лицевой стороной вверх.
Положите документы под ограничительные направляющие для бумаги (A).
Убедитесь, что высота стопки бумаги не превышает метки максимальной загрузки (B).
5.
Выровняйте направляющие для бумаги точно по краям документа.
Аппарат готов к сканированию документа.

ВАЖНО
Обязательно выровняйте направляющие для бумаги точно по краям документа. Если направляющие находятся слишком далеко или слишком близко относительно ширины бумаги, это может привести к нарушению подачи или замятию бумаги.

056S-01E