» Основные операции » Настройка параметров таймера » Установка времени автоперехода в автономный режим |

Установка времени автоперехода в автономный режим
Можно установить таймер для возврата в автономный режим сканера (для закрытия показанного ниже экрана).
После установки таймера аппарат автоматически переходит в автономный режим, если он бездействует в течение определенного периода времени.
1.
Нажмите кнопку [] (Меню).
2.
Выберите <Настройки таймера> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
3.
Выберите <Время автоперехода в автономный режим> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
4.
Укажите время клавишей [] или [] и нажмите [OK].
Аппарат автоматически не переходит в автономный режим, если для таймера установлено значение 0.

| Можно также ввести значения с помощью цифровых клавиш.

5.
Нажмите кнопку [] (Меню), чтобы закрыть экран меню.
056S-028