» Сканирование » Scanning Paper Documents and Saving Them to a Computer (USB & Network Connection) » Основная процедура сканирования (сохранение на компьютер) » Сканирование с помощью клавиш на панели управления |

Сканирование с помощью клавиш на панели управления
Можно сканировать документ, используя клавиши на панели управления.

ПРИМЕЧАНИЕ
Использование клавиш быстрого вызова С помощью клавиш быстрого вызова можно регистрировать компьютер и отправлять на него отсканированные документы всего в несколько действий. Подробнее см. в разделе «Сканирование с помощью клавиши быстрого вызова».

1.
Разместите документ.
«Размещение документов»
«Поддерживаемые типы документов»
2.
Нажмите кнопку [].
3.
Выберите <Компьютер> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
4.
Выберите адресата клавишей [] или [] и нажмите [OK].
Если компьютер, подключенный с помощью кабеля USB, включен в список отображаемых адресатов:
Подключенный с помощью кабеля USB компьютер указан вверху списка.
Если один компьютер подключен к аппарату с помощью кабеля USB:
Этот экран не отображается.
Если к аппарату одновременно подключены более 10 компьютеров:
В списке компьютеров, подключенных к аппарату, могут отображаться до 10 компьютеров. (Сканирование не будет выполняться на одиннадцатый и последующие компьютеры. Уменьшите число компьютеров, подключенных к аппарату по сети.)
«Регистрация сканера в MF Network Scan Utility»
5.
Укажите настройки сканирования клавишей [] или [] и нажмите [OK].
По умолчанию используются указанные ниже настройки сканера.

| Режим сканирования | Разрешение | Тип файла | Параметры PDF
Цветное сканирование | Цветная | 300 точек на дюйм | PDF | Доступный для поиска/Высокий
Ч/б сканирование | Черно-белый | 300 точек на дюйм | TIFF |
Пользовательский 1 | Цветная | 300 точек на дюйм | JPEG/Exif |
Пользовательский 2 | Цветная | 300 точек на дюйм | PDF | Доступный для поиска/Стандартный

Начнется сканирование.

Если невозможно выполнить сканирование
Сканирование невозможно, когда отображается экран настройки программы MF Toolbox. Нажмите [], чтобы закрыть экран перед началом сканирования.

ПРИМЕЧАНИЕ
После завершения сканирования Отсканированные документы сохраняются в соответствующей папке. Если дополнительные страницы могут быть отсканированы со стекла для документов Перейдите к шагу 6.

6.
Чтобы отсканировать следующую страницу, выберите пункт <Сканировать следующий оригинал> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
Отмена сканирования

(1) | Выберите <Отмена> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
(2) | Выберите <Да> клавишей [] или [] и нажмите [OK].

Проверка адресата
Выберите <Подтвердить адресата> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
7.
Выберите <Сохранить и завершить> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
Отсканированные документы сохраняются в соответствующей папке.

ПРИМЕЧАНИЕ
Место для сохранения по умолчанию: По завершении сканирования автоматически открывается папка, в которой сохранены отсканированные изображения. По умолчанию именем папки является дата создания, и она находится в папке [Pictures] (Рисунки) (или [My Pictures] (Мои рисунки)), расположенной в папке [My Documents] (Мои документы). Изменение настроек сканера: На компьютере можно повторно указать папку для сохранения, формат файла, разрешение и другие настройки. Более подробные сведения см. в разделе «Использование программы MF Toolbox».

056S-0A1