» Сканирование » Отправка отсканированных документов на файловый сервер (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn) » Основы сканирования (файловый сервер) |

Основы сканирования (файловый сервер)
Отправка отсканированных документов на файловый сервер.
В этом разделе описана базовая процедура.
1.
Разместите документ.
«Размещение документов»
«Поддерживаемые типы документов»
2.
Нажмите кнопку [].
3.
Выберите <Windows (SMB)> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
4.
Укажите адресата.
«Указание адресата (файловый сервер)»
Укажите адресатов следующими способами:
выбрав код кодированного набора;
в адресной книге;
5.
Укажите параметры сканирования на основе цели сканирования.
«Изменение настроек сканирования (файловый сервер)»
Можно изменить следующие параметры.
Формат сканирования
Формат файла
Плотность
Ориентация оригинала
Тип оригинала
2-сторон. Оригинал
Резкость
Размер данных
Указанные здесь параметры применяются только для текущей задачи. Чтобы параметры применялись при всех операциях отправки, см. раздел «Изменение настроек по умолчанию для отправки на файловый сервер».
6.
Нажмите клавишу [] (Цветная) или [] (Черно-белая).

Для цветного сканирования | Нажмите кнопку [] (Цветная).
Для черно-белого сканирования | Нажмите кнопку [] (Черно-белая).

Начнется сканирование.
Если дополнительные страницы могут быть отсканированы со стекла для документов

(1) | Положите следующую страницу и нажмите [] (Цветная) или [] (Черно-белая).
(2) | Чтобы завершить сканирование, выберите <Сохранить и завершить> клавишей [] или [] и нажмите [OK].

По завершении сканирования отсканированный документ отправляется на файловый сервер.
056S-0C8