» Факс » Использование функций факса (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw) » Основная процедура отправки » Повторный набор (Ручной повторный набор) » Внимание (ручной повторный набор) |

Внимание (ручной повторный набор)

ПРИМЕЧАНИЕ
Содержимое, сохраненное в журнале отправки факса Включаются адресаты последовательной рассылки. Также сохраняются следующие параметры чтения. Можно изменить их для повторного набора. Разрешение Плотность Двусторонний оригинал (только MF8380Cdw/MF8360Cdn) Резкость Ограничения повторного набора Факсы, отправленные вручную, не сохраняются в журнале, и повторный набор номеров невозможен. «Уведомление получателя о входящем факсе по телефону (отправка в ручном режиме)» Если отправка факса из журнала запрещена, функция повторного набора недоступна. «Ограничить передачу из журнала» Если для параметра <Огранич.нов.адресата> установлено значение <Вкл.>, сохраненный на данный момент журнал отправки факсов удаляется для предотвращения повторного набора номеров сохраненных в журнале адресатов. «Огранич. нового назначения»
Если аппарат выключен Последние набранные номера очищаются.
Автоматический повторный набор номера «Автоповтор набора»

056S-05Y