» Сканирование » Сохранение отсканированных документов на запоминающем устройстве USB » Прежде чем использовать запоминающее устройство USB |

Прежде чем использовать запоминающее устройство USB
При использовании аппарата можно сохранять отсканированные документы на запоминающем устройстве USB, вставленном в порт USB.
Далее перечислены поддерживаемые типы файлов и разрешения.
Тип файла
PDF (высокое) (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn)
PDF
JPEG
TIFF
Разрешение
См. следующую таблицу.

| JPEG | TIFF | PDF | PDF (высокое) (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn)
Черно-белый | 300 точек на дюйм | 300 точек на дюйм (изображение MMR) | 300 точек на дюйм (изображение MMR) | Текст: 300 точек на дюйм Фон: 150 точек на дюйм
Цветная | 300 точек на дюйм | 300 точек на дюйм (изображение JPEG) | 200 точек на дюйм (изображение JPEG) | Текст: 300 точек на дюйм Фон: 150 точек на дюйм

ВАЖНО
Порт для запоминающего устройства USB на аппарате Порт поддерживает интерфейс USB 1.1. Не вставляйте в него устройства, которые не являются запоминающими устройствами USB.
Поддерживаемые файловые системы и объем памяти Далее перечислены поддерживаемые файловые системы и объем памяти. На компьютере можно отформатировать запоминающее устройство USB с использованием одной из следующих файловых систем. FAT16: до 2 ГБ FAT32: до 32 ГБ

| Число файлов и папок, которые можно сохранить на запоминающем устройстве USB, соответствует спецификации файловой системы FAT. Настоятельно рекомендуется удалить все ненужные файлы из корневой папки, либо все файлы будут перенесены в другую папку на компьютере перед сохранением отсканированных документов. Кроме того, если файлы, сохраненные на устройстве, больше не требуются, рекомендуется отформатировать устройство с файловой системой FAT32.
| Если запоминающее устройство USB содержит несколько дисков, первый обнаруженный диск становится доступным автоматически. Далее перечислены неподдерживаемые запоминающие устройства USB. Устройства, не отвечающие стандартам USB. Устройства, на которых установлены функции безопасности. Устройства, подключенные к концентратору USB. Устройства чтения карт памяти USB. Устройства, подключаемые с помощью кабелей-удлинителей
| Сохранение отсканированных изображений на запоминающем устройстве USB может быть невозможно в зависимости от типа используемого устройства.

Очистка и организация файлов, сохраненных на запоминающем устройстве USB
Сохранение отсканированных изображений может выполняться долго. Рекомендуется удалить все ненужные файлы из корневой папки, либо все файлы будут перенесены в другую папку на компьютере перед сохранением отсканированных документов.
056S-0AK