» Настройки сети » Настройка отправки аппаратом отсканированных документов (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn) » Сохранение документов на файловом сервере (общий файловый сервер) » Настройка файлового сервера (общая папка) (Windows) » Настройка общей папки |

Настройка общей папки
После проверки того, что все необходимые функции установлены, настройте общие папки для сохранения отсканированных принтером документов в качестве файлов. Предусмотрены следующие два способа настройки общих папок.
Общие папки с неограниченным доступом
Общие папки с неограниченным доступом удобно использовать для открытия свободного общего доступа к папкам для всех компьютеров в сети.
Все компьютеры в сети могут получать доступ к общим папкам с неограниченным доступом. Для доступа к ним необязательно указывать имена пользователей или пароли.
«Параметры общего доступа Windows Server 2003»
«Параметры общего доступа Windows XP»
«Параметры общего доступа Windows Vista/Server 2008»
«Параметры общего доступа Windows 7/Server 2008 R2»
Общие папки с ограниченным доступом
Общие папки с ограниченным доступом удобно использовать для разделения пользователей, которые могут получать доступ к общим папкам.
Для доступа к общей папке такого типа необходимо указать учетную запись (имя пользователя и пароль), заданную для этой папки. Доступ к общей папке можно получить только в том случае, если учетная запись известна.
«Параметры общего доступа Windows Server 2003»
«Параметры общего доступа Windows XP»
«Параметры общего доступа Windows Vista/Server 2008»
«Параметры общего доступа Windows 7/Server 2008 R2»
056S-0EX