» Основные операции » Настройка параметров таймера » Установка текущих даты и времени |

Установка текущих даты и времени
Укажите форматы отображения даты и времени и задайте текущие дату и время.
Указанные дата и время будут использоваться для отчетов и некоторых функций факса.
1.
Нажмите кнопку [] (Меню).
2.
Выберите <Настройки таймера> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
3.
Выберите <Настр.времени и даты> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
4.
Выберите параметр клавишей [] или [] и нажмите [OK].

Настройки | Цель | Действия
<Тип отображения даты> | Указание формата отображения даты. | Выберите один из следующих форматов отображения клавишей [] или [] и нажмите [OK]. Доступны следующие форматы. ММ/ДД/ГГГГ ДД/ММ ГГГГ ГГГГ ММ/ДД
<12/24-часовые часы> | Указание формата отображения времени. | Выберите один из следующих форматов отображения клавишей [] или [] и нажмите [OK]. Доступны следующие форматы. 12 часов (AM/PM) 24 часа
<Настр.текущего времени> | Указание текущих времени и даты. | Используйте клавишу [] или [] для ввода времени и даты или переключения <AM> и <PM>. Для перемещения курсора нажмите клавишу [] или [].
<Параметры часового пояса> | Указание часового пояса. | Выберите часовой пояс клавишей [] или [] и нажмите [OK].
<Летнее время>* | Указание необходимости перехода на летнее время. | Для использования летнего времени выполните следующее.
1. | Выберите <Вкл.> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
2. | Укажите дату перехода на летнее время. Выберите <Месяц> клавишей [] или [] и нажмите [OK]. Выберите месяц перехода и нажмите [OK]. Выберите <День> клавишей [] или [] и нажмите [OK]. Выберите неделю перехода и нажмите [OK]. Выберите день перехода и нажмите [OK]. Выберите <Применить> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
3. | Повторите шаг 2 для указания даты завершения летнего времени.

| Обязательно настройте <Параметры часового пояса> перед настройкой этого раздела (при изменении параметра <Параметры часового пояса> параметр <Настр.текущего времени> будет изменен соответственно).
* | Эта настройка может быть недоступна, в зависимости от того, в какой стране используется данный аппарат.

5.
Нажмите кнопку [] (Меню), чтобы закрыть экран меню.
056S-023