» Безопасность » Задание ограничений для указания адресатов и использования функций отправки (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn/MF8080Cw) » Подтверждение введенного номера факса (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw) |

Подтверждение введенного номера факса (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw)
Укажите, следует ли запрашивать подтверждение перед отправкой факса. Когда этот параметр включен, перед отправкой факса появляется приглашение повторно ввести номер факса.

ПРИМЕЧАНИЕ
Экран подтверждения номера факса Этот экран появляется только при указании адресатов с помощью цифровых клавиш.

1.
Нажмите кнопку [] (Меню).
2.
Выберите <Параметры системы> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
Если указаны идентификатор и PIN-код администратора системы
Используйте цифровые клавиши для ввода идентификатора и кода и нажмите [] (Вход/Выход).
3.
Выберите <Ограничить функцию передачи> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
4.
Выберите <Повторн. ввод N. факса для подтверждения> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
5.
Выберите <Выкл.> или <Вкл.> клавишей [] или [] и нажмите [OK].

<Выкл.> | Не показывать экран.
<Вкл.> | Показывать экран.

6.
Нажмите кнопку [] (Меню), чтобы закрыть экран меню.
056S-0JE