» Основные операции » Инициализация настроек » Инициализация настроек управления системой |

Инициализация настроек управления системой
Восстановите для избранных или всех следующих параметров значений по умолчанию.
Настройки сети
Настройки сведений об админ. системы
Настройки сведений об устройстве
Вкл./Выкл. управление ИД отдела
Настройки защиты
Настройки управления связью (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw)
Настройки переадресации (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw)
Сохр./Печать при переадресации (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw)
Вкл./Выкл. удален. ИП
Ограничить функцию передачи (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn/MF8080Cw)
Отобр. журнала заданий
Вкл./Выкл. устр. USB
Вкл./Выкл. сохр. в устр. памяти
Вкл./Выкл. прямую печать из устр-ва USB
Настройки защищенной печати (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn)
Выбор PDL (Plug-n-Play)
Все вышеперечисленные настройки
1.
Нажмите кнопку [] (Меню).
2.
Выберите <Параметры системы> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
Если указаны идентификатор и PIN-код администратора системы
Используйте цифровые клавиши для ввода идентификатора и кода и нажмите [] (Вход/Выход).
3.
Выберите <Инициализ. настр. системы> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
4.
Выберите элемент клавишей [] или [] и нажмите [OK].
5.
Выберите <Да> клавишей [] и нажмите [OK].
Инициализация выполнена.
6.
Нажмите кнопку [] (Меню), чтобы закрыть экран меню.
056S-02Y