» Настройки сети » Настройка отправки аппаратом отсканированных документов (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn) » Сохранение документов на файловом сервере (общий файловый сервер) |

Сохранение документов на файловом сервере (общий файловый сервер)
Укажите способ сохранения документов на файловом сервере с помощью Инструмента настройки функций отправки. Эти параметры зарегистрированы в списке «Часто используемые функции» в адресной книге.

ВАЖНО
Если общая папка не задана Для отправки данных с принтера по сети в общие папки необходимо настроить эти папки не только с помощью параметров на принтере, но и на компьютере (файловом сервере), на который будут отправляться данные. Параметры общих папок описаны в следующих разделах. «Настройка файлового сервера (общая папка) (Windows)» «Настройка файлового сервера (общая папка) (Macintosh)» «Настройка файлового сервера (общий доступ к файлам) (UNIX/Linux)»

ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание, что параметры регистрируются в списке «Часто используемые функции». Эти параметры зарегистрированы в списке «Часто используемые функции» в адресной книге. Перед указанием параметров проверьте, что число зарегистрированных в списке «Часто используемые функции» адресатов не превышает максимальное число (19 адресатов). «Регистрация адресатов в адресной книге (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn/MF8080Cw)»

1.
Активируйте Инструмент настройки функций отправки.
«Активация Инструмента настройки функций отправки»
2.
Нажмите кнопку [Пуск].
Вход в режиме администратора

(1) | Введите идентификатор и PIN-код администратора системы в поля [ИД администратора системы] и [Пароль администратора системы] соответственно.
(2) | Щелкните [Войти в систему].

3.
Щелкните [Наст. сохр. в общую папку].
4.
Зарегистрируйте используемый файловый сервер.

[Номер в списке Избранное] | Выберите из раскрывающегося меню.
[Название для номера в списке Избранное] | Введите имя, идентифицирующее номер в списке «Часто используемые функции».
[Имя компьютера места назначения для сохранения] | Введите имя хост-компьютера, на котором будет настроена общая папка.
[Имя общей папки на компьютере места назначения для сохранения] | Введите путь к общей папке.
[Ограничение доступа к общей папке] | Выберите [Не установлено] или [Установлено] в зависимости от ограничений доступа к общей папке.
[Зарегистрированное имя пользователя] | Если для параметра [Ограничение доступа к общей папке] выбрано значение [Установлено], введите имя пользователя.
[Пароль доступа] | Если для параметра [Ограничение доступа к общей папке] выбрано значение [Установлено], введите пароль.

5.
Щелкните [Далее].
6.
Проверьте параметры и нажмите [Зарегистр.].
056S-0ES