» Технические характеристики » Технические характеристики передачи (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn) |

Технические характеристики передачи (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn)

Технические характеристики передачи на файловый сервер
Протокол связи | SMB (TCP/IP)
Формат данных | PDF (компактный) PDF JPEG TIFF
Разрешение | Значения разрешения для форматов данных:
| JPEG | TIFF | PDF | PDF (компактный)
Черно-белый | 300 точек на дюйм | 300 точек на дюйм (сжатие MMR) | 300 точек на дюйм (сжатие MMR) | Текст: 300 точек на дюйм Фон: 150 точек на дюйм
Цветная | 300 точек на дюйм | 300 точек на дюйм (сжатие JPEG) | 200 точек на дюйм (сжатие JPEG) | Текст: 300 точек на дюйм Фон: 150 точек на дюйм
Системная среда | Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008 Solaris 2.6 или более поздних версий Mac OS X Red Hat Linux 7.2 или более поздних версий
Интерфейс | 100BASE-TX, 10BASE-T
Цветовой режим | Цветной, черно-белый
Изображение на входе | Текст, текст/фото, фото
Формат бумаги | A4/A5

Технические характеристики для отправки электронной почты
Протокол связи | SMTP*
Формат данных | PDF (компактный) PDF
Разрешение | Значения разрешения для форматов данных:
| PDF | PDF (компактный)
Черно-белый | 300 точек на дюйм (сжатие MMR) | Текст: 300 точек на дюйм Фон: 150 точек на дюйм
Цветная | 200 точек на дюйм (сжатие JPEG) | Текст: 300 точек на дюйм Фон: 150 точек на дюйм
Системная среда | Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008 Solaris 2.6 или более поздних версий Mac OS X Red Hat Linux 7.2 или более поздних версий
Интерфейс | 100BASE-TX, 10BASE-T
Цветовой режим | Цветной, черно-белый
Изображение на входе | Текст, текст/фото, фото
Формат бумаги | A4/A5

* | Протокол POP3 доступен только при выполнении аутентификации перед отправкой

056S-03X