» Основные операции » Регистрация адресатов в адресной книге (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn/MF8080Cw) » Регистрация и редактирование кодов кодированного набора |

Регистрация и редактирование кодов кодированного набора
Можно выполнить следующие задачи.
Сохранение кодов кодированного набора
Редактирование кодов кодированного набора
Удаление кодов кодированного набора
Регистрация и редактирование с помощью панели управления
1.
Нажмите [] или [].
2.
Нажмите кнопку [] (Адресная книга).
Сохранение нового кода кодированного набора

(1) | Если адресаты уже зарегистрированы для кода кодированного набора, нажмите []. Если адресат регистрируется впервые, перейдите к шагу (2).
(2) | Выберите <Регистр. нового адресата в адр. кн.> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
| Если выбран PIN-код адресной книги С помощью цифровых клавиш введите PIN-код и нажмите [OK].
(3) | Выберите <Кодированный набор> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
(4) | Выберите тип регистрируемого адресата клавишей [] или [] и нажмите [OK].
(5) | Выберите <Имя> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
(6) | С помощью цифровых клавиш укажите <Имя>. «Ввод текста»
(7) | Выберите <Применить> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
(8) | Выберите <Адресат> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
(9) | С помощью цифровых клавиш укажите <Адресат>. Нажмите [OK], чтобы указать <Задать детали> (если необходимо).
(10) | Выберите <Применить> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
(11) | Выберите <Кодированный набор> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
(12) | Выберите регистрируемый номер клавишей [] или [] и нажмите [OK].
(13) | Выберите <Применить> клавишей [] или [] и нажмите [OK].

Редактирование кода кодированного набора

(1) | Нажмите кнопку [].
(2) | Выберите <Правка адр.кн.> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
| Если выбран PIN-код адресной книги С помощью цифровых клавиш введите PIN-код и нажмите [OK].
(3) | Выберите адресата, которого необходимо отредактировать, с помощью клавиши [] или [] и нажмите [OK].
(4) | Выберите элемент, который необходимо отредактировать, с помощью клавиши [] или [] и нажмите [OK]. Тип Имя Адресат Кодированный набор
(5) | По завершении редактирования выберите <Применить> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
(6) | Выберите <Применить> клавишей [] или [] и нажмите [OK].

Удаление кода кодированного набора

(1) | Нажмите кнопку [].
(2) | Выберите <Удал. из адресной книги> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
| Если выбран PIN-код адресной книги С помощью цифровых клавиш введите PIN-код и нажмите [OK].
(3) | Выберите адресата, которого необходимо удалить, с помощью клавиши [] или [] и нажмите [OK].
(4) | Выберите <Да> клавишей [] и нажмите [OK].

3.
Нажмите кнопку [] (Назад), чтобы закрыть экран меню.
Регистрация и редактирование кодов кодированного набора с помощью Удаленного ИП
1.
Запустите Удаленный ИП и войдите в систему в режиме администратора.
«Запуск Удаленного ИП»
2.
Щелкните [Адресная книга].
3.
Щелкните [Кодированный набор].
Регистрация кодированного набора по-новому
Перейдите к шагу 4.
Редактирование зарегистрированного кодированного набора

(1) | Щелкните [N.], [Тип] или [Имя].
(2) | Щелкните [Правка].
(3) | Укажите необходимые параметры на экране редактирования и нажмите [OK].

Удаление зарегистрированного кодированного набора

(1) | Щелкните [Удалить] для адресата, которого необходимо удалить.

4.
Щелкните незарегистрированные элементы [N.], [Тип] или [Имя].
5.
Выберите тип регистрируемого адресата и нажмите [OK].
6.
Укажите необходимые параметры и нажмите [OK].
056S-010