» Основные операции » Настройка параметров таймера » Установка таймера автосброса |

Установка таймера автосброса
Установите таймер для возврата к экрану по умолчанию по завершении копирования или при отсутствии операции с клавишами в течение определенного времени.
Укажите экран, который должен отображаться, выполнив инструкции, описанные в этом разделе
«Указание экрана, отображаемого после выполнения автосброса».

ПРИМЕЧАНИЕ
Экран по умолчанию не отображается в следующих случаях: отображается экран меню; идет обработка задания; на дисплее отображается сообщение и мигает индикатор ошибки (за исключением случаев, когда выполнение задания может быть продолжено даже при появлении сообщения об ошибке).

1.
Нажмите кнопку [] (Меню).
2.
Выберите <Настройки таймера> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
3.
Выберите <Таймер автосброса> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
4.
Укажите время клавишей [] или [] и нажмите [OK].
Экран по умолчанию не отображается автоматически, если для таймера установлено значение 0.

| Можно также ввести значения с помощью цифровых клавиш.

5.
Нажмите кнопку [] (Меню), чтобы закрыть экран меню.
056S-026