» Основные операции » Настройка параметров таймера » Указание экрана, отображаемого после выполнения автосброса |

Указание экрана, отображаемого после выполнения автосброса
Можно указать, должен ли отображаться экран по умолчанию, выбранный в разделе «Установка экрана по умолчанию», после выполнения автосброса.
1.
Нажмите кнопку [] (Меню).
2.
Выберите <Настройки таймера> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
3.
Выберите <Экран после автосброса> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
4.
Выберите <Экран по умолчанию> или <Выбранный экран> клавишей [] или [] и нажмите [OK].

<Экран по умолчанию> | Отображается экран, выбранный в разделе «Установка экрана по умолчанию».
<Выбранный экран> | Снова отображается экран, который был открыт перед выполнением автосброса.

5.
Нажмите кнопку [] (Меню), чтобы закрыть экран меню.
056S-027