» Безопасность » Задание ограничений для указания адресатов и использования функций отправки (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn/MF8080Cw) » Настройка PIN-кода для адресной книги |

Настройка PIN-кода для адресной книги
Установите PIN-код для адресной книги. После установки PIN-кода потребуется ввести его для регистрации, изменения или удаления адресатов.
1.
Нажмите кнопку [] (Меню).
2.
Выберите <Параметры системы> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
Если указаны идентификатор и PIN-код администратора системы
Используйте цифровые клавиши для ввода идентификатора и кода и нажмите [] (Вход/Выход).
3.
Выберите <Ограничить функцию передачи> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
4.
Выберите <PIN-код адресной книги> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
5.
Введите PIN-код с помощью цифровых клавиш и нажмите [OK].
PIN-код может включать до 7 цифр.
Нажмите [OK] для отображения экрана подтверждения. При появлении экрана снова введите PIN-код и нажмите [OK].
Удаление введенного PIN-кода
Можно удалить введенные цифры и нажать [OK].
6.
Нажмите кнопку [] (Меню), чтобы закрыть экран меню.
056S-0J8