» Настройки сети » Настройка отправки аппаратом отсканированных документов (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn) » Сохранение документов на файловом сервере (общий файловый сервер) » Настройка файлового сервера (общая папка) (Windows) » Проверка параметров компьютера |

Проверка параметров компьютера
Для сохранения отсканированных документов в качестве файлов в общих папках компьютера необходимо подготовить компьютер, а также настроить функции отправки файлов на принтере.
Выполните следующие действия, чтобы убедиться, что функции, необходимые для задания имени компьютера и общих папок, установлены.
Подтверждение имени компьютера
Проверка элементов (сетевые компоненты), необходимых для настройки
Подтверждение имени компьютера
Имя компьютера требуется для настройки общих папок и указания адресата.
Следующая процедура позволяет проверить имя компьютера.

ПРИМЕЧАНИЕ
Имя компьютера Подтвержденное с помощью этой процедуры имя компьютера потребуется при выполнении действий в разделе «Сохранение документов на файловом сервере (общий файловый сервер)». Чтобы не забыть, запишите его.

1.
Войдите в ОС Windows с правами администратора.
2.
Откройте окно [System] (Система).
Windows XP/Server 2003
В меню [Start] (Пуск) выберите [Control Panel] (Панель управления) и нажмите [Performance and Maintenance] (Производительность и обслуживание) - [System] (Система).
Windows Vista/7/Server 2008 R2
В меню [Start] (Пуск) выберите [Control Panel] (Панель управления) и нажмите [System and Security] (Система и безопасность) или [System and Maintenance] (Система и ее обслуживание) - [System] (Система).
Windows Server 2008
В меню [Start] (Пуск) выберите пункт [Control Panel] (Панель управления) и дважды щелкните [System] (Система).
3.
Проверьте имя компьютера.
Windows XP/Server 2003
1. Дважды нажмите [Computer Name] (Имя компьютера) или [Network ID] (Идентификатор сети).
2. Нажмите [Change] (Изменить) или [Properties] (Свойства).
3. Проверьте значение [Computer Name] (Имя компьютера).
Windows Vista/7/Server 2008
1. Проверьте значение [Computer Name] (Имя компьютера).
4.
Закройте окно [System] (Система).
Проверка элементов (сетевые компоненты), необходимых для настройки
Проверьте, установлены ли на компьютере элементы (сетевые компоненты), необходимые для настройки общих папок.
1.
Выполните описанную ниже процедуру.
Windows XP
В меню [Start] (Пуск) выберите [Control Panel] (Панель управления) и нажмите [Network and Internet Connections] (Сеть и подключения к Интернету) - [Network Connections] (Сетевые подключения).
Windows Vista
В меню [Start] (Пуск) выберите [Control Panel] (Панель управления) и нажмите [View network status and tasks] (Просмотр состояния сети и задач) - [Manage Network Connections] (Управление сетевыми подключениями).
Windows 7/Server 2008 R2
В меню [Start] (Пуск) выберите [Control Panel] (Панель управления) и нажмите [View network status and tasks] (Просмотр состояния сети и задач) - [Change adapter settings] (Изменение параметров адаптера).
Windows Server 2003
В меню [Start] (Пуск) выберите [Control Panel] (Панель управления) - [Network Connections] (Сетевые подключения) - [Local Area Connection] (Подключение по локальной сети).
Windows Server 2008
В меню [Start] (Пуск) выберите [Control Panel] (Панель управления), дважды нажмите [Network and Sharing Center] (Центр управления сетями и общим доступом) и нажмите [Manage network connections] (Управление сетевыми подключениями).
2.
Откройте окно [Local Area Connection Properties] (Свойства подключения по локальной сети).
Windows XP/Vista/7/Server 2008
Щелкните правой кнопкой мыши значок [Local Area Connection] (Подключение по локальной сети) и выберите пункт [Properties] (Свойства) во всплывающем меню.
Windows Server 2003
Нажмите [Properties] (Свойства).

При отображении диалогового окна [User Account Control] (Контроль учетных записей пользователей) Щелкните [Yes] (Да) или [Continue] (Продолжить).

3.
Проверьте элементы (сетевые компоненты), необходимые для настройки общих папок.

(1) | Убедитесь, что флажки для следующих элементов установлены. (Выберите их, если они не выбраны.) [Client for Microsoft Networks] (Клиент для сетей Microsoft) [File and Printer Sharing for Microsoft Networks] (Служба доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft) [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)] (Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)) (или [Internet Protocol (TCP/IP)] (Протокол Интернета (TCP/IP)))
(2) | Щелкните [OK].

ПРИМЕЧАНИЕ
Если необходимые компоненты не установлены Установите их, как описано ниже.
1. | Нажмите кнопку [Install] (Установить).
2. | Выберите значение [Type] (Тип) в соответствии с устанавливаемым элементом и нажмите кнопку [Add] (Добавить).
Устанавливаемые элементы | Тип
[Client for Microsoft Networks] (Клиент для сетей Microsoft) | Клиент
[File and Printer Sharing for Microsoft Networks] (Служба доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft) | Служба
[Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)] (Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)) (или [Internet Protocol (TCP/IP)] (Протокол Интернета (TCP/IP))) | Протокол
3. | Выберите устанавливаемый элемент и нажмите [OK].
Если элемент [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)] (Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)) (или [Internet Protocol (TCP/IP)] (Протокол Интернета (TCP/IP))) не установлен Необходимо задать IP-адрес компьютера. Обратитесь к администратору сети за помощью.

4.
При необходимости перезагрузите компьютер.
056S-0EW